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1. ------IND- 2016 0374 PL- PT- ------ 20160810 --- --- PROJET
REGULAMENTO
DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E DA CONSTRUÇÃO
)
de … de 2016
relativo ao modo de declaração das propriedades de desempenho dos produtos de construção e ao modo de marcação dos produtos de construção com a marca de construção
)
Nos termos do artigo 8.º, n.º 8, da Lei relativa aos produtos de construção, de 16 de abril de 2004 (Diário Oficial de 2014, ponto 883, de 2015, ponto 1165, e de 2016, ponto 542), é decretado o seguinte:
Artigo 1.º O regulamento define:
1)
o modo de declaração das propriedades de desempenho dos produtos de construção;
2)
os sistemas nacionais para a avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho dos produtos de construção, doravante designados «sistemas nacionais»;
3)
os grupos de produtos de construção obrigados a elaborar a declaração nacional de propriedades de desempenho, doravante designada «declaração nacional» e, em termos desses grupos, os sistemas nacionais adequados para a avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho;
4)
o modelo e o teor da declaração nacional;
5)
a forma de disponibilizar e entregar a declaração nacional aos destinatários dos produtos de construção;
6)
o modo de marcação dos produtos de construção com uma marca de construção e o tipo de informação que acompanha a marcação.
Artigo 2.º Sempre que o regulamento faça referência a:
1)
uma norma polaca – tal deve ser entendido como a norma polaca do produto que não detenha o estatuto de norma revogada;
2)
uma especificação técnica nacional – tal deve ser entendido como a norma polaca ou uma avaliação técnica nacional;
3)
um controlo da produção em fábrica – tal deve ser entendido como um controlo interno, contínuo e documentado da produção na unidade fabril, de acordo com as especificações técnicas nacionais aplicáveis;
4)
um certificado nacional de regularidade das propriedades de desempenho – tal deve ser entendido como um documento emitido por um organismo de certificação, necessário para a elaboração da declaração nacional;
5)
um certificado nacional de conformidade com as propriedades de desempenho – tal deve ser entendido como um documento emitido por um organismo de certificação, necessário para a elaboração da declaração nacional;
6)
um tipo de produto de construção – tal deve ser entendido como um conjunto de classes ou níveis representativos de propriedades de desempenho em função de características específicas e da utilização prevista do produto de construção fabricado através de uma combinação de matérias-primas ou outros componentes num determinado processo de produção.
Artigo 3.º 1. O fabricante deve declarar as propriedades de desempenho do produto de construção em termos de nível, classe ou de forma descritiva, com base na avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho, realizada em conformidade com o sistema nacional aplicável a esse produto e a sua utilização prevista.
Artigo 4.º 1. Os sistemas nacionais referidos nos n.os 2 a 6 definem as atividades do fabricante relacionadas com a avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho do produto de construção, bem como o âmbito dessa avaliação e verificação, realizada a pedido do fabricante por um organismo de certificação ou laboratório de investigação acreditado de acordo com a Lei de avaliação da conformidade e sistemas de vigilância do mercado, de 13 de abril de 2016 (Diário Oficial, ponto 542), que não sejam organismos acreditados próprios.
2. Sistema nacional 1+:
1)
As medidas do fabricante relacionadas com a avaliação e verificação, referida no n.º 1, devem incluir a descrição do tipo de produto de construção e a realização:
a)
do controlo da produção em fábrica;
b)
de ensaios de amostras colhidas na unidade fabril pelo fabricante, de acordo com o programa de ensaios determinado pelo produto.
2)
a avaliação e verificação realizada pelo organismo de certificação, referida no n.º 1, deve incluir:
a)
uma avaliação das propriedades de desempenho dos produtos de construção, realizada com base em ensaios de amostras colhidas pelo organismo de certificação, cálculos, valores tabelados, ou na documentação descritiva do produto;
b)
a realização de uma inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica;
c)
a emissão do certificado nacional da regularidade das propriedades de desempenho;
d)
 o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica;
e)
a realização de ensaios de inspeção de amostras colhidas pelo organismo de certificação na unidade fabril ou nas instalações de armazenagem do fabricante.
3. Sistema nacional 1:
1)
As medidas do fabricante relacionadas com a avaliação e verificação, referida no n.º 1, devem incluir a descrição do tipo de produto de construção e a realização:
a)
do controlo da produção em fábrica;
b)
de ensaios de amostras colhidas na unidade fabril pelo fabricante, de acordo com o programa de ensaios determinado pelo produto.
2)
A avaliação e verificação realizada pelo organismo de certificação, referida no n.º 1, deve incluir:
a) 
uma avaliação das propriedades de desempenho dos produtos de construção, realizada com base em ensaios de amostras colhidas pelo organismo de certificação, cálculos, valores tabelados, ou na documentação descritiva do produto;
b)
a realização de uma inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica;
c)
a emissão do certificado nacional da regularidade das propriedades de desempenho;
d)
 o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.
4. Sistema nacional 2+:
1)
As medidas do fabricante relacionadas com a avaliação e verificação, referida no n.º 1, devem incluir a descrição do tipo de produto de construção e a realização:
a)
de uma avaliação das propriedades de desempenho do produto, realizada com base em amostras colhidas pelo fabricante, cálculos, valores tabelados, ou na documentação descritiva do produto;
b)
do controlo da produção em fábrica;
c)
de ensaios de amostras colhidas na unidade fabril pelo fabricante, de acordo com o programa de ensaios determinado pelo produto.
2)
A avaliação e verificação realizada pelo organismo de certificação, referida no n.º 1, deve incluir:
a)
a realização de uma inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica;
b)
a emissão do certificado nacional do controlo da produção em fábrica;
c) 
o acompanhamento, a apreciação e a avaliação contínuos do controlo da produção em fábrica.
5. Sistema nacional 3:
1)
As medidas do fabricante relacionadas com a avaliação e verificação, referida no n.º 1, devem incluir a descrição do tipo de produto de construção e a realização do controlo da produção em fábrica;
2)
A avaliação e verificação realizada pelo laboratório de investigação, referida no n.º1, inclui a avaliação das propriedades de desempenho do produto de construção realizada com base em amostras colhidas pelo fabricante, cálculos, valores tabelados, ou na documentação descritiva do produto.
6. Sistema nacional 4:
1)
As medidas do fabricante relacionadas com a avaliação e verificação, referida no n.º 1, devem incluir a descrição do tipo de produto de construção, a avaliação das propriedades de desempenho do produto com base em ensaios, cálculos, valores tabelados, ou na documentação descritiva do produto, e a realização do controlo da produção em fábrica;
2)
O organismo de certificação ou laboratório de investigação não participa na avaliação e verificação referida no n.º 1.
7. O certificado nacional de regularidade das propriedades de desempenho do sistema nacional 1+ e 1 pode ser restringido, suspenso ou retirado pelo organismo de certificação com base nos resultados da avaliação e verificação.
8. O certificado nacional de conformidade do controlo da produção em fábrica do sistema nacional 2+ pode ser restringido, suspenso ou retirado pelo organismo de certificação com base nos resultados da avaliação e verificação.
9. Se tiver sido emitida uma avaliação técnica nacional para um produto de construção, a avaliação de desempenho do produto, referida no n.º 2, ponto 2, alínea a), no n.º 3, ponto 2, alínea a), no n.º 4, ponto 1, alínea a), no n.º 5, ponto 2, e no n.º 6, ponto 1, constitui as decisões para essa avaliação técnica nacional em termos de desempenho do produto para esse produto.
Artigo 5.º 1. O fabricante, ao definir o tipo de produto de construção e avaliar as suas propriedades de desempenho, pode substituir os ensaios ou cálculos, exigidos para a avaliação das propriedades de desempenho, indicando na documentação técnica, referida no artigo 10.º-A, n.º 1, da Lei relativa aos produtos de construção, de 16 de abril de 2004, que:
1)
as características fundamentais indicadas nas especificações técnicas aplicadas e que se referem à utilização prevista atingem um determinado nível ou classe de desempenho, sem a necessidade de ensaios ou de cálculos, de acordo com as condições definidas nas especificações técnicas nacionais aplicadas ou decisões da Comissão Europeia a esse respeito;
2)
um produto de construção abrangido pela norma polaca pertence ao mesmo tipo de produto para o qual foi realizada uma avaliação das propriedades de desempenho por outro fabricante, que aprovou a utilização dos resultados dos ensaios realizados no âmbito da avaliação e é responsável pela sua precisão.
2. Um fabricante que seja uma microempresa na aceção das disposições da Lei relativa à liberdade das atividades económicas, de 2 de julho de 2004 (Diário Oficial de 2015, ponto 584, na redação em vigor
)), e que aplique os sistemas nacionais 3 ou 4, pode substituir os métodos indicados na norma polaca para os ensaios de desempenho por outros métodos, se a equivalência desses métodos for fornecida na documentação técnica referida no n.º 1.
Artigo 6.º 1. Um organismo de certificação que realiza atividades no âmbito dos sistemas nacionais 1+, 1 e 2+ deve possuir acreditação para organismos de certificação de produtos para desempenhar as atividades decorrentes desses sistemas relativamente ao produto de construção ou a um grupo de produtos de construção.
2. Um laboratório de investigação que realiza atividades no âmbito do sistema nacional 3 deve possuir acreditação para laboratórios de investigação com um âmbito de acreditação definido por referência às normas ou métodos de ensaio, procedimentos de cálculo ou investigação, referidos nas especificações técnicas nacionais e relativas a produtos de construção.
Artigo 7.º 1. Os grupos de produtos de construção para os quais é necessário elaborar uma declaração nacional e os sistemas nacionais exigidos para esses produtos estão definidos no anexo 1 do presente regulamento.
2. O fabricante, referido no artigo 5.º, n.º 2, pode aplicar o sistema nacional 4 para avaliar as propriedades de desempenho de um produto de construção para o qual, de acordo com o anexo 1, o sistema nacional correspondente é o sistema nacional 3.
Artigo 8.º O modelo e o teor da declaração nacional são definidos pelo anexo 2 do presente regulamento.
Artigo 9.º 1. O fabricante deve disponibilizar uma cópia da declaração nacional no seu sítio Web durante 10 anos, a contar do dia da colocação do produto de construção no mercado.
2. Ao disponibilizar a declaração nacional de propriedades de desempenho no seu sítio Web, o fabricante deve:
1)
garantir que o teor da declaração nacional não é alterado após a sua publicação no sítio Web;
2)
indicar, através da utilização de uma marca de construção, na informação que acompanha a marcação do produto de construção, o endereço do sítio Web em que a declaração nacional está disponível.
3. Caso não seja disponibilizada uma cópia da declaração nacional no sítio Web do fabricante, deve ser enviada uma cópia dessa declaração ao destinatário do produto de construção por via eletrónica.
4. A pedido do destinatário do produto de construção, deve ser fornecida uma cópia em papel da declaração nacional.
5. Sempre que a entrega dos mesmos produtos de construção se destine a um destinatário, estes podem ir acompanhados de uma cópia da declaração nacional em papel ou por via eletrónica
Artigo 10.º 1. O fabricante deve marcar o produto de construção com a marcação de construção antes de o colocar ou disponibilizar no mercado nacional.
2. A marca de construção deve ser aposta de modo visível, legível e indelével, diretamente no produto de construção ou numa etiqueta a ele fixada.
3. Se a colocação da marca de construção do modo definido no n.º 2 não for possível devido à dimensão ou à natureza do produto de construção, a marca de construção deve ser aposta na embalagem unitária ou na embalagem exterior do produto de construção ou nos documentos que acompanham o produto.
Artigo 11.º 1. A seguinte informação deve acompanhar a marcação dos produtos de construção:
1)
Os dois últimos algarismos do ano em que a marca de construção foi aposta pela primeira vez no produto de construção;
2)
O nome e o endereço registado do fabricante, ou uma marca distintiva através da qual seja possível identificar inequivocamente o nome e o endereço do fabricante;
3)
O nome e a marcação do produto de construção;
4)
O número de referência da norma polaca ou o número e ano de emissão da avaliação técnica nacional, de acordo com a qual foram declaradas as propriedades de desempenho;
5)
O número da declaração nacional;
6)
O nível ou classe das propriedades de desempenho declaradas;
7)
O nome do organismo de certificação, caso este tenha participado na avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho do produto de construção;
8)
O endereço do sítio Web do fabricante, caso a declaração nacional esteja disponível no mesmo.
2. As informações, referidas no n.º 1, devem ser apostas ou fixadas no produto de construção, de acordo com as disposições do artigo 10.º, n.os 2 e 3.
Artigo 12.º Um produto de construção que seja marcado com a marcação de construção pode ter outra marcação, sinais e inscrições, desde que estes não limitem a visibilidade e legibilidade da marca de construção e das informações referidas no artigo 11.º, e que o seu significado e forma gráfica não induzam em erro.
Artigo 13.º Um organismo de certificação cuja acreditação permita realizar tarefas no âmbito dos sistemas de avaliação da conformidade, referidos no artigo 4.º, n.º 3, do Regulamento do ministro das Infraestruturas, de 11 de agosto de 2004, relativo ao modo de declaração da conformidade de produtos de construção e ao modo de marcação de produtos de construção com marcas de construção (Diário Oficial, n.º 198, ponto 2041, na redação em vigor), que tenha emitido um certificado nacional de conformidade ou um certificado nacional de conformidade com o controlo da produção em fábrica antes do dia de entrada em vigor do presente regulamento pode, a partir de 1 de janeiro de 2017, no âmbito do certificado emitido, realizar tarefas decorrentes desses sistemas com base na acreditação que detém.
Artigo 14. O fabricante de um produto de construção referido no anexo 1 que, de acordo com as disposições em vigor até 31 de dezembro de 2016, não está obrigado a apor uma marca de construção, não tem obrigação de elaborar uma declaração nacional quando coloca ou disponibiliza esse produto de construção no mercado nacional até 30 de junho de 2018.
Artigo 15. O fabricante de um produto de construção que tenha elaborado uma declaração nacional de propriedades de desempenho, nos termos do artigo 5.º, n.º 2, da Lei de 25 de junho 2015 que altera a lei relativa aos produtos de construção – lei da construção, e a lei que altera a lei relativa aos produtos de construção e a lei relativa ao sistema de avaliação da conformidade (Diário Oficial, ponto 1165) pode utilizar, até 30 de junho de 2017, o modo de marcação de um produto de construção com uma marca de construção e o tipo de informação que acompanha o produto, de acordo com as disposições vinculativas até 31 de dezembro de 2016.
Artigo 16. O presente regulamento entra em vigor em 1 de janeiro de 2017.

Ministro das Infraestruturas e da Construção
ANEXOS
do Regulamento do ministro das 
Infraestruturas e da Construção
de … (…)
ANEXO 1
GRUPOS DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO OBRIGADOS A ELABORAR A DECLARAÇÃO NACIONAL DE PROPRIEDADES DE DESEMPENHO E SISTEMAS NACIONAIS PARA A AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS PROPRIEDADES DE DESEMPENHO EXIGIDOS PARA ESSES GRUPOS

	N.º
	GRUPO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO
	Utilização prevista dos produto de construção
	Classes
	SISTEMA NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS PROPRIEDADES DE DESEMPENHO 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Produtos prefabricados de betão normal, betão leve e betão celular autoclavado
)


	
	Produtos prefabricados de betão normal, betão leve e betão celular autoclavado 
	- para utilizar como elementos estruturais 
)

	-
	2+

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Conjuntos/sistemas de vigotas e blocos prefabricados (vigotas prefabricadas e blocos prefabricados de betão ou de outros materiais)
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo.
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- para todas as aplicações
	-
	2+

	2.
	Portas, janelas, portões e respetivas ferragens e produtos complementares

	
	Portas e portões (com ou sem ferragens)
	- para utilização em divisórias resistentes ao fogo e nas vias de evacuação
	-
	1

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos acústicos, de poupança de energia, de impermeabilidade e de utilização segura
	-
	3

	
	
	- para as outras utilizações em comunicação interna
	-
	4

	
	Janelas (com ou sem ferragens)
	- para utilização em divisórias resistentes ao fogo e nas vias de evacuação
	-
	1

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Ferragens para portas, portões e janelas
	- para utilização em divisórias resistentes ao fogo e nas vias de evacuação
	-
	1

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Portadas, estores, persianas externas, toldos
	- para utilização em exteriores
	-
	4

	
	Produtos complementares: aberturas de aspiração, tiras vedantes, espumas para montar portas, janelas e portões
	- para utilização em estruturas de edifícios
	-
	3

	
	Parapeitos de janelas
	- para utilização em estruturas de edifícios
	-
	4

	3.
	Membranas, incluindo na forma líquida, para controlo da água ou do vapor de água

	
	Produtos para camadas de revestimento à prova de humidade/de impermeabilização, à exceção de folhas
Produtos para camadas de revestimento que regulam a penetração de vapor, à prova de vapor ou permeáveis ao vapor
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Produtos para isolamento à prova de humidade em folhas
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	
	Produtos para coberturas impermeáveis
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)
)
	3

	
	
	
	BROOF

	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	
	Barreiras de impermeabilização para coberturas
Produtos/conjuntos para a colocação de camadas de revestimento para coberturas em forma líquida
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)8) 
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Produtos para impermeabilização de paredes e pavimentos de divisões expostas à humidade, incluindo os aplicados em forma liquida
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	
	Produtos/conjuntos para impermeabilização de tabuleiros de ponte aplicada na forma líquida
	- para utilização em tabuleiros de pontes
	-
	2+

	4.
	Produtos de isolamento térmico. Kits/sistemas de isolamento compósitos

	
	Produtos para isolamento térmico (produtos manufaturados e produtos para preparar no local da construção)
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)**, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Kits/sistemas compósitos para isolamento térmico com revestimento aplicado sobre isolante ou outros tipos de camada de revestimento
	- para utilização em paredes exteriores sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E, 
(A1-E)**, F
	2+

	
	
	- para utilização em paredes exteriores não sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	-
	2+

	
	Elementos de isolamento prefabricados com qualidade de superfície pronta
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Malha de reforço, colas para fixar materiais de isolamento térmico à base
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	5.
	Aparelhos de apoio Pernos para juntas estruturais

	
	Aparelhos de apoio
	- para utilização em edifícios e estruturas, se o requisito para colocar apoios individuais for decisivo
)
	-
	1

	
	
	- para utilização em edifícios e estruturas de engenharia civil, se o requisito para colocar apoios individuais não for decisivo
)

	-
	3

	
	Conectores de juntas de dilatação para juntas de construção
	- para utilização estrutural7)
	-
	2+

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	Juntas de expansão para pontes rodoviárias
	- para utilização em pontes rodoviárias 
	-
	1

	6.
	Chaminés, condutas de exaustão e produtos específicos

	
	Chaminés prefabricadas (elementos com altura de um piso), condutas de exaustão (elementos ou blocos), chaminés de paredes múltiplas (elementos ou blocos), blocos para chaminés de paredes simples, conjuntos de componentes para chaminés autoportantes e para chaminés ligadas a outros elementos
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	
	Coberturas de chaminés e elementos de terminações de chaminés
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	7.
	Produtos à base de gesso

	
	Painéis de gesso cartonado, painéis de gesso reforçados com fibra, painéis de partículas, incluindo os que passam por tratamento adicional (por exemplo, painéis lamelados)
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para reforçar estruturas de armações de madeira ou revestimentos de telhado 
	-
	3

	
	
	- para utilização em sistemas de proteção contra incêndios para elementos estruturais ou para separar zonas de incêndio em edifícios
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Painéis compostos/de gesso cartonado, painéis de gesso reforçados com fibra, painéis de partículas
Blocos de gesso, painéis de gesso com fibra e painéis de partículas
Colas de gesso
Moldes de estuque, estuque à base de gesso, argamassa de alvenaria de gesso, estuque e argamassa para utilizações especiais
Produtos auxiliares:
- malha e tiras para reboco,
- enchimentos e fitas para rejuntamento,
- elementos de armação para utilizar com painéis de gesso cartonado, painéis de gesso com fibra, gesso com fibra e produtos feitos destes painéis,
- fixações mecânicas para unir (incluindo pregos, parafusos e grampos),
- cantos e perfis especiais,
- cornijas prefabricadas
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilização em sistemas de proteção contra incêndios para elementos estruturais ou para separar zonas de incêndio em edifícios
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	8.
	Geotêxteis, geomembranas e produtos relacionados

	
	Geossintéticos (membranas e têxteis) , geocompósitos, geogrelhas
	- para utilização como barreira a líquidos e gases, camada protetora para drenagem e filtração, para reforço do solo
	-
	2+

	
	
	- para utilizações como barreira a líquidos e gases, camada protetora para drenagem e filtração e reforço do solo, sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*-
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	9.
	Fachadas– cortina/revestimentos descontínuos de fachadas/sistemas de vidros exteriores colados

	
	Conjuntos para fachada-cortina
Conjuntos para varandas de habitações e galerias
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Conjuntos para revestimento mural externo
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	
	Sistemas de vidros exteriores colados dos tipos I e III
):
	- para utilizações com paredes externas e coberturas
	-
	2+

	
	Sistemas de vidros exteriores colados dos tipos II e IV
:
	- para utilizações com paredes externas e coberturas
	-
	1

	10.
	Equipamento fixo de combate a incêndio (alarme de incêndio, produtos de deteção, sistemas fixos de combate a incêndios, controlo de fumo e incêndios e produtos antiexplosão, sistemas de evacuação)

	
	Conjuntos/sistemas de alarme de incêndio:
conjuntos de sinal-alarme, conjuntos de sinalização de incêndios, sistemas de alarme, sistemas de transmissão de alarme de incêndios
Sistemas de alarme de incêndio – composição: detetores de incêndios, dispositivos de controlo e de sinalização, dispositivos de transmissão de alarmes, isoladores de curto-circuito, dispositivos de alarme, fornecimento de energia, dispositivos de entrada/saída, pontos de chamada de comando manual, painéis de comando para os bombeiros, equipamento de serviço e sinalização remota, elementos lineares de montagem de saída, indicadores de resposta
Detetores de incêndio autónomos, detetores de monóxido de carbono autónomos, fornecimento de energia
Conjuntos/sistemas anti-incêndio e de combate a incêndios: hidrantes internos, instalações de hidrantes secos e irrigados, sistemas de pulverização, sistemas de pulverização e vaporização de água, conjuntos de extinção de incêndios por espuma, conjuntos de extinção de incêndios por pós, conjuntos de extinção de incêndios por gases (incluindo sistemas de extinção que utilizem CO2), conjuntos de extinção de incêndios por aerossóis, conjuntos para extinguir faíscas, conjuntos para reduzir a concentração de oxigénio
Sistemas anti-incêndio e de combate a incêndios – composição:
hidrantes externos, detetores/comutadores do caudal da água, detetores/comutadores de pressão, válvulas de hidrantes, conexões para bombeiros, bombas de incêndio e conjuntos de bombas de incêndio, agulhetas/pulverizadores/distribuidores de vapor/orifícios de descarga, conjuntos de válvulas de emergência e controlo da água, conjuntos de válvulas de emergência e de regulação de ar, conjuntos de válvulas de sinalização, reforçadores, conjuntos de válvulas para recipientes de alta pressão e respetivos atuadores, válvulas de desvio e respetivos atuadores, dispositivos não elétricos de desativação, conectores flexíveis, manómetros e comutadores de pressão, dispositivos mecânicos de pesagem, válvulas antirretorno e válvulas de retenção, dispositivos de sinalização e controlo, fontes de alimentação, dispensadores de espuma, agulhetas de bombas de espuma, bombas de instalação de água de combate a incêndios, conectores de mangueira flexível, acessórios estriados para tubos, acessórios estriados para sistemas de tubos, sistemas de tubulação de plástico, parafusos e válvulas de admissão, conjuntos de fixação de tubos e cabos, válvulas reguladoras e redutoras de pressão, recipientes de agentes extintores, coletores de admissão e de distribuição, filtros, painéis de comando para bombeiros
Conjuntos/sistemas de prevenção de explosões
Sistemas de prevenção de explosões – composição:
sensores, dispositivos de amortecimento, sensores de explosões, produtos para o controlo das explosões, dispositivos de sinalização e comando, fornecimento de energia, painéis de comando para os bombeiros
Conjuntos/sistemas de controlo de fumos e de calor: conjuntos para canalizar fumos e calor, conjuntos diferenciais de pressão, conjuntos para controlar cortes dos bombeiros
Sistemas de controlo de fumos e de calor – composição: painéis de cantonamento, registos, condutas, evacuadores mecânicos, extratores de fumo, válvulas de alívio de pressão, dispositivos de controlo de direção, painéis de comando para bombeiros, dispositivos de ventilação manuais, fornecimento de energia, atuadores lineares, atuadores rotativos, amortecedores para compensação do fluxo de ar, detetores de pressão
Conjuntos/sistemas de evacuação:
sistemas de iluminação de evacuação de emergência, sistemas de gestão para abrir saídas em vias de evacuação, conjuntos de evacuação
Sistemas de evacuação – composição:
dispositivos de sinalização e direção, fornecimento de energia, atuadores, interfaces de passagens controladas, luminárias para iluminação de emergência, painéis de comando para bombeiros, descidas de socorro
Conjuntos de seccionadores de corrente contra incêndios
Seccionadores de corrente contra incêndios -composição:
dispositivos de arranque, dispositivos de sinalização, atuadores
	- para utilização em estruturas de edifícios
	-
	1

	11.
	Aparelhos sanitários

	
	Pias, lavatórios, banheiras, banheiras de hidromassagem, bases de duche; chuveiros com ou sem equipamentos, resguardos para chuveiros e banheiras, vasos sanitários, vasos sanitários com autoclismo (compacto), bidés; retretes turcas, retretes de maceração, autoclismos, sistemas de instalação para saneamento e acessórios sanitários e módulos sanitários prefabricados
	- para utilização em estruturas de edifícios
	-
	4

	
	Cabinas sanitárias públicas modulares e conjuntos para sanitários prefabricados
	- para utilização em estruturas de edifícios
	Al*, A2*,B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	12.
	Dispositivos de circulação rodoviária: equipamento rodoviário

	
	Produtos de marcação rodoviária
Sinais de trânsito, dispositivos de instalação permanente para controlo e direção do tráfego rodoviário e dos peões
Postes de iluminação rodoviária e de tração
Sistemas de retenção de veículos
Sistemas para separar os peões do tráfego dos veículos, incluindo passagens para peões com corrimãos protegidos
	- para utilização em áreas de circulação rodoviária
	-
	1

	
	Dispositivos/conjuntos antirruído
Cortinas antiencandeamento
Lombas
Separadores de trânsito, ilha para peões, postes de bloqueio, espelhos rodoviários e guardas de segurança
	- para utilização em áreas de circulação rodoviária
	-
	3

	13.
	Produtos e elementos de madeira para estruturas e produtos conexos

	
	Produtos para estruturas de madeira maciça: elementos para pontes, elementos para asnas, elementos para pavimentos, elementos para paredes e divisórias, elementos para coberturas, conjuntos de asnas, pavimentos, paredes e divisórias, coberturas, treliças, travessas e estacas
	- para utilização estrutural em edifícios e estruturas
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	Produtos para estruturas de madeira lamelada colada: elementos para pontes, elementos para asnas, elementos para pavimentos, elementos para paredes e divisórias, elementos para coberturas, conjuntos de asnas, pavimentos, paredes e divisórias, coberturas, treliças e estacas
	- para utilização estrutural em edifícios e estruturas
	-
	1

	
	Postes de madeira
	- para utilizações com linhas de eletricidade suspensas
	-
	2+

	
	Conectores do tipo chapa para produtos para estruturas de madeira 
	- para utilizações com produtos para estruturas de madeira e estruturas de madeira
	-
	2+

	
	Restantes elementos de ligação para produtos para estruturas de madeira
	- para utilizações com produtos para estruturas de madeira e estruturas de madeira
	-
	3

	14.
	Placas e elementos de derivados de madeira

	
	Placas de derivados de madeira em bruto, folheadas ou revestidas
	- para fins estruturais 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	
	- para fins não estruturais
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E,
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	Vigas e pilares ligeiros compósitos à base de madeira e elementos de placas de vigas
	- para fins estruturais
	-
	1

	
	Painéis prefabricados resistentes com forros de derivados de madeira
Painéis ligeiros compósitos autoportantes 
	- para fins estruturais
	-
	1

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
(A1fl - Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	15.
	Cimentos, cais de construção e outros ligantes hidráulicos

	
	Cimentos comuns, especiais, aluminosos, de alvenaria
	- para a preparação de betão, argamassas, caldas de injeção e outras misturas destinadas à construção e produtos de construção
	-
	1+

	
	Cais de construção
	- para a preparação de argamassas, caldas de injeção e outras misturas destinadas à construção e produtos de construção
	-
	2+

	
	Ligantes hidráulicos para misturas utilizadas para subestruturas de estradas e estabilização do solo
	- para a preparação de betão, argamassas, caldas de injeção e outras misturas para subestruturas de estradas e estabilização do solo
	-
	2+

	
	Outros ligantes de construção
	- para a preparação de betão, argamassas, caldas de injeção e outras misturas destinadas à construção e produtos de construção
	-
	2+

	16.
	Armaduras de aço para betão armado e pré-esforçado (e produtos conexos). Kits/sistemas de pós-tensão para pré-esforço de estruturas

	
	Produtos para betão armado: varões, fio-máquina (rolos), rede soldada, esteiras de reforço, fita nervurada, reforços prefabricados soldados
	- para utilização com reforço 
	-
	1+

	
	Produtos para betão pré-esforçado:
Kits de pós-tensão para estruturas de betão pré-esforçado
	- para utilização em compressão de estruturas de betão
	-
	1+

	
	Canais e coberturas para proteger ou gerir produtos para compressão
	- para utilização para proteger ou gerir produtos de betão pré-esforçado
	-
	4

	17.
	Alvenaria e produtos associados

	
	Blocos de alvenaria de categoria I
)

	- para todas as aplicações
	-
	2+

	
	Blocos de alvenaria de categoria II
	- para todas as aplicações
	-
	4

	
	Blocos de alvenaria de categoria I com isolamento térmico integral
	- para aplicações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	2+

	
	Blocos de alvenaria de categoria II com isolamento térmico integral
	- para aplicações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Massa de alvenaria/argamassa produzida em fábrica com uma determinada composição 
	- para todas as aplicações
	-
	4

	
	Massa de alvenaria/argamassa produzida em fábrica com determinadas propriedades
	- para todas as aplicações
	-
	2+

	
	Argamassa produzida em fábrica, massa de estuque e produtos relacionados com: rebordos e caleiras metálicas
	- para todas as aplicações
	-
	4

	
	Amarrações, chapas de fixação, estribos de suporte, consolas, suportes de apoio, reforços de junta em malha de aço, lintéis
	- para todas as aplicações
	-
	3

	
	Produtos para proteção e reparações: argamassa e massa de reparação, produtos para parar e fundir a injeção, produtos para secar estruturas de paredes
	- para todas as aplicações
	-
	2+

	18.
	Sistemas de drenagem de águas residuais

	
	Tubos, acessórios, conectores e vedantes 
Dispositivos que fornecem proteção contra o refluxo
Válvula de regulação da pressão
	- para utilizações em redes e instalações de drenagem
	-
	4

	
	Estações de bombeamento e dispositivos (produtos e conjuntos) para o tratamento de águas residuais na fonte (águas residuais domésticas, fossas sépticas) 
	- para utilizações em instalações de drenagem
	-
	3

	
	Canais de drenagem prefabricados
	- para águas residuais de edifícios e estruturas, incluindo estradas
	-
	3

	
	Câmaras de visita e câmaras de inspeção, câmaras de visita de canais, degraus, escadas e corrimãos para câmaras de visita, entradas, sifões, parafusos, fossas
Caixas de retenção com acessórios para a água da chuva
	- para utilizações em redes e instalações de águas residuais, incluindo estradas, parques de estacionamento, bermas e no exterior de edifícios
	-
	4

	
	Separadores
	- para águas residuais de edifícios e estruturas, incluindo estradas
	-
	4

	
	Tampas de câmaras de visita e câmaras de inspeção e grelhas de sarjetas
	- para utilizações em estradas, parques de estacionamento, calçadas e passagens para peões 
	-
	1

	
	
	- para outras aplicações
	-
	4

	19.
	Revestimentos de piso

	
	Produtos rígidos de revestimento de piso:
Paralelos, lajes, lancis, blocos, luzes em pavimentos, painéis de acabamento em metal, ladrilhos e painéis, incluindo ardósia, mosaicos hidráulicos, ladrilhos de pedra, mosaicos, revestimentos para pavimentos de rede de metal ou grelha; grelhas, pranchas, elementos compósitos e laminados
	- para utilização em exteriores e em acabamentos rodoviários, para revestimentos exteriores de circulação de veículos e peões
	-
	4

	
	Produtos rígidos de revestimento de piso:
placas, mosaicos, revestimento de rede e de chapa, grelhas, parquete, pranchas, elementos compósitos e laminados, produtos à base de madeira
Pavimentos sobreelevados e pavimentos falsos colocados no mercado em conjuntos
	- para utilização em exteriores, em conjunto com áreas de transporte cobertas
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	Revestimentos resilientes e têxteis:
revestimentos homogéneos e heterogéneos fornecidos na forma de ladrilhos, painéis, peças ou rolos
Produtos para subpavimentos, incluindo produtos para reforço do subpavimento anticontrações
Conjuntos para pisos e pavimentos in-situ
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- para utilizações em interiores sujeitas a requisitos em matéria de substâncias perigosas
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	20.
	Produtos metálicos para estruturas e produtos conexos7)

	
	Perfis metálicos e perfis para estruturas, perfis laminados a quente, enformados a frio ou produzidos de outro modo, com diversas formas, produtos planos (chapas, folhas, bandas), barras, produtos de fundição e de forjagem de diversos materiais metálicos, com ou sem proteção contra a corrosão por revestimento superficial
	- para utilização em estruturas de metal ou em estruturas combinadas de metal e betão
	-
	2+

	
	Elementos metálicos para estruturas, incluindo perfis metálicos com dimensões adequadas a determinadas aplicações
Conjuntos de elementos para estruturas. Estes produtos podem ter ou não proteção contra a corrosão por revestimento superficial
	- para utilizações em estruturas e fundações
	-
	2+

	
	Materiais de soldadura
	- para utilizações em estruturas de metal
	-
	2+

	
	Órgãos de ligação para estruturas: rebites, parafusos de porca, parafusos (porcas e anilhas), parafusos de porca para ligações resistentes ao escorregamento), pernos
	- para utilizações em estruturas de metal
	-
	2+

	21.
	Acabamentos interiores e exteriores para paredes e tetos, kits para divisórias

	
	Placas
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Placas
Revestimentos em forma de rolo
Revestimentos para pavimento
Lambris
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de utilização segura e/ou a disposições sobre os requisitos em matéria de substâncias perigosas
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Tetos falsos (conjuntos)
	- para aplicações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Perfis especiais, estruturas de fixação
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	 - para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de utilização segura 
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Conjuntos para preparar paredes divisórias
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	22.
	Revestimentos de coberturas, claraboias, janelas de sótão e produtos conexos

	
	Chapas planas e nervuradas. Telhas cerâmicas, soletos de ardósia, soletos de madeira. Placas compostas ou multicamadas prefabricadas
Claraboias
Conjuntos autoportantes para coberturas
Janelas de sótão
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	 - para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Sistemas de acesso a coberturas, caminhos de circulação e peças para apoio do pé, olhais e cavilhas de segurança para coberturas
Cimentos de asfalto para coberturas
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- para as restantes aplicações 
	-
	3

	
	Acessórios para coberturas
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Produtos para tetos e caleiras
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilização sujeitas a requisitos em matéria de substâncias perigosas
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Fixações/conectores mecânicos para coberturas
	- para todas as aplicações
	-
	2+

	
	Kits de membranas flexíveis com fixação mecânica para a impermeabilização de coberturas, incluindo os sistemas de fixação, de juntas e de remate, com ou sem isolamento térmico
	- para utilizações como proteção de impermeabilização de coberturas
	-
	2+

	23.
	Produtos de construção rodoviária

	
	Asfalto 
	- para construção rodoviária e reforço de pavimentos rodoviários
	-
	2+

	
	Misturas betuminosas
Produtos para reforço de revestimentos

	- para construção rodoviária e reforço de pavimentos rodoviários sujeitos a requisitos em matéria de reação ao fogo 
	A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl 
	1

	
	
	
	A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- para os restantes fins de construção rodoviária e reforço de pavimentos rodoviários
	-
	2+

	
	Produtos impermeabilizantes e conjuntos utilizados para tabuleiros de pontes
	- para tabuleiros de pontes
	-
	2+

	
	Produtos conexos
	- para pavimentos rígidos
	-
	4

	24.
	Agregados

	
	Agregados para:
- betão, argamassas, caldas de injeção,
- misturas betuminosas e reforço de pavimentos,
- misturas com e sem ligante hidráulico,
- betão, argamassa e caldas de injeção
Pedras para enrocamento
Fíler para:
- betão, argamassas, caldas de injeção,
- misturas betuminosas e reforço de pavimentos,
- betão, argamassa e caldas de injeção
	- para obras que exijam um elevado nível de segurança
)

	-
	2+

	
	Agregados para:
- betão, argamassas, caldas de injeção,
- misturas betuminosas e reforço de pavimentos,
- misturas com e sem ligante hidráulico,
- betão, argamassa e caldas de injeção
Pedras para enrocamento
Fíler para:
- betão, argamassas, caldas de injeção,
- misturas betuminosas e reforço de pavimentos,
- betão, argamassa e caldas de injeção
	- para obras que não exijam um elevado nível de segurança
	-
	4

	
	Balastro ferroviário
	- para superfícies ferroviárias. 
	-
	2+

	25.
	Colas para construção

	
	Colas estruturais de edifícios
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações 
	-
	2+

	
	Colas para ladrilhos
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Colas para produtos de pavimentos
Colas para paredes interiores e exteriores e acabamentos de tetos 
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- para utilização em edifícios e outras estruturas de edifícios
	-
	4

	26.
	Betão e produtos relativos a betão, argamassas e caldas de injeção

	
	Betão pronto
	- para utilização estrutural7) 
	-
	2+

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Adjuvantes
	- para betão, argamassa e caldas de injeção 
	-
	2+

	
	Aditivos do tipo I
)

	- para betão, argamassa e caldas de injeção 
	-
	2+

	
	Aditivos do tipo II


	- para betão, argamassa e caldas de injeção 
	-
	1+

	
	Fibras
	- para aplicações estruturais em betão, argamassa e caldas de injeção
	-
	1

	
	
	- para outras utilizações em betão, argamassa e caldas de injeção 
	-
	3

	
	Produtos para a proteção superficial e reparação estrutural e não-estrutural de betão 
	- para utilizações com exigências de baixo desempenho
	-
	4

	
	
	- para outras utilizações em edifícios e estruturas
	-
	2+

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	27.
	Aparelhos para aquecimento ambiente

	
	Aparelhos para aquecimento ambiente:
- sem fonte de energia interna (à exceção de aparelhos elétricos e a gás);
- para combustíveis sólidos e líquidos
Painéis sanduíche
Conjuntos/sistemas para aquecimento solar
	- para utilização em edifícios
	-
	3

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 – E)***, F
	4

	28.
	Tubos, reservatórios e acessórios não destinados a entrar em contacto com água para consumo humano
)

	
	Produtos para o transporte/distribuição/armazenagem de gás e combustível líquido destinados ao abastecimento de sistemas de aquecimento/arrefecimento de edifícios, desde o reservatório externo de armazenagem ou da estação final de redução de pressão da rede até à entrada dos sistemas de aquecimento/arrefecimento do edifício: conjuntos para canalizações, tubos, acessórios, reservatórios, sistemas de alarme contra fugas e dispositivos de prevenção do sobre-enchimento, acessórios, colas, juntas, vedantes de juntas, juntas de estanquidade, condutas de proteção e isolamento, suportes de tubos e condutas, válvulas e válvulas de controlo, equipamento auxiliar de segurança
	- para utilização em instalações de locais sujeitas a requisitos em matéria de substâncias perigosas
	-
	1

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Produtos para o transporte/descarga/armazenagem de água não destinada ao consumo humano: conjuntos para canalizações, tubos, acessórios, reservatórios, sistemas de alarme contra fugas e dispositivos de prevenção do sobre-enchimento, acessórios, colas, juntas, vedantes de juntas, juntas de estanquidade, condutas de proteção e isolamento, suportes de tubos e condutas, válvulas e válvulas de controlo, equipamento auxiliar de segurança
	- para utilização em instalações de locais sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- em instalações e redes de aquecimento
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	29.
	Produtos de construção destinados a entrar em contacto com água para consumo humano18) 
)

	
	Conjuntos (sistemas de canalização e armazenagem)
Tubos
Reservatórios
Válvulas, acessórios de abastecimento de água, dispositivos de segurança
Colas, juntas, acessórios, vedantes de juntas, juntas de estanquidade
	- para utilização em instalações e redes em locais sujeitos a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	30.
	Produtos de vidro plano, vidro perfilado e blocos de alvenaria de vidro

	
	Chapas de vidro planas e curvas
Vidro perfilado
Envidraçados isolantes prefabricados selados
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo
	-
	1

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- para utilização em vidraças blindadas e à prova de explosões
	-
	1

	
	
	- para as restantes aplicações 
	-
	3

	
	Painéis de parede de blocos de vidro para pavimento
	- para utilização na demarcação de zonas de incêndio
	-
	1

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de utilização segura e/ou requisitos em matéria de poupança de energia ou diminuição do ruído
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Blocos de vidro para pavimento
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilização em vidraças blindadas e à prova de explosões
	-
	1

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de poupança de energia ou diminuição do ruído
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	31.
	Vedantes para juntas

	
	Vedantes para juntas, juntas de dilatação, passagens e juntas de edifícios em paredes interiores, fundações, vigas e pavimentos
	- para utilizações sujeitas a disposições em matéria de reação ao fogo
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 do E) (***), F
	4

	
	
	- para utilização no exterior de edifícios
	-
	3

	
	
	- para utilização no interior de edifícios
	-
	4

	
	Vedante (mástique) para envidraçados, exceto vedantes (mástiques) de construção
Produtos para vedação de juntas em pavimentos e paredes interiores
Produtos para vedação de sanitários e outras ligações em áreas sanitárias
	- para utilizações na indústria da construção sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 do E) (***), F
	4

	
	
	- para os restantes fins na indústria da construção
	-
	4

	32.
	Fixações

	
	Cavilhas para utilizar em betão (tipo pesado)
)
Cavilhas metálicas de injeção para alvenaria
	- para utilização estrutural3)
	-
	1

	
	Cavilhas para utilizar em betão (tipo pesado)
)
Cavilhas de plástico para utilizar em estruturas de betão e de alvenaria
	- para fins não estruturais
	-
	2+

	
	Elementos de fixação para aço e chapas de metal
Elementos de fixação atuados por propulsão
Elementos de fixação para painéis compósitos
	- para fins não estruturais
	-
	2+

	33.
	 Kits, unidades modulares e elementos prefabricados para construção

	
	Conjuntos/sistemas de cofragem perdida sem capacidade de suporte de carga para serem preenchidos com betão
	- para utilização em paredes exteriores ou interiores, sujeitas a requisitos em matéria de segurança contra incêndio
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F
	2+

	
	
	- para utilização em paredes exteriores ou interiores, não sujeitas a requisitos em matéria de segurança contra incêndio
	-
	2+

	
	Conjuntos para escadas prefabricadas
	- para utilização em edifícios sujeitos a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para os restantes fins em edifícios
	-
	2+

	
	Corrimãos e guardas que fornecem proteção contra as quedas
	- para utilizações na indústria da construção sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de utilização segura
	-
	3

	
	
	- para as restantes aplicações 
	-
	4

	
	Sistemas de caleiras e respetivos elementos
	- para utilização em edifícios
	-
	4

	
	Conjuntos de produtos para a construção de edifícios com estrutura de madeira e com a utilização de vigas
	- para utilização na indústria da construção
	-
	2+

	
	Conjuntos de produtos para a construção de edifícios com estrutura de metal ou betão
	- para utilização na indústria da construção
	-
	1

	
	Conjuntos/sistemas de elementos prefabricados para estruturas ou respetivas partes
	- para utilização na indústria da construção
	-
	1

	
	Conjuntos para proteção contra a queda de rochas
	- para utilização em estruturas de engenharia
	-
	1

	
	Painéis sanduíche
	- para utilização estrutural7)
	-
	1

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	
	Estacas, fixações e pregagens
	- fundações estruturais, reforços e fixação ao solo 
	-
	2+

	
	Malha de aço e cestas de gabiões
	- para utilização em estruturas de edifícios
	-
	2+

	
	Tijoleiras, exceto blocos prefabricados de betão normal/leve/celular
	- para utilização estrutural7)
	-
	2+

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	4

	
	Elementos elastoméricos, incluindo borracha e plástico6)
	- para superfícies ferroviárias.
	-
	2+

	34.
	Produtos corta-fogo, produtos de vedação antifogo e produtos de proteção contra o fogo. | Produtos ignífugos 

	
	Produtos de separação ou vedação em caso de incêndio. Produtos utilizados para proteção contra o fogo (incluindo revestimentos)
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	1

	35.
	Produtos para proteção contra a corrosão de metais e a corrosão biológica

	
	Produtos/conjuntos de revestimento para proteção contra a corrosão de estruturas de metal
Produtos/conjuntos para penetração por impregnação sob pressão e sem pressão de estruturas de madeira para proteção contra a corrosão biológica 
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações
	-
	3

	36.
	Produtos de ventilação e ar condicionado 

	
	Produtos para distribuição e divisão do ar: condutas e tubos de ventilação
	- para utilização em edifícios sujeitos a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações em edifícios
	-
	3

	
	Produtos para distribuição e divisão do ar: reguladores da tiragem do ar, parafusos, aberturas de entrada de ar e ventiladores extratores, entradas de ar, dispositivos de expulsão, escapes, fechos
Tijolos furados
	- para utilização em edifícios sujeitos a requisitos em matéria de reação ao fogo
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- para as restantes aplicações em edifícios
	-
	4

	37.
	Cabos de alimentação, de direção e de comunicação 

	
	Cabos de alimentação, de direção e de comunicação
)
Capas para proteger cabos de alimentação, de direção e de comunicação22)
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de reação ao fogo
	Aca, B1ca, B2ca, Cca
	1+

	
	
	
	Dca, Eca
	3

	
	
	
	Fca
	4

	
	
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo
	-
	1+

	
	Conjuntos de cabos (cabos de alimentação, cabos de direção e cabos de comunicação e fixações) para sistemas de alimentação e dispositivos de direção utilizados para proteção contra incêndios
	- para utilizações sujeitas a requisitos em matéria de resistência ao fogo
	-
	1+


*Produtos ou materiais que, durante uma fase inequivocamente identificada do processo de produção, estão sujeitos a alteração e que, por suposição, melhoram a classificação em termos de reação ao fogo (por exemplo, através da adição de retardadores de chama ou da redução do teor de matéria orgânica.
**Produtos ou materiais que, durante uma fase inequivocamente identificada do processo de produção, não estão sujeitos a alteração, e que, por suposição, melhoram a classificação em termos de reação ao fogo (por exemplo, através da adição de retardadores de chama ou da redução do teor de matéria orgânica).
***Produtos ou materiais que não exigem ensaios em termos de reação ao fogo (de acordo com as decisões pertinentes e regulamentos delegados da Comissão).
A1, A2, B, C, D, E, F – classes de desempenho em matéria de reação ao fogo para produtos de construção, excluindo pavimentos e cabos, de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2016/364 da Comissão, de 1 de julho de 2015, relativo à classificação do desempenho em matéria de reação ao fogo dos produtos de construção, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 (JO L 68 de 15 de março de 2016, p. 4).
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – classes de desempenho em matéria de reação ao fogo para pavimentos, de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2016/364 da Comissão, de 1 de julho de 2015, relativo à classificação do desempenho em matéria de reação ao fogo dos produtos de construção, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 (JO L 68 de 15 de março de 2016, p. 4).
Aca, B1ca, Bca, Cca, Dca, Eca, Fca – classes de desempenho em matéria de reação ao fogo para cabos, de acordo com o Regulamento Delegado (UE) 2016/364 da Comissão, de 1 de julho de 2015, relativo à classificação do desempenho em matéria de reação ao fogo dos produtos de construção, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 (JO L 68 de 15 de março de 2016, p. 4).
ANEXO 2
MODELO
DECLARAÇÃO NACIONAL DE PROPRIEDADES DE DESEMPENHO
N.º …………………….
1.
Nome e nome comercial do produto de construção:

2.
Marcação do produto de construção
): 

3.
Utilização(ões) prevista(s):

4.
Nome e endereço do fabricante e local de fabricação do produto:

5.
Nome e endereço registado do representante autorizado, se aplicável:

6.
Sistema nacional para a avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho: 

7.
Especificações técnicas nacionais:
7-A. Norma polaca do produto:

Nome do organismo de certificação acreditado, número de acreditação e número do certificado nacional ou nome acreditado do(s) laboratório(s) e número de acreditação
):

7-B. Avaliação técnica nacional:

Unidade de avaliação técnica/unidade de avaliação técnica nacional:

Nome do organismo de certificação acreditado e número do certificado2):

8. 
Propriedades de desempenho declaradas:
	Características essenciais do produto de construção para a(s) utilização(ões) prevista(s)
	Propriedades de desempenho declaradas
	Comentários
)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9.
As propriedades de desempenho do produto supradescrito estão em conformidade com todas as propriedades de desempenho declaradas, referidas no ponto 8. A presente declaração nacional de propriedades de desempenho é emitida em conformidade com a Lei relativa aos produtos de construção, de 16 de abril de 2004, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Assinado em nome do fabricante:
	


	(nome, apelido e cargo)

	

	


	(local e data de emissão)
	(assinatura)


� ) 	O ministro das Infraestruturas e da Construção é responsável pelo departamento da administração governamental da construção, do planeamento, do zonamento e da habitação, em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, ponto 1, do Regulamento do primeiro-ministro, de 17 de novembro de 2015, relativo ao âmbito específico das atividades do ministro das Infraestruturas e da Construção (Diário Oficial, pontos 1907 e 2094).


� )	A notificação do presente regulamento foi feita à Comissão Europeia, em […], sob o n.º […], em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento do Conselho de Ministros, de 23 de dezembro de 2002, relativo ao modo de funcionamento do sistema nacional de notificação de normas e atos jurídicos (Diário Oficial n.º 239, ponto 2039, e n.º 65, ponto 597, de 2004), que implementa a Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (codificação) (JO L 241 de 17.9.2015, p. 1).


� )	As alterações ao texto consolidado da referida lei foram notificadas no Diário Oficial de 2015, pontos 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712 e 1844, e de 2016, ponto 65.


� )	O presente regulamento foi precedido pelo Regulamento do ministro das Infraestruturas, de 11 de agosto de 2004, relativo ao modo de declaração da conformidade de produtos de construção e ao modo de marcação de produtos de construção com marcas de construção (Diário Oficial n.º 198, ponto 2041, e de 2006, n.º 245, ponto 1782) que, com base no artigo 4.º da Lei, de 13 de junho de 2013, relativa à alteração da lei relativa aos produtos de construção e da lei relativa ao sistema de avaliação da conformidade (Diário Oficial, ponto 898, e de 2015, ponto 1165) é revogado no dia de entrada em vigor do presente regulamento.


� )	A obrigação de elaborar a declaração nacional de propriedades de desempenho diz respeito aos produtos de construção não abrangidos pelo artigo 5.º, n.os 1 e 3, da Lei relativa aos produtos de construção, de 16 de abril de 2004, o que significa que os produtos de construção abrangidos por normas harmonizadas ou em conformidade com as avaliações técnicas europeias emitidas para os mesmos, que são colocados ou disponibilizados no mercado nacional, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho (JO L 88 de 4 de abril de 2011, p. 5), doravante designado «Regulamento n.º 305/2011», e os produtos de construção colocados no mercado com a chamada «cláusula de reconhecimento mútuo», não estão abrangidos pelo âmbito do presente anexo.


� )	Não se aplica a produtos de construção definidos como estruturas no Regulamento do ministro das Infraestruturas e do Desenvolvimento, de 13 de maio de 2014, relativo à autorização de determinados tipos de estruturas, equipamentos e veículos ferroviários (Diário Oficial de 2014, ponto 720).


� )	A aplicação estrutural diz respeito a elementos, produtos e respetivos conjuntos que afetam o cumprimento de requisitos básicos em termos de capacidade de carga e estabilidade relacionados com estruturas de edifícios, de acordo com o Regulamento n.º 305/2011.


� )	BROOF (t1) – de acordo com o anexo 3, n.º 4.1, ponto 1, do Regulamento do ministro das Infraestruturas, de 12 de abril de 2002 relativo às condições técnicas dos edifícios e à sua localização (Diário Oficial de 2015, ponto 1422).


� )	BROOF – de acordo com o anexo 3, n.º 4.1, ponto 2, do Regulamento do ministro das Infraestruturas, de 12 de abril de 2002 relativo às condições técnicas dos edifícios e à sua localização (Diário Oficial de 2015, ponto 1422).


� )	«Decisivo» significa que o não cumprimento dos requisitos pode fazer com que a estrutura exceda limites de utilização e/ou capacidade de carga.


� )	«Não decisivo» significa que o não cumprimento dos requisitos não pode fazer com que a estrutura exceda limites de utilização e/ou capacidade de carga.


� )	Tipo I – com dispositivos mecânicos de transmissão do seu próprio peso para o suporte e daí para a estrutura. O mastique estrutural transfere qualquer outro impacto. São utilizadas medidas de segurança em caso de desintegração do mastique.


tipo III – o mastique estrutural transfere qualquer impacto, incluindo o seu próprio peso, para o suporte e daí para a estrutura. São utilizadas medidas de segurança em caso de desintegração do mastique.


� )	Tipo II – com dispositivos mecânicos de transmissão do seu próprio peso para o suporte e daí para a estrutura. O mastique estrutural transfere qualquer outro impacto. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny. Não são utilizadas medidas de segurança em caso de desintegração do mastique.


tipo IV – o mastique estrutural transfere qualquer impacto, incluindo o seu próprio peso, para o suporte e daí para a estrutura. Não são utilizadas medidas de segurança em caso de desintegração do mastique.


� )	Blocos de alvenaria de categoria I – blocos de alvenaria de resistência à compressão declarada com probabilidade de redução da resistência não superior a 5 %.


� )	Aplicação que exige um elevado nível de segurança relacionado com um nível esperado de segurança e fiabilidade da parte que aplica o produto de construção em termos de regularidade das propriedades de desempenho do produto, conforme declarado pelo fabricante.


� )	Aditivos para aumentar o volume das caldas de injeção.


� )	Aditivos que alteram as propriedades dos adjuvantes para betão ou do betão.


� )	Não se aplica a produtos destinados exclusivamente para aplicação em processos industriais.


� )	As propriedades de desempenho do produto relacionadas com as propriedades sanitárias do produto (apto para entrar em contacto com água para consumo humano) estão definidas na Lei, de 7 de junho de 2001, relativa ao abastecimento coletivo de água e ao tratamento de águas residuais (Diário Oficial de 2015, pontos 139 e 1893) e no Regulamento do ministro da Saúde, de 13 de novembro de 2015, relativo à qualidade da água destinada ao consumo humano (Diário Oficial de 2015, ponto 1989).


� )	Cavilhas utilizadas para fixar ou suportar elementos estruturais ou pesados, tais como revestimentos, tetos falsos.


� )	Cavilhas utilizadas para prender a elementos não estruturais de betão, tais como tetos falsos leves, instalações.


� )	Os sistemas nacionais para a avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho referidos na coluna 5 referem-se exclusivamente à avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho relacionada com a reação e resistência ao fogo.








�) De acordo com os sistemas nacionais para a avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho definidos nos termos do artigo 4.º do Regulamento do ministro das Infraestruturas e da Construção de… relativo ao modo de declaração das propriedades de desempenho de produtos de construção e ao modo de marcação de produtos de construção com a marca de construção [Diário Oficial ()], o fabricante deve definir o tipo de produto de construção para o qual elabora a declaração nacional de propriedades de desempenho. O modo de marcação de um produto de construção definido desta forma na declaração nacional de propriedades de desempenho é determinado pelo fabricante. Esta marcação deve estar relacionada com o tipo de produto, ou seja, com o conjunto de níveis ou classes de desempenho e a utilização prevista do produto, tal como referido na declaração nacional. A marcação deve ser única no que diz respeito aos tipos de produtos de construção produzidos por um dado fabricante.


�) Preencher caso o organismo de certificação ou o(s) laboratório(s) tenha(m) participado no sistema nacional adotado de avaliação e verificação da regularidade das propriedades de desempenho do produto construção.


�) Caso se aplique a disposição do artigo 5.º, n.º 1, pontos 1 e 2, do presente regulamento, é necessário indicar na coluna três qual das disposições supra foi aplicada no que respeita às características fundamentais do produto.





