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	DIRECȚIA PENTRU ENERGIE, PRODUSE INDUSTRIALE ȘI CHIMICE
									Protocolul nr. 30/004/000/291

	DEPARTAMENTUL A – PRODUSE ENERGETICE
	


Adresa:  16, An. Tsocha st., 115 21 Atena
Informații: Nikitas Nomikos
Tel.: 210 6479247
e-mail: petrochemicals.gcsl@aade.gr		Către:  
						Biroul Consiliului Suprem pentru Produse Chimice (SCC)
						Distribuire internă:
1. Biroul șefului Direcției Generale a GCSL
2. Direcția pentru Energie, Produse Industriale și Chimice a GCSL    

Obiect: Proiect de recomandare pentru adoptarea unei decizii a Consiliului Suprem pentru Produse Chimice (SCC) intitulată „Combustibili marini – Cerințe, metode de testare și proceduri pentru colorarea și urmărirea motorinei marine și a combustibilului diesel marin”.


Direcția pentru Energie, Produse Industriale și Chimice a Laboratorului General de Stat pentru Substanțe Chimice, în exercitarea responsabilităților care îi revin în calitate de autoritate competentă pentru stabilirea specificațiilor pentru produsele energetice, stabilește specificații, metode de testare și o procedură pentru colorarea și urmărirea combustibililor marini, luând în considerare: 
1. Faptul că cea de-a șasea ediție a standardului ELOT ISO 8217:2017 conține modificări semnificative. Printre acestea se numără modificări substanțiale ale domeniului de aplicare (punctul 1) și cerințe generale (punctul 5). Modificările combustibililor distilați includ următoarele: 
— Au fost adăugate categorii suplimentare (clase), DFA, DFZ și DFB cu un conținut maxim de esteri metilici ai acizilor grași (EMAG) de 7,0 % din volum.
— Conținutul de sulf din clasele DMA și DMZ a fost redus la maximum 1,00 % din masă.
— Conținutul de sulf din clasa DMB a fost redus la maximum 1,50 % din masă.
— La tipurile de iarnă DMA și DMZ s-au adăugat cerințe pentru următoarele caracteristici: punctul de precipitare și punctul de colmatare a filtrului la temperaturi scăzute.

Următoarele anexe, care au fost incluse anterior, au fost eliminate, dar informațiile de bază sunt incluse în corpul acestui standard sau sunt disponibile în publicațiile relevante:
— Conținutul de sulf
— Punctul de aprindere.
— Reziduuri de catalizator.
— Acuratețea și interpretarea rezultatelor testelor.
		Toate celelalte anexe au fost revizuite și actualizate.
	
2.  Adoptarea, prin Decizia 94/2021 a SCC, a adăugării noului marcaj fiscal național la motorina marină și combustibilul diesel marin, cu ingredientul activ 1,3,5-tris(1,1-dimetil)-benzen și cu denumirea comercială TRACERCO FT36.

[bookmark: _Hlk128994119]3.  Transpunerea în legislația națională, prin Decizia 30/2022 a SCC, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a ACCUTRACETM PLUS ca marcaj fiscal comun pentru motorina marină și combustibilul diesel marin.

4.  Scrisorile UNIUNII ARMATORILOR ȘI OPERATORILOR MARITIMI cu Protocolul nr. 241/1-12-2022 și Protocolul nr. 255/9-12-2022.

5.  Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația națională prin Decretul prezidențial 81/2018.
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PROIECT DE RECOMANDARE


„Combustibili marini – Cerințe, metode de încercare și proceduri pentru colorarea și urmărirea motorinei marine și a combustibilului diesel marin.”

 
Articolul 1
Obiectiv – Domeniu de aplicare

  Această decizie acoperă cerințele minime care trebuie îndeplinite de toate categoriile (clasele) de combustibili marini derivați din petrol, astfel cum sunt prezentați în standardul național și internațional ELOT ISO 8216-1:2017, precum și procedurile de manipulare a acestora. 
În anexă este inclus un tabel cu categoriile de combustibili marini menționați în prezenta decizie.


Articolul 2
Definiții

1. Combustibil marin: astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (3) din Decizia ministerială comună 128/2016 (denumită în continuare „Armonizarea legislației elene cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”, în vigoare.
· Motorină marină: astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (4) din Decizia ministerială comună 128/2016 (denumită în continuare „Armonizarea legislației elene cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”, în vigoare.
· Combustibil diesel marin: astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (5) din Decizia ministerială comună 128/2016 (denumită în continuare „Armonizarea legislației elene cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”, în vigoare.


Articolul 3
Cerințe

  Combustibilii menționați la articolul 1 din prezenta decizie trebuie să respecte cerințele standardului național și internațional ELOT ISO 8217:2017, cu excepția următoarelor:
  3.1 Sulf
Conținutul maxim de sulf al acestor combustibili este reglementat de Decizia ministerială comună 128/2016 (denumită în continuare „Armonizarea legislației elene cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”, în vigoare.

3.2. Culori și trasoare
Motorina marină și combustibilul diesel marin sunt negre.
În motorina marină și în combustibilul diesel marin, care au o rată a accizei diferită de cea a motorinei și/sau a motorinei pentru încălzire, se adaugă următoarele marcaje fiscale:
3.2.1 În calitate de marcaj european, ACCUTRACETM PLUS, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2022/197 a Comisiei Europene și cu Decizia SCC 30/2022, „Transpunerea în legislația națională a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a ACCUTRACETM PLUS ca marcaj fiscal comun pentru motorina pentru încălzire, motorina marină și combustibilul diesel marin, precum și a petrolului lampant (kerosen pentru încălzire), metodele de testare pentru determinarea acesteia și cerințele tehnice conexe” (Β’ Χ/2022).
3.2.2 În calitate de marcaj național, cel definit în Decizia 94/2021 a SCC, „Marcajul fiscal al motorinei marine și al combustibilului diesel marin cu un trasor de tehnologie moleculară națională, metodele de testare pentru determinarea acestuia și cerințele tehnice conexe”, (Β’ Y/2022).


Articolul 4
Proceduri de colorare și urmărire

(1) Motorina marină și combustibilul diesel marin produse de rafinăriile grecești sau rafinăriile unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unei țări terțe pot fi colorate și urmărite fie în rafinării, fie în instalațiile (depozitele fiscale) ale societăților petroliere.
(2)  În cazul rafinăriilor și al societăților petroliere elene stabilite în Grecia, colorarea și urmărirea vor fi efectuate cu grijă și pe răspunderea lor exclusivă, în orice caz înainte de eliberarea pentru consum.
Motorina marină și combustibilul diesel marin destinate furnizării directe de nave și șlepuri vor continua să fie livrate colorate și urmărite.
(3)  În orice caz, autoritatea vamală competentă, indiferent dacă este sau nu în prezența unui chimist al GCSL, poate, la discreția sa, înainte sau la ieșirea petrolului din rafinării sau din instalațiile societăților, să preleve eșantioane și să le transmită spre examinare serviciilor competente ale GCSL pentru verificarea conformității cu condițiile prevăzute la articolul 3 din prezenta decizie.
(4)  Depozitarea și, în general, manipularea pe teritoriul Greciei a combustibililor menționați la articolul 1 din prezenta decizie se efectuează de către societățile comerciale petroliere care dețin licențele prevăzute de Legea nr. 3054/2002 (Monitorul Oficial 230/A/2002), cu modificările și completările ulterioare.
(5)  Examinarea culorilor pentru motorina marină și combustibilul diesel marin se face macroscopic. 
(6)  Marcajele definite la punctele 3.2.1 și 3.2.2 de la articolul 3 din prezenta decizie sunt cuantificați în laboratoare, astfel cum sunt descrise în metodele enumerate la articolul 3 din Decizia SCC 30/2022 și, respectiv, la articolul 3 din Decizia SCC 94/2021.


Articolul 5
Eșantionare– teste– metode de testare

(1)   Eșantionarea combustibililor menționați la articolul 1 din prezenta decizie se efectuează în conformitate cu standardul ELOT ISO 13739 și/sau în conformitate cu Decizia ministerială comună 54/2015 „Proceduri de eșantionare, examinare și aviz cu privire la regularitatea sau neregularitatea eșantioanelor de combustibili lichizi” (Β’ 462/2016), în vigoare și/sau în conformitate cu Decizia ministerială comună 128/2016 „Armonizarea legislației elene cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”, în versiunea (Β’ 3958/2016), în vigoare. În cazul în care metodele de încercare necesită o metodă specializată de eșantionare, se utilizează această metodă.
(2)   Probele vor fi examinate utilizând procedura detaliată în Decizia ministerială comună 54/2015 „Proceduri de eșantionare, examinare și aviz cu privire la regularitatea sau neregularitatea eșantioanelor de combustibili lichizi”, (Β’ 462/2016), în vigoare și/sau în conformitate cu Decizia ministerială comună 128/2016 „Armonizarea legislației elene cu Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi”, (B' 3958/2016), în vigoare.
(3) Metodele de referință care trebuie utilizate pentru determinarea caracteristicilor de calitate ale combustibililor menționați la articolul 1 din prezenta decizie sunt standardele de încercare prevăzute în standardul ELOT ISO 8217:2017 și care fac parte integrantă din prezenta decizie. Este posibilă adoptarea unei metode de testare special concepute pentru a înlocui metoda de încercare respectivă în standardul ELOT EN 8217:2017, cu condiția să se poată demonstra că noua metodă oferă cel puțin aceeași precizie (corectitudine și fiabilitate) ca metoda pe care o înlocuiește.
	(4) Toate metodele de testare specificate în standardul ELOT EN 8217:2017 trebuie să includă datele privind precizia. În caz de îndoieli, rezultatele încercării se evaluează și se interpretează în conformitate cu standardul ELOT ΕΝ 4259-3:2020.


Articolul 6 
Aditivi

Combustibilii menționați la articolul 1 din prezenta decizie pot conține aditivi care le îmbunătățesc performanțele, dar nu trebuie să conțină niciun compus care ar putea face combustibilul impropriu utilizării drept combustibil marin. Aditivii utilizați nu trebuie:
· să pună în pericol siguranța navelor sau să afecteze negativ performanța echipamentelor lor mecanice;
· să fie periculoși pentru sănătatea umană;
· să crească gradul de poluare în orice mod.
Societățile care comercializează produse petroliere sunt responsabile pentru adăugarea acestora în vederea promovării eficacității pentru atingerea scopului propus.
 În scopul informării, precum și al controlului prezenței aditivului în produsul controlat, companiile prezintă Direcției pentru Energie, Produse Industriale și Chimice a Laboratorului General de Stat pentru Substanțe Chimice detalii privind aditivul, cum ar fi caracteristicile fizico-chimice, compoziția sa chimică, procentul în care este adăugat la combustibil, metoda de control, îmbunătățirile pe care le aduce, rezultatele testelor de laborator și mecanice, certificatul de testare mecanică, datele privind siguranța, o declarație a societății dacă aditivul este utilizat în țările UE sau în țările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE sau Turcia.
 Informațiile privind aditivul sunt tratate ca fiind confidențiale.
 

Articolul 7
Libera circulație și clauza recunoașterii reciproce

 La intrarea în vigoare a prezentei decizii, nu se permite interzicerea, limitarea sau împiedicarea introducerii pe piața elenă a combustibililor care îndeplinesc cerințele prezentei decizii, fără a aduce atingere altor dispoziții ale legislației aplicabile privind comercializarea combustibililor. Combustibilii care au fost fabricați și/sau comercializați în mod legal în alte state membre ale UE sau în țările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE sau în Turcia pot fi introduși pe piața din Grecia dacă îndeplinesc cerințele operaționale ale motoarelor proiectate să funcționeze cu astfel de combustibili și despre care s-a dovedit că garantează un nivel echivalent de siguranță pentru sănătatea umană și pentru mediu în aceleași condiții climatice.


Articolul 8
Dispoziții de abrogare

  De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele dispoziții încetează să se aplice combustibililor marini:
· Decizia CSC nr. 53/2015 (Monitorul Oficial nr. 987//2016). „Combustibili marini – Cerințe, metode de încercare și proceduri pentru colorarea și urmărirea motorinei marine”.
· orice altă dispoziție contrară prezentei decizii.

                
Articolul 9
Intrare în vigoare

(1)  Anexa următoare face parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial.
 (3) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial. 

                      
Anexă 
Categorii de combustibili marini

	Familia
	Categorie
	Vâscozitate cinematică maximă la 40 °C
	Vâscozitate cinematică maximă la 50 °C
	Observații

	Subcategorie în funcție de tipul de combustibil
	Subcategorii în funcție de utilizare și caracteristici
	mm2/sec
	mm2/sec
	

	Distilate
	DMX
	5,000
	-
	Utilizat în situații de urgență, fără EMAG

	
	DMA
	6,000
	-
	Utilizat în aplicații generale, nu trebuie să conțină fracții reziduale, conținut minim de EMAG

	
	DMZ
	6,000
	-
	Utilizat în aplicații generale, nu trebuie să conțină fracții reziduale, conținut minim de EMAG

	
	DMB
	11,00
	-
	Utilizate în aplicații generale, pot conține procente detectabile de fracții reziduale, conținut minim de EMAG.

	
	DFA
	6,000
	
	Utilizat în aplicații generale, nu trebuie să conțină fracții reziduale, conținut de EMAG de până la 7 % din volum.

	
	DFZ
	6,000
	
	Utilizat în aplicații generale, nu trebuie să conțină fracții reziduale, conținut de EMAG de până la 7 % din volum.

	
	DFB
	11,00
	
	Utilizat în aplicații generale, poate conține procente detectabile de fracții reziduale, conținut de EMAG de până la 7 % din volum.

	Reziduală
	RMΑ
	-
	10,0
	Combustibili reziduali de uz general

	
	RMB
	-
	30,0
	

	
	RMD
	-
	80,0
	

	
	RME
	-
	180,0
	

	
	RMG
	-
	180,0
	

	
	RMG
	-
	380,0
	

	
	RMG
	-
	500,0
	

	
	RMG
	-
	700,0
	

	
	RMK
	-
	380,0
	

	
	RMK
	-
	500,0
	

	
	RMK
	-
	700,0
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