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Nařízení č.                           ze dne,
kterým se stanoví požadavky na energetickou a ekologickou náročnost výstavby obytných a kancelářských budov a budov základních a středních škol v kontinentální Francii

NOR: 


Dotčené skupiny obyvatelstva: stavebníci, vedoucí stavby, stavitelé a developeři, architekti, projektové kanceláře pro tepelná řešení a řešení dopadu na životní prostředí, stavební ekonomové, techničtí inspektoři, stavební společnosti, výrobci stavebních materiálů a technických systémů budov, dodavatelé energie v kontinentální Francii.


Předmět: stanovení požadavků na energetické a ekologické vlastnosti a energetickou a ekologickou náročnost novostaveb a přístaveb budov v kontinentální Francii.


Nabytí účinnosti: tyto požadavky platí od 1. července 2021 na výstavbu budov nebo jejich částí používaných pro obytné a kancelářské účely nebo budov základních nebo středních škol a na dočasné stavby a přístavby v závislosti na jejich ploše, které se využívají pro tytéž účely; vztahují se také na stavby, pro které se nevyžaduje stavební povolení, ani předchozí ohlášení. Nabytím účinnosti stanoveným vyhláškou, a to nejpozději dne 30. června 2022, se zavádí regulační štítek udávající energetickou a ekologickou náročnost.


Poznámka: toto nařízení stanoví požadavky na energetickou a ekologickou náročnost, které musí splňovat výše uvedené budovy nacházející se v kontinentální Francii, a to zejména následujících pět požadavků na výsledky: (1) optimalizace energetického návrhu budovy nezávisle na zavedených energetických systémech; (2) omezení spotřeby primární energie, (3) omezení dopadu z hlediska změny klimatu v souvislosti s touto spotřebou; (4) omezení dopadu stavebních prvků budovy z hlediska změny klimatu; (5) regulace nepohodlí v budově během letního období.


Odkazy:  texty pozměněné tímto nařízením jsou k dispozici k nahlédnutí ve znění vyplývajícím z této změny na internetových stránkách Légifrance  (http://www.legifrance.gouv.fr).




Ministerský předseda,

na základě zprávy ministryně pro ekologický přechod;

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění), a zejména na oznámení č. rok/XXX/F

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, a zejména na její články 3, 4 a 6;

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, a zejména na její článek 15;

s ohledem na zákoník o výstavbě a bydlení, a zejména na jeho články L. 111-9, L. 134-2 a L. 151-1;

s ohledem na zákoník územního plánování, a zejména na jeho články L. 462-1, R*. 421-2 a R*. 421-5;

s ohledem na připomínky vyjádřené během veřejného projednávání, které se uskutečnilo ve dnech XXX až XXX na základě článku L. 120-1 zákoníku životního prostředí;

s ohledem na stanovisko národní rady pro hodnocení norem ze dne XXX;

s ohledem na stanovisko vrchní rady pro energetiku ze dne XXX;

s ohledem na stanovisko vrchní rady pro výstavbu a energetickou účinnost ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska shromáždění Francouzské Guyany ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska shromáždění Martiniku ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska rady departementu Guadeloupe ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska rady departementu Réunion ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska regionální rady Guadeloupu ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska regionální rady Réunionu ze dne XXX;

s ohledem na dopis s žádostí o vypracování stanoviska rady departementu Mayotte ze dne XXX;
[bookmark: _GoBack]
po konzultaci se Státní radou (oddělení veřejných prací),


stanoví následující:


Článek 1

Pododdíly 1 až 4 oddílu 4 kapitoly I hlavy I knihy I zákoníku o výstavbě a bydlení se nahrazují pododdíly 1 až 5, které znějí. 

„Pododdíl 1: Požadavky na energetickou a ekologickou náročnost platné pro výstavbu obytných budov, kancelářských budov nebo budov základních nebo středních škol nebo jejich částí

„Čl. R. 111-20 - I. - Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na výstavbu ve smyslu článku L. 111-1 obytných budov, kancelářských budov nebo budov základních nebo středních škol nebo jejichž částí, která podléhá žádosti o vydání stavebního povolení nebo předchozímu ohlášení podanému od 1. července 2021. Dále se vztahují na výstavbu parkovišť spojených s těmito budovami.

„Turistické příbytky s ložnicí, kuchyní a koupelnou podléhají předpisům platným pro budovy pro obytné účely stanoveným v tomto pododdílu.

„II. - Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na výstavbu obytných budov, kancelářských budov nebo budov základních nebo středních škol, které jsou vyňaty z povinnosti podat žádost o stavební povolení a podat předchozí ohlášení na základě výjimky pro lehké stavby pro volnočasové využití ve smyslu písm. b) článku R*. 421-2 a dočasné stavby ve smyslu článku R*. 421-5 zákoníku územního plánování.

„III. - S výjimkou budov, u nichž byly stavební práce dokončeny před 31. prosincem 2020, musí budovy, u kterých se podává ohlášení dokončení stavebních prací po 31. prosinci 2025, splňovat ustanovení tohoto článku, a to bez ohledu na datum podání žádosti o stavební povolení nebo předchozího ohlášení stavebních prací.

„IV.  Tento pododdíl se nevztahuje na Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Réunion a Mayotte.

„Článek R. 111-20-1. - V případě dočasných staveb ve smyslu článku R*. 421-5 zákoníku územního plánování, u kterých se počítá s tím, že budou využívány alespoň po dobu 2 let, lze zavést alternativní požadavky stanovené vyhláškou k dosažení některých minimálních výsledků stanovených v tomto pododdílu. Tuto vyhlášku vydává ministr, do jehož působnosti spadá energetika, a ministr, do jehož působnosti spadá výstavba.

„Článek R. 111-20-2. - V případě výstavby budov o ploše menší než 50 m2 a v případě přístaveb budov v závislosti na jejich vlastnostech mohou být zavedeny alternativní požadavky stanovené vyhláškou k dosažení některých minimálních výsledků stanovených v tomto pododdílu. Tuto vyhlášku vydává ministr, do jehož působnosti spadá energetika, a ministr, do jehož působnosti spadá výstavba.

„Článek R. 111-20-3. - Za účelem splnění obecných cílů stanovených v článku L. 111-9 [budoucí články L. 171-1 a L. 171-3] a s výhradou ustanovení článků R. 111-20-1 a R. 111-20-2 musí výstavba jakékoli budovy nebo části budovy, na kterou se vztahuje tento pododdíl, dosahovat následujících minimálních výsledků:

„1. energetické potřeby budovy, počítané za definovaných provozních podmínek, v případě vytápění, chlazení a osvětlení, se rovnají nejvýše maximálním energetickým potřebám;

„2. spotřeba primární energie a spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů budovy, vypočítaná za definovaných provozních podmínek v případě vytápění, chlazení, přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, mobility osob uvnitř budovy, pomocných zařízení pro vytápění, chlazení, přípravu teplé užitkové vody a ventilace se rovnají nejvýše maximální spotřebě primární energie a maximální spotřebě primární energie z neobnovitelných zdrojů;

„3. dopad spotřeby primární energie podle bodu 2 z hlediska změny klimatu se rovná nejvýše maximálnímu dopadu;

„4. dopad z hlediska změny klimatu v souvislosti se stavebními prvky budovy, jejich přepravou, instalací, jejich použitím s výjimkou energetických potřeb a potřeby vody ve fázi provozování budovy, jejich údržbou, opravami, výměnami a ukončení jejich životnosti, posuzovaný během celého životního cyklu budovy, se rovná nejvýše maximálnímu dopadu. Při posuzování tohoto dopadu se přihlíží k ukládání uhlíku z atmosféry po dobu životnosti budovy a dále k zatížení a přínosům souvisejícím s využitím těchto stavebních prvků na konci jejich životnosti;

„5. počet stupňohodin tepelného nepohodlí v letním období se rovná nejvýše maximálnímu počtu stupňohodin tepelného nepohodlí v letním období;

„6. dopad z hlediska změny klimatu v případě budovy, posuzovaný během celého cyklu životnosti budovy, se počítá pro informativní účely. Při posuzování tohoto dopadu se přihlíží k ukládání uhlíku z atmosféry po dobu životnosti budovy a dále k zatížení a přínosům souvisejícím s využitím těchto stavebních prvků na konci jejich životnosti;

„7. množství uhlíku z atmosféry, který se ukládá v budově, se počítá pro informativní účely;

„V bodě 4 tohoto článku pojem „stavební prvky“ zahrnuje „stavební výrobky“, „dekorační výrobky“ a „elektrická, elektronická a klimatizační zařízení“ ve smyslu následujících definic: „stavební výrobky“: výrobky zabudované trvale do konstrukce budovy nebo její části; „dekorační výrobky“: výrobky používané pro obklady stěn, podlah a stropů; „elektrická, elektronická a klimatizační zařízení“: technické systémy zabudované do budovy nebo její části nebo do jejího pozemku, které přispívají k provozu budovy a které přispívají k vytápění, chlazení, ventilaci, místní výrobě energie, osvětlení a přípravě teplé užitkové vody, a další systémy související s kanalizací, zabezpečením, požární bezpečností, mobilitou obyvatel v budově, automatizací a řízením budovy a energetickými a komunikačními sítěmi.

„Ustanovení bodů 1 až 3 a bodů 5 a 6 tohoto článku se vztahují pouze na části budov, které jsou při běžném používání vyhřívány na teplotu vyšší než 12 °C nebo ochlazovány na teplotu nižší než 30 °C, a související parkoviště.

„Vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, stanoví v závislosti na kategoriích budov a jejich umístění různé maximální hodnoty uvedené v bodech 1 až 5. Tato vyhláška rovněž stanoví vývoj maximálních hodnot uvedených v bodech 3 a 4, aby bylo možné využívat energetické systémy a postupy výstavby, při nichž vznikají malá množství skleníkových plynů, jež se budou používat od 1. července 2024, od 1.července 2027 a od 1. července 2030.

Článek R. 111-20-4. - Vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, stanoví v závislosti na kategorii budovy a jejím umístění minimální technické vlastnosti některých stavebních prvků nebo celků stavebních prvků budovy, které snižují energetickou a ekologickou náročnost a přispívají k sanitární kvalitě nebo tepelné pohodě budovy.

„Článek R. 111-20-5. - I. - Dosažení minimálních výsledků stanovených v článku R. 111-20-3 a splnění některých minimálních požadavků stanovených v článku R. 111-20-4 se ověřuje pomocí metody výpočtu, která stanoví zejména pravidla a předpoklady, které se při výpočtu uplatní. 

„II. - U některých kategorií budov může být navrženo technické řešení a po schválení ministrem, do jehož působnosti spadá energetika, a ministrem, do jehož působnosti spadá výstavba, mít platnost dodržení ustanoveními tohoto pododdílu. 

„III. - Pokud metodu výpočtu nelze použít z důvodu specifičnosti projektu, systému nebo vytvoření nebo následné úpravy energií spotřebovaných soustavou vytápění nebo chlazení, lze na základě schválení ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, metodu ověření dosažení výsledků přizpůsobit tomuto projektu, systému nebo síti. 

Metodu uvedenou v odstavci I stanoví vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, která určí podmínky použití úprav stanovených v odstavcích II a III.

„Článek R. 111-20-6. - Vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, stanoví údaje, které lze použít k doložení dodržení požadavků článků R. 111-20-3 až R. 111-20-5 a stanoví pravidla použití těchto údajů. 

„Článek R. 111-20-7. - Vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, stanoví způsoby předávání údajů použitých pro výpočet hodnot uvedených v bodech 1 až 7 článku R. 111-20-3, v souladu s článkem R. 111-20-6. Po dokončení stavebních prací je stavebních povinen tyto údaje uchovat po dobu nejméně 6 let od podání ohlášení podle článku .L. 462-1 zákoníku územního plánování. Sdělují se prvnímu nabyvateli budovy a v době jejich uchovávání na jejich žádost i dalším nabyvatelům, oprávněným osobám uvedeným v článku L. 151-1 [budoucí článek L. 181-1] zákoníku o výstavbě a bydlení, jakékoli osobě odpovědné za vydání potvrzení o tom, že byla zohledněna stavební pravidla podle tohoto pododdílu, a jakékoli osobě odpovědné za provedení diagnostiky energetické náročnosti podle článku L. 134-2 [budoucí článek L. 126-27] zákoníku o výstavbě a bydlení.

„Pododdíl 2: studie a postupy v souvislosti s výstavbou obytných budov, kancelářských budov nebo budov základních a středních škol nebo jejich částí 

[Obsah tohoto oddílu bude změněn v rámci doplňujícího projednávání]

Článek R. 111-20-8. - I. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je tříměsíční, pokud jde o žádosti předložené na základě článku R. 111-20, jejichž cílem je:

1. schválení subjektu provádějícího měření propustnosti vzduchu budov;

2. schválení subjektu, který vydává štítek „nízká energetická a ekologická náročnost“ ve smyslu článku R. 111-20-23.

„II. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je čtyřměsíční, pokud jde o žádosti o schválení technického řešení, které má platnost splnění ustanovení pododdílu 1, podané na základě článku odstavce II článku R. 111-20-5.

„III. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je šestiměsíční, pokud jde o žádosti o schválení účinnosti sítě vytápění nebo chlazení podané na základě pododstavce III článku R. 111-20-5.

„IV. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je devítiměsíční, pokud jde o žádosti o schválení účinnosti aplikačního softwaru podle předpisů týkajících se tepla podané na základě článku R. 111-20-5.

„V. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je dvanáctiměsíční, pokud jde o žádosti o schválení metodu doložení účinnosti systému ve vztahu k požadavkům předpisů týkajících se tepla podané na základě odstavce III článku R. 111-20-5.

„Pododdíl 3: Požadavky na energetickou náročnost platné při výstavbě budov nebo částí budov, na které se nevztahuje pododdíl 1

„Článek R. 111-20-9. - Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na všechny projekty výstavby budov nebo části budov, u kterých se požaduje žádost o stavební povolení nebo předchozí ohlášení a které jsou uvedeny na následujícím seznamu: 
a) zařízení péče o malé děti; 
b) ubytovací prostory budov středních škol;
c) budovy univerzit sloužící výuce a výzkumu; 
d) hotely; 
e) restaurace; 
f) obchody; 
g) tělocvičny a sportovní haly včetně šaten; 
h) zdravotnická zařízení; 
i) ubytovací zařízení pro seniory a ubytovací zařízení pro seniory závislé na pomoci jiné osoby; 
j) letištní terminály; 
k) soudy, soudní paláce; 
l) budovy průmyslových a řemeslných závodů. 

„Článek R. 111-20-10. - I.- Stavby budov nebo jejich částí, na které se nevztahuje pododdíl 1, musí splňovat tepelné vlastnosti a následující podmínky:

„1. obvyklá spotřeba energie budovy v souvislosti s vytápěním, chlazením, přípravou teplé užitkové vody, osvětlením a provozem pomocných přístrojů k vytápění, chlazení, přípravě teplé užitkové vody a ventilaci se musí rovnat nejvýše maximální spotřebě;

„2. obvyklá potřeba energie budovy v souvislosti s vytápěním, chlazením, klimatizaci a osvětlením nesmí přesahovat maximální hodnotu;

„3. u některých typů budov se musí obvyklá vnitřní teplota dosahovaná v létě rovnat nejvýše obvyklé referenční vnitřní teplotě.

„II.- Vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, stanoví v závislosti na kategorii budovy:

„1. tepelné vlastnosti ovlivňující energetickou náročnost budovy;
„2. metodu výpočtu obvyklé spotřeby energie budovy a základní zvyklosti zohledňované u této metody;
„3. maximální hodnotu spotřeby;
„4. metodu výpočtu obvyklé potřeby energie budovy v souvislosti s vytápěním, chlazením a osvětlením a základní zvyklosti, které se u této metody zohledňují;
„5. hodnotu maximálních energetických potřeb;
„6. budovy, u kterých dosahovaná obvyklá vnitřní teplota v létě nesmí přesahovat referenční hodnotu obvyklé vnitřní teploty;
„7. u budov podle bodu 3 odstavce I metodu výpočtu obvyklé vnitřní teploty dosahované v létě;
„8. referenční tepelné vlastnosti pro výpočet obvyklé vnitřní teploty dosahované v létě;
„9. zvláštní podmínky posuzování tepelných vlastností stavebních systémů či projektů, u nichž z důvodu jejich specifičnosti nelze uplatnit minimální tepelné vlastnosti nebo metody výpočtu;
„10. podmínky schválení zjednodušených postupů a způsobů provádění, na jejichž základě mohou být považovány podmínky stanovené v odstavci I za splněné;
„11. způsoby předávání údajů používané v případě výpočtů a jejich sdělování osobám uvedeným v článku L. 151-1, každému nabyvateli, každé osobě pověřené vydáním potvrzení o zohlednění požadavků předpisů týkajících se tepla a každé osobě pověřené provedením diagnostiky energetické náročnosti podle článku L. 134-2 na jejich žádost.

„III. - Ustanovení tohoto článku neplatí pro budovy a části budov, jejichž normální provozní teplota je nejvýše 12 °C a v případě dočasných staveb s předpokládanou dobou užívání kratší něž dva roky.

„Pododdíl 4: Studie a postupy související s výstavbou budov nebo částí budov spadajících do oblasti působnosti pododdílu 3

Článek R. 111-20-11. - Stavebník v případě jakékoli výstavby budov nebo částí budov spadajících do oblasti působnosti pododdílu 3 a nacházejících se v kontinentální Francii vydá v případě každé dotčené budovy doklad potvrzující, že stavebník zohlednil nebo nechal vedoucího stavby zohlednit, pokud byl vedoucí stavby pověřen vypracováním návrhu provozu, předpisy týkající se tepla pode článku R. 111-20-10, a zejména:
- předpis týkající se obvyklé energetické potřeby budovy v souvislosti s vytápěním, chlazením a osvětlením podle bodu 2 odstavce I článku R. 111-20-10;
- předpisy týkající se tepelných vlastností ovlivňujících energetickou náročnost budovy podle bodu 1 odstavce II článku R. 111-20-10, které jsou uvedeny ve vyhlášce.

Toto potvrzení se vystavuje na formuláři, který splňuje požadavky stanovené vyhláškou. Přikládá se k žádosti o stavební povolení za podmínek stanovených v písmenu j) článku R*. 431-16 zákoníku územního plánování.

„Článek R. 111-20-12. - Stavebník v případě jakékoli výstavby budov nebo částí budov spadajících do oblasti působnosti pododdílu 3 a nacházejících se v kontinentální Francii vydá pro každou dotčenou budovu dokument, který potvrdí, že v případě budov, na které se vztahuje desátý pododstavec článku L. 111-9, byla provedena studie proveditelnosti dodávek energie, která musí obsahovat zejména:
- systém, který stavebník stanovil na konci studie proveditelnosti, spolu s odůvodněním;
- hodnota spotřeby primární energie v kilowatthodinách v případě stanoveného systému;
- roční provozní náklady stanoveného systému.

Toto potvrzení se vystavuje na formuláři, který splňuje požadavky stanovené vyhláškou. Přikládá se k žádosti o stavební povolení za podmínek stanovených v písmenu j) článku R*. 431-16 zákoníku územního plánování.

„Článek R. 111-20-13. - Po dokončení prací na výstavbě budov nebo částí budov, které spadají do oblasti působnosti pododdílu 3, podléhají stavebnímu povolení a nacházejí se v kontinentální Francii:
- pokud je vypracováním návrhu provozu a provedení stavebních prací pověřen vedoucí stavby v případě stavebních prací, stavebník předloží pro každou dotčenou budovu doklad potvrzující zohlednění předpisů týkajících se tepla ze strany vedoucího stavby;
- pokud byly povinnosti vedoucího stavby omezeny na návrh provozu nebo pokud stavebník neurčil vedoucího stavby, předloží stavebník v případě každé dotčené budovy dokument potvrzující, že byly zohledněny předpisy týkající se tepla.

Takto vydaný dokument musí potvrzovat zohlednění:
- předpisu týkajícího se obvyklé spotřeby energie budovy v souvislosti s vytápěním, chlazením, přípravou teplé užitkové vody, osvětlením, pomocnými zařízení pro vytápění, chlazení, přípravu teplé užitkové vody a ventilaci podle bodu 1 odstavce I článku R. 111-20-10;
- předpisu týkajícího se obvyklé energetické potřeby budovy v souvislosti s vytápěním, chlazením a osvětlením podle bodu 2 odstavce I článku R. 111-20-10;
- u některých typů budov předpisu týkajícího se obvyklé vnitřní teploty dosahované v létě podle bodu 3 odstavce I článku R. 111-20-10;
- předpisů týkajících se tepelných vlastností ovlivňujících energetickou náročnost budovy podle bodu 1 odstavce II článku R. 111-20-10, které upřesňuje vyhláška.

Toto potvrzení se vystavuje na formuláři, který splňuje požadavky stanovené vyhláškou. Přikládá se k oznámení o dokončení stavebních prací za podmínek stanovených v článku R. 462-4-1 zákoníku územního plánování.

„Článek R. 111-20-14. - Potvrzení podle článku R. 111-20-13 vydává jedna z následujících osob:
- technický inspektor podle článku L. 111-23 v případě všech druhů budovy;
- osoba splňující podmínky požadované k provádění diagnostiky energetické náročnosti podle článku L. 134-1 v případě samostatně stojícího nebo řadového domu;
- subjekt, který ve smyslu článků L. 433-3 až L. 433-10 spotřebitelského zákoníku osvědčoval energetickou náročnost nové budovy nebo nové části stávající budovy a který s ministrem, do jehož působnosti padá výstavba, podepsal smlouvu týkající se jakéhokoli druhu budovy;
- architekt ve smyslu článku 2 zákona č. 77-2 ze dne 3. ledna 1977 o architektuře v případě jakéhokoli druhu budovy.

Vyhláška stanoví informace, které musí stavebník v závislosti na kategorii budovy poskytnout výše uvedeným osobám, aby bylo možné vypracovat dokument popsaný v článku R. 111-20-13.

„Článek R. 111-20-15. - Podmínky použití článků R. 111-20-11 až R. 111-20-14 se stanoví vyhláškou ministra, do jehož působnosti padá výstavba.

„Článek R. 111-20-16. - I. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je tříměsíční, pokud jde o žádosti podané na základě článku R. 111-20-10, jejichž cílem je získání schválení subjektu provádějícího měření propustnosti vzduchu budov;

„II. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je čtyřměsíční, pokud jde o žádosti podané na základě článku R. 111-20-10, jejichž cílem je získání schválení:

„1. zjednodušeného způsobu použití předpisů týkajících se tepla u samostatně stojících domů;
„2. technického řešení z hlediska dodržení předpisů týkajících se tepla u stávajících budov.

„III. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je šestiměsíční, pokud jde o žádosti o schválení účinnosti sítě vytápění nebo chlazení, podané na základě článku R. 111-20-10.

„IV. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je devítiměsíční, pokud jde o žádosti o schválení aplikačního softwaru podle předpisů týkajících se tepla, podané na základě článku R. 111-20-10.

V. - Lhůta, jejíž uplynutí má za následek konkludentní rozhodnutí o přijetí, je dvanáctiměsíční, pokud jde o žádosti o schválení způsobu doložení účinnosti systému ve vztahu k požadavkům předpisů týkajících se tepla, podané na základě článku R. 111-20-10.

„Článek R. 111-20-17. - Před podáním žádosti o stavební povolení stavebník provede technickou a ekonomickou studii proveditelnosti různých řešení dodávek energie v případě vytápění, ventilace, chlazení, výroby teplé užitkové vody a osvětlení areálu. 
V rámci této studie musí být posouzeny zejména:
- využití sluneční energie a energie z jiných obnovitelných zdrojů podle článku 29 zákona č. 2005-781 ze dne 13. července 2005;
- připojení k síti kolektivního nebo dálkového vytápění nebo chlazení, pokud se taková síť nachází v blízkosti budovy nebo podniku;
- použití tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů;
- využívání kombinované výroby tepla a elektřiny. 

„Ve studii musí být představeny výhody a nevýhody každého z posuzovaných řešení, pokud jde o podmínky řízení zařízení, investiční a provozní náklady, dobu amortizace investice a očekávaný dopad na emise skleníkových plynů. Studie musí v případě rozšíření budovy zohledňovat způsoby dodávek energie. 

„Tato studie upřesňuje důvody, na jejichž základě stavebník zvolil dané řešení dodávek energie. 

„V prioritních oblastech budování sítě pro vytápění nebo chlazení, na které se vztahuje platné klasifikační rozhodnutí v souladu s ustanoveními článků L. 712-1 až L. 712-3 energetického zákoníku, se studie technické a ekonomické proveditelnosti podle prvního pododstavce vyžaduje pouze u budov, na které se nevztahuje povinnost připojení k síti, a u budov, které byly vyňaty z povinnosti připojení k síti.

„Článek R. 111-20-18. - Pro výstavbu budov nebo částí budov spadajících do oblasti působnosti pododdílu 3 platí požadavky článku R. 111-20-17  s výjimkou následujících kategorií: 

„a) dočasné stavby postavené na dobu užívání nejvýše dva roky;

„b) budovy pro provozování zemědělské, řemeslné nebo průmyslové činnosti s výjimkou prostor používaných k bydlení, které vyžadují jen malé množství energie pro vytápění, výrobu teplé užitkové vody nebo chlazení; 

„c) budovy sloužící jako místa konání náboženských obřadů; 

„d) přístavby historických památek zařazených nebo zapsaných na seznam podle zákoníku kulturního dědictví; 

„e) samostatně stojící budovy s celkovou novou podlahovou plochou menší než 50 m²; 

„f) budovy, u nichž předpisy v oblasti tepelné regulace podle článku R. 111-20-10 ukládají využití zdroje obnovitelné energie.

„Článek R. 111-20-19. - Podmínky použití článků R. 111-20-17 až R. 111-20-18 stanoví společná vyhláška ministrů, do jejichž působnosti spadají výstavba a energetika.

„Pododdíl 5: Energetická a ekologická příkladnost u staveb

„Článek R. 111-20-20. - Aby bylo možné využít možnosti překročení pravidel způsobilosti k vydání stavebního povolení podle bodu 3 článku L. 151-28 3 zákoníku územního plánování, je nutné u budov spadajících do oblasti působnosti pododdílu 3 předložit důkaz o energetické příkladnosti za podmínek stanovených v odstavci I nebo důkaz o ekologické příkladnosti za podmínek stanovených v odstavci II, nebo se musí jednat o budovy, které se považují za budovy s pozitivní energetickou bilancí za podmínek stanovených v odstavci III.

„I. - V případě budovy je podán důkaz o energetické příkladnosti, pokud je její obvyklá spotřeba energie nižší než alespoň 20 % obvyklé spotřeby energie podle bodu 1 odstavce I článku R. 111-20-10 tohoto zákoníku.

„II. - V případě budovy je podán důkaz o ekologické příkladnosti, pokud budova splňuje požadavky na náročnost podle bodu 1 níže na straně jedné a dvě z kritérií náročnosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 níže na straně druhé:

„1. množství emisí skleníkových plynů za celou dobu životnosti budovy je nižší než prahová hodnota vyjádřená v kilogramech ekvivalentu oxidu uhličitého na metr čtvereční;

„2. množství stavebního odpadu využitého při výstavbě budovy převyšuje prahovou hodnotu stanovenou vyhláškou;

„3. budova obsahuje minimální podíl materiálů s nízkými emisemi těkavých organických sloučenin a ventilační zařízení podléhají kvalitativním opatřením stanoveným vyhláškou;

„4. V rámci budovy je použito minimální množství biologických materiálů uvedené v článku R. 111-20-22.

„III. - Za budovu s pozitivní energetickou bilancí se považuje budova, u které má být dosaženo rovnováhy mezi její spotřebou energie z neobnovitelných zdrojů a její výrobou energie z obnovitelných zdrojů dodávanou do sítě, jejíž energetická bilance je nižší než prahová hodnota stanovená vyhláškou a kterou lze modulovat podle umístění, vlastností a využití budovy.

„Tato bilance je definována rozdílem vyjádřeným podle primární energie mezi množstvím energie, která není ani energií z obnovitelných zdrojů, ani zpětně získanou energií, které budova spotřebovává, a množstvím energie z obnovitelných zdrojů nebo zpětně získané energie vyrobené a dodané do sítě z budovy a přilehlých prostor. Za energii z obnovitelných zdrojů a zpětně získanou energii se považuje energie definovaná v bodech 1 a 2 článku R. 712-1 energetického zákoníku. Energetická bilance pokrývá veškerá použití energie v budově.

„IV. - K doložení energetické příkladnosti stavebník přiloží k žádosti o stavební povolení v souladu s článkem R. 431-18 zákoníku územního plánování dokument, který potvrzuje, že stavebník zohlednil nebo nechal vedoucím stavby, pokud je vedoucí stavby pověřen vypracováním návrhu provozu, zohlednit požadovaná kritéria energetické náročnosti.

„Za účelem doložení ekologické příkladnosti nebo zařazení budovy jako budovy s pozitivní energetickou bilancí provádí u budovy certifikaci ve smyslu článků L. 433-3 až L. 433-10 orgán akreditovaný podle normy NF EN ISO/CEI 17065 pro tuto certifikační činnost Francouzskou akreditační komisí (COFRAC) nebo jiným akreditačním orgánem, který je signatářem mnohostranné dohody uzavřené v rámci evropské koordinace akreditačních orgánů a který má v tomto smyslu uzavřenou smlouvu s ministrem, do jehož působnosti spadá výstavba. Stavebník k žádosti o stavební povolení přiloží v souladu s článkem R. 431-18 zákoníku územního plánování ve fázi vydávání stavebního povolení dokument vypracovaný certifikačním orgánem potvrzující zohlednění požadovaných kritérií podle odstavců II a III tohoto článku.

V. - Podmínky použití tohoto článku určí společná vyhláška ministrů, do jejichž působnosti spadají výstavba a energetika.

„Článek R. 111-20-21. - Aniž je dotčeno uplatnění případných přísnějších sankcí stanovených v článcích L. 152-2 až L. 152-9, držiteli stavebního povolení nebo jeho právnímu nástupci, který využil ustanovení bodu 3 článku L. 151-28 zákoníku územního plánování a nerealizoval budovu tak, aby tato budova splňovala požadovaná kritéria náročnosti, nebo nesplnil do tří let od dokončení stavebních prací svou povinnost instalovat zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, se uloží pokuta za delikt 5. třídy.

„Osobě, která byla shledána vinnou těmito porušeními předpisů, rovněž hrozí dodatečný trest zveřejnění nebo šíření vyhlášeného rozhodnutí v tisku nebo jakýmkoli prostředkem audiovizuální komunikace za podmínek stanovených v článcích 131-35 a 131-48 trestního zákoníku.

„Opakované porušení předpisů se trestá podle ustanovení článků 132-11 a 132-15 trestního zákoníku.

„Článek R. 111-20-22. - Výstavba budov nebo jejich částí s minimálním množstvím uhlíku z atmosféry ukládaným ve stavebních nebo dekoračních výrobcích může být označena štítkem „budova z biologických materiálů“. Podmínky pro udělení této značky stanoví vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá výstavba. “


Článek 2

V pododdílu 5 se za článek R. 111-20-22 vkládá článek R. 111-20-23. Má toto znění:

„Článek R. 111-20-23. - Vyhláška ministra, do jehož působnosti spadá energetika, ministra, do jehož působnosti spadá životní prostředí, a ministra, do jehož působnosti spadá výstavba, stanoví podmínky pro udělení štítku „nízká energetická a ekologická náročnost“ v případě výstavby budov nebo částí budov, na které se vztahuje pododdíl 1.


Článek 3

Dosavadní pododdíl 5 oddílu 4 kapitoly I hlavy I knihy I zákoníku o výstavbě a bydlení se označuje jako pododdíl 6 téhož oddílu.


Článek 4

I. - Ustanovení článků 1 a 3 tohoto nařízení nabývají účinnosti dne 1. července 2021. 

II. - Ustanovení článku 2 tohoto nařízení nabývají účinnosti dnem stanoveným vyhláškou a nejpozději 30. června 2022.


Článek 5

Prováděním tohoto nařízení, které bude vyhlášeno v Úředním věstníku Francouzské republiky, jsou pověřeni, každý ve své oblasti působnosti, ministryně pro ekologický přechod a náměstkyně ministra pro ekologický přechod pověřená problematikou bydlení. 



Za ministerského předsedu:





Ministryně pro ekologický přechod,

Barbara POMPILI



Náměstkyně ministra při ministerstvu pro ekologický přechod
pověřená problematikou bydlení

Emmanuelle Wargon
