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Rozporządzenie z dnia…………w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin i ich adiuwantów określonych w art. L. 253-1 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego
NR REF.: AGRG1632554A
Zainteresowane społeczności: podmioty posiadające i ubiegające się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zezwolenie na handel równoległy i zezwolenie na przeprowadzanie eksperymentów w odniesieniu do środków ochrony roślin i ich adiuwantów; użytkownicy tych produktów i pracownicy rolni. 
Przedmiot: aktualizacja przepisów rozporządzenia z dnia 12 września 2006 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin i ich adiuwantów określonych w art. L. 253-1 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego, które jednocześnie zostaje uchylone przez niniejsze rozporządzenie. 
Wejście w życie: tekst wchodzi w życie w następnym dniu po jego publikacji.
Uwaga: niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy regulujące wprowadzanie do obrotu i stosowanie środków ochrony roślin i ich adiuwantów. W rozporządzeniu określa się maksymalną prędkość wiatru, powyżej której nie wolno stosować tych środków, okresy karencji, które należy zachować między zastosowaniem środka a zbiorem plonów, oraz minimalny okres ochronny pracowników rolnych, po upływie którego mogą oni wrócić do pracy w miejscu, w którym zastosowane zostały środki ochrony roślin. W rozporządzeniu zawarto również przepisy dotyczące ograniczenia źródeł punktowej emisji zanieczyszczeń dotyczące przede wszystkich rozprowadzania i odprowadzania odpadów po środkach ochrony roślin. W rozporządzeniu uwzględniono ponadto środki mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom wód w wyniku przenoszenia przez wiatr środków ochrony roślin lub ich spływu powierzchniowego.
Teksty podstawowe: niniejsze rozporządzenie przyjmuje się na mocy art. L. 253-7 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego. Z tekstem można zapoznać się w witrynie internetowej Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Minister Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej, właściwa ds. stosunków międzynarodowych w dziedzinie klimatu, Minister Gospodarki i Finansów, Minister Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Minister Rolnictwa, Przemysłu Rolno-Spożywczego i Leśnictwa, Rzecznik Rządu,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG;
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów,
uwzględniając dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego;
uwzględniając kodeks środowiska,
uwzględniając kodeks rolnictwa i rybołówstwa morskiego, a w szczególności art. L. 251-8, L.253-7 i R. 253-45,
uwzględniając zawiadomienie nr 2016/xxxxx/F skierowane w dniu xxxxx 2016 r. do Komisji Europejskiej,
Przyjmują następujące rozporządzenie:
Artykuł 1
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
„Ciecz opryskowa” oznacza mieszaninę jednego lub kilku środków z rozpuszczalnikiem, zwykle wodą, przeznaczoną do stosowania metodą oprysku. 
„Czas powrotu” oznacza okres, podczas którego obowiązuje zakaz przebywania osób na terenie (na przykład na polu lub w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak szklarnie), na którym został zastosowany środek ochrony roślin. 
Na mocy niniejszego rozporządzenia okres ten nie ma zastosowania do środków ochrony roślin rozprowadzanych metodą oprysku lub rozpylania w odniesieniu do roślin dziko rosnących i dotyczy wyłącznie rozprowadzania środków ochrony roślin przez użytkowników zawodowych.
„Stałe strefy zieleni” oznaczają obszary całkowicie i na stałe porośnięte roślinami zielnymi (strefy zielne) lub obsadzone co najmniej wzdłuż jednej strony pasem krzewów, który musi mieć charakter ciągły w stosunku do cieków i zbiorników wodnych (strefy zakrzewione). 
„Odpady po środkach ochrony roślin” oznaczają pozostałości osadowe, nienadające się do wykorzystania ciecze opryskowe, wodę pochodzącą z czyszczenia sprzętu opryskowego (w tym z płukania jego strony wewnętrznej lub zewnętrznej), a także odpady płynne lub stałe, które miały styczność ze środkami ochrony roślin lub pochodzą z przetwarzania tych pozostałości osadowych, cieczy, wody lub odpadów. 
„Pozostałość osadowa” oznacza ciecz opryskową, która pozostała w urządzeniu do opryskiwania po rozprowadzeniu środka ochrony roślin i zdemontowaniu opryskiwacza oraz która z powodów technicznych związanych z konstrukcją urządzenia do opryskiwania nie może zostać rozprowadzona metodą oprysku. 
„Cieki i zbiorniki wodne” oznaczają cieki wodne określone w art. L. 215-7-1 kodeksu środowiska oraz elementy sieci hydrograficznej umieszczone na mapach 1/25 000 Krajowego Instytutu Geograficznego. Cieki i zbiorniki wodne, które należy uwzględniać podczas stosowania niniejszego rozporządzenia, określa się w należycie uzasadnionym rozporządzeniu prefekturalnym opublikowanym w terminie jednego miesiąca od publikacji niniejszego rozporządzenia.
 „Środki” oznaczają środki ochrony roślin i ich adiuwanty określone w art. L. 253-1 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego. 
„Strefa ochronna” oznacza strefę o określonej szerokości biegnącą wzdłuż brzegu cieku lub zbiornika wodnego sięgającą w przypadku cieków, poza okresami wezbrań, granicy średniego stanu wody, zdefiniowaną pod kątem stosowania środka ochrony roślin rozprowadzanego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu lub w niniejszym rozporządzaniu, na której nie można w żaden bezpośredni sposób, metodą oprysku lub rozpylania, stosować tego środka.
Stosowanie środka ochrony roślin uznaje się za bezpośrednie na danej powierzchni, jeżeli polega na bezpośrednim wyrzucie środka z urządzenia rozprowadzającego na daną powierzchnię lub jeżeli środek na tę powierzchnię opada ze względu na sam swój ciężar. 
TYTUŁ I: PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Artykuł 2
Niezależnie od zmiany warunków meteorologicznych podczas stosowania środków ochrony roślin należy koniecznie wdrożyć odpowiednie działania w celu zapobiegania przedostawania się środków poza obręb działki rolnej lub strefy objętej stosowaniem środka.
W szczególności rozprowadzanie środków ochrony roślin metodą oprysku lub rozpylania dozwolone jest wyłącznie wtedy, gdy siła wiatru wynosi nie więcej niż 3 stopnie w skali Beauforta.
Artykuł 3
I. - O ile przepisy przewidziane w decyzjach o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu nie stanowią inaczej, zakazuje się stosowania środków ochrony roślin w ciągu 3 dni poprzedzających zbiór plonów.
II. O ile przepisy przewidziane w decyzjach o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu nie stanowią inaczej, czas powrotu wynosi 6 godzin, a w przypadku zastosowania środka ochrony roślin w środowisku zamkniętym - 8 godzin.
III. Czas powrotu zostaje wydłużony do 24 godzin liczonych od każdego zastosowania metodą oprysku lub rozpylania środka ochrony roślin zawierającego jedną z adnotacji określających zagrożenie H315, H318 lub H319 oraz do 48 godzin w przypadku środków zawierających jedeną z adnotacji określających zagrożenie H317, H334, H340, H341, H350 oraz H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd lub H362.
IV. - W przypadku uzasadnionej potrzeby, tzn. nieoczekiwanej i niemożliwej do przewidzenia lub bezwzględnie niezbędnej, czasy powrotu określone w ust. III mogą zostać skrócone do czasów powrotu określonych w ust. II pod warunkiem, że zachowane zostaną środki ostrożności mające na celu zmniejszenie do minimum poziomu narażenia pracownika, czyli powrót odbędzie się w jeden z następujących sposobów:
· z użyciem ciągnika wyposażonego w kabinę posiadającą filtr z węglem aktywnym, jeżeli filtr ten wymagany jest podczas rozprowadzania danego środka ochrony roślin;
lub 
· z wykorzystaniem wyposażenia ochrony osobistej wymaganym podczas fazy rozprowadzania odnośnego środka ochrony roślin.
Działania interwencyjne podejmowane w ramach wcześniejszego powrotu wpisuje się do dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. We wpisie tym podaje się godzinę, miejsce i powód powrotu, a także zastosowane środki ostrożności mające na celu zmniejszenie do minimum poziomu narażenia pracowników.
Artykuł 4
Zakazuje się wszelkiego bezpośredniego stosowania środków ochrony roślin w odniesieniu do elementów sieci hydrograficznej. Do elementów tych należą przede wszystkim cieki i zbiorniki wodne, o których mowa w art. 1, zbiorniki retencyjne wód opadowych, a także studzienki kanalizacyjne, rynsztoki i kanały odpływowe.
Artykuł 5
W przypadku wyjątkowego i uzasadnionego zagrożenia stosowanie środków ochrony roślin może zostać ograniczone lub zakazane na mocy rozporządzenia wydanego przez prefekturę. To uzasadnione rozporządzenie musi dokładnie określać środki ochrony roślin, strefy i okresy objęte zakresem jego stosowania, a także wprowadzone ograniczenia lub zakazy stosowania. Rozporządzenie to musi zostać niezwłocznie przedłożone do zatwierdzenia ministrowi właściwemu ds. rolnictwa. 
TYTUŁ II: PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OGRANICZANIA LICZBY ŹRÓDEŁ PUNKTOWEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Artykuł 6
Użytkownicy środków ochrony roślin przeznaczonych do wymieszania z wodą w zbiorniku muszą przed ich zastosowaniem wdrożyć:
- środek ochronny w odniesieniu do sieci wodociągowej całkowicie uniemożliwiający powrót wody znajdującej się w tym zbiorniku do obiegu w sieci wodociągowej;
- środek ostrożności umożliwiający zapobieganie wszelkiemu przelaniu się wody w tym zbiorniku.
Opakowania płynnych środków ochrony roślin muszą po ich zastosowaniu zostać opłukane czystą wodą. Ciecz pochodząca z takiego płukania musi zostać odprowadzona do zbiornika. 
Artykuł 7
I. - Rozprowadzanie pozostałości osadowych ze zbiornika jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących dwóch warunków:
- pozostałości osadowe zostaną rozcieńczone metodą płukania polegającą na dodaniu do zbiornika opryskiwacza ilości wody o objętości równej co najmniej pięciokrotności objętości tych pozostałości osadowych;
- rozprowadzenie tych rozcieńczonych pozostałości osadowych odbywa się, aż do momentu zdemontowania opryskiwacza, na działce rolnej lub strefie, na której środek ten został wcześniej zastosowany i przy upewnieniu się, że całkowita zastosowana dawka nie przekracza po zakończeniu kolejnych przejazdów dawki maksymalnej dopuszczalnej dla odnośnego środka.
II. - Odprowadzanie pozostałości osadowych jest dozwolone na działce rolnej lub w strefie, na której środek ten został wcześniej zastosowany, o ile spełnione są następujące trzy warunki:
- stężenie substancji aktywnej(-ych) w pozostałościach osadowych zostało zmniejszone co najmniej stokrotnie w stosunku do stężenia pierwotnie zastosowanej cieczy opryskowej;
- wykonano przynajmniej płukanie i rozprowadzenie zgodnie z warunkami określonymi w ust. I niniejszego artykułu;
- odprowadzenie pozostałości osadowych rozcieńczonych w podany sposób odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.
III. - W ramach odpowiedzialności użytkownika ponowne wykorzystanie pozostałości osadowych pochodzących z pierwszego zastosowania środka(-ów) jest dozwolone w przypadku zastosowania innego(-ych) środka(-ów), o ile spełnione są następujące dwa warunki:
- stężenie substancji aktywnej(-ych) w pozostałościach osadowych zostało zmniejszone co najmniej stokrotnie w stosunku do stężenia cieczy opryskowej zastosowanej podczas pierwszego użycia;
- wykonano przynajmniej płukanie i rozprowadzenie zgodnie z warunkami określonymi w ust. I niniejszego artykułu. 
Artykuł 8
Płukanie zewnętrznej strony sprzętu do opryskiwania jest dozwolone, o ile spełnione są następujące dwa warunki:
- wykonano przynajmniej płukanie wewnętrznej strony zbiornika opryskiwacza i rozprowadzenie zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ust. I;
- płukanie zewnętrznej strony zbiornika zostało przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia. 
Artykuł 9
Rozprowadzenie lub odprowadzenie odpadów po środkach ochrony roślin jest dozwolone na określonych niżej warunkach, jeżeli odpady te zostały poddane przetwarzaniu metodą mechaniczną, chemiczną lub biologiczną, której skuteczność została potwierdzona przez niezależnego eksperta. Metoda ta musi spełniać kryteria określone w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia oraz musi być stosowana zgodnie z wymogami określonymi w tymże załączniku.
Odpady, które nadają się do rozprowadzenia lub odprowadzenia, wytworzone za pomocą tych metod przetwarzania mogą mieć postać płynną lub stałą, ale nie mogą nimi być ani materiały filtrujące, takie jak węgiel aktywny, membrany i filtry, ani płynne i stałe koncentraty uzyskane metodami separacji mechanicznej.
Rozprowadzenie lub odprowadzenie tych odpadów po środkach ochrony roślin może odbywać się wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.
Wykaz metod przetwarzania spełniających warunki określone w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia oraz wymogi techniczne dotyczące wdrażania każdej metody przetwarzania zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym ministerstwa właściwego ds. środowiska.
Umieszczenie danej metody przetwarzania w tym wykazie wymaga zezwolenia na podstawie art. L. 255-2 akapit trzeci kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego w odniesieniu do odpadów stałych pochodzących z tego przetworzenia, które można rozprowadzić zgodnie z warunkami określonymi powyżej, oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie z warunkami określonymi w wymogach technicznych.
Artykuł 10
Podczas wdrażania metody przetwarzania odpadów po środkach ochrony roślin lub tymczasowego magazynowania tych odpadów w celu ich przetworzenia w dokumentacji należy umieścić następujące pozycje:
- w odniesieniu do każdego odpadu po środkach ochrony roślin lub mieszaniny odpadów wprowadzonych do systemu przetwarzania lub do instalacji magazynowej: rodzaj odpadu, jego ewentualne rozcieńczenie, wprowadzona ilość, data wprowadzenia, a także w odniesieniu do każdego wprowadzonego środka: pełna nazwa handlowa środka lub numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz, w przypadku wspólnego wykorzystywania instalacji magazynowej lub przetwarzania odpadów przez większą liczbę podmiotów, nazwę podmiotu dostarczającego dany odpad;
- monitorowanie przebiegu procesu przetwarzania lub instalacji magazynowej: rodzaj, data i ewentualne trwanie czynności z zakresu magazynowania, przetwarzania lub obsługi;
- rozprowadzenie lub odprowadzenie przetworzonych odpadów po środkach ochrony roślin: ilość rozprowadzonych odpadów, data rozprowadzenia, powierzchnia objęta rozprowadzeniem, identyfikator działki rolnej, na której przeprowadzono rozprowadzenie, lub identyfikator kompleksu uprawowego. 
Artykuł 11
Odpady po środkach ochrony roślin oraz odpady wytworzone w wyniku stosowania tych środków inne niż opady spełniające warunki określone w art. 7, 8 i 9 muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z tytułami I i IV księgi V kodeksu środowiska. 
TYTUŁ III: PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE STREF OCHRONNYCH W SĄSIEDZTWIE CIEKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH
Artykuł 12
I. - W celu ograniczenia przenoszenia przez wiatr środków ochrony roślin i ich przedostawania się do cieków i zbiorników wodnych szerokość lub ewentualnie szerokości strefy ochronnej mogą zostać określone w decyzjach o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin z uwzględnieniem ich zastosowań i z zachowaniem podanych niżej wartości: 5 metrów, 20 metrów, 50 metrów lub, w stosownych przypadkach, 100 metrów lub więcej. 
Szerokości strefy ochronnej inne niż określone w poprzednim akapicie, które w odniesieniu do środków ochrony roślin zostały już ustalone w decyzjach o pozwoleniu na ich dopuszczenie do obrotu wydanych przed dniem 12 września 2006 r. ulegają następującym zmianom:
- szerokość strefy ochronnej nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 10 m: 5 metrów;
- szerokość strefy ochronnej większa niż 10 m i nie większa niż 30 m: 20 metrów;
- szerokość strefy ochronnej większa niż 30 m i nie większa niż 100 m: 50 metrów.
II. - Stosowanie środków metodą oprysku lub rozpylania w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych musi odbywać się z zachowaniem strefy ochronnej określonej w decyzji o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu lub umieszczonej na etykiecie środka ochrony roślin.
III. - W przypadku braku w tych decyzjach i na etykiecie informacji dotyczącej stref ochronnych stosowanie środków ochrony roślin metodą oprysku lub rozpylania musi odbywać się z zachowaniem strefy ochronnej o minimalnej szerokości wynoszącej 5 metrów. 
Artykuł 13
I. - Można udzielić zwolnienia z obowiązku zachowania strefy ochronnej, o której mowa w art. 12 ust. II i III, na mocy rozporządzenia przyjętego na podstawie art. L. 251-8 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego, które dokładnie określa, w stosownych przypadkach, warunki stosowania środków, których należy przestrzegać zwłaszcza w celu ochrony cieków i zbiorników wodnych. 
II. - Obowiązek zachowania strefy ochronnej, o której mowa w art. 12 ust. III, nie dotyczy środków ochrony roślin objętych pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu wykorzystywanych w odniesieniu do roślin wodnych i półwodnych lub na polach ryżowych. 
Artykuł 14
Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. II szerokość strefy ochronnej, którą należy zachować podczas stosowania środków ochrony roślin, może zostać zmniejszona z 20 m do 5 m lub z 50 m do 5 m, o ile spełnione zostaną warunki określone w załączniku 3. 
TYTUŁ IV: PRZEPISY RÓŻNE
Artykuł 15
Środki ochrony indywidualnej w postaci odzieży dostosowanej do konkretnych środków ochrony roślin i zgodnej z zasadniczymi wymaganiami z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa określonych w wyżej wymienionej dyrektywie 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. może zastąpić kombinezony ochronne (odzież robocza, nieprzemakalny kombinezon wykonany z materiału o gramaturze 280 g/m², nieprzemakalny kombinezon roboczy wykonany w 65 % z poliestru i w 35 % z bawełny o gramaturze 230 g/m² lub większej) wskazane w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin.
Artykuł 16
Uchyla się rozporządzenie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów określonych w art. L. 253-1 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego.
Artykuł 17
Za wykonanie niniejszego rozporządzenia, które zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej, odpowiadają, każdy w zakresie swoich właściwości, Dyrektor Generalny ds. Zapobiegania Zagrożeniom, Dyrektor Generalny ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Mieszkalnictwa i Przyrody, Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Ochrony Konsumenta i Zwalczania Nadużyć, Dyrektor Generalny ds. Zdrowia oraz Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Żywnościowej. 
Sporządzono dnia 
Minister Rolnictwa, Przemysłu Rolno-Spożywczego i Leśnictwa, Rzecznik Rządu, 
Minister Środowiska, Energii i Gospodarki Morskiej, właściwa ds. stosunków międzynarodowych w dziedzinie klimatu, 
Minister Gospodarki i Finansów,
Minister Spraw Społecznych i Zdrowia,
ZAŁĄCZNIK 1
WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODCZAS ROZPROWADZANIA, ODPROWADZANIA LUB PŁUKANIA ODPADÓW PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLLIN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. II, 8 i 9
Rozprowadzanie, odprowadzanie lub płukanie odpadów po środkach ochrony roślin, o których mowa w art. 7 (rozprowadzanie i odprowadzanie rozcieńczonych pozostałości osadowych), art. 8 (woda pochodząca z płukania zewnętrznej strony zbiornika) i art. 9 (odpady nadające się do rozprowadzenia uzyskane w ramach procesów przetwarzania), możliwe jest wyłącznie pod następującymi warunkami: 
- nie zezwala się na żadne rozprowadzanie, odprowadzanie lub płukanie w odległości mniejszej niż 50 metrów od cieków i zbiorników wodnych, rynsztoków, kanałów odpływowych i mniejszej niż 100 m od miejsc kąpielowych i plaż, hodowli ryb i stref hodowli małży oraz ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Większe odległości, określone na mocy przepisów dotyczących instalacji klasyfikowanych w zakresie ochrony środowiska, przepisów dotyczących wody lub ochrony ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym naturalnej wody mineralnej, lub określone na mocy rozporządzenia sanitarnego wydanego przez władze departamentu, należy zachować w następujących przypadkach: 
- należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania ryzyku rozprzestrzeniania się odpadów po środkach ochrony roślin w wyniku spływu powierzchniowego lub przenikania do gruntu. W szczególności zakazuje się rozprowadzania, odprowadzania lub płukania podczas okresów, w których grunt jest zamarznięty lub pokryty grubą warstwą pokrywy śnieżnej oraz na terenach o znacznym nachyleniu, dużej przepuszczalności gleby lub mocno popękanym podłożu. Czynności te muszą być przeprowadzane na podłożu zdolnym do absorpcji tych odpadów, z wyłączeniem okresów nasycenia tego podłożą wodą i podczas braku opadów; 
- rozprowadzanie, odprowadzanie lub płukanie któregokolwiek z tych odpadów (rozcieńczonych pozostałości osadowych, wody pochodzącej z płukania zewnętrznej strony zbiornika, odpadów wytworzonych w procesie przetwarzania) na tej samej powierzchni dopuszczalne jest wyłącznie raz rocznie. 
ZAŁĄCZNIK 2
PRZEPISY DOTYCZĄCE METOD PRZETWARZANIA ODPADÓW PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9
Odpady po środkach ochrony roślin mogą zostać rozprowadzone lub odprowadzone, zgodnie z warunkami określonymi w art. 9 i załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia, jeżeli zostały poddane procesowi przetworzenia metodą mechaniczną, chemiczną lub biologiczną zgodnie z przepisami określonymi poniżej.
Wykaz metod przetwarzania spełniających te warunki oraz warunki określone w wymogach technicznych niezbędne do przeprowadzenia każdego procesu przetwarzania zostaną opublikowane wraz z tymi wymogami technicznymi na stronie internetowej ministerstwa właściwego ds. środowiska. 
A. - Przepisy dotyczące przeprowadzania procesów przetwarzania odpadów po środkach ochrony roślin 
1. Przepisy szczególne dotyczące instalacji służących do magazynowania odpadów po środkach ochrony roślin oraz do magazynowania odpadów wytworzonych w procesie przetwarzania:
Nad instalacją do magazynowania odpadów po środkach ochrony roślin przed przetworzeniem oraz odpadów pochodzących z przetworzenia nie mogą znajdować się pomieszczenia mieszkalne lub pomieszczenia zajmowane przez osoby trzecie. Instalacja ta musi być umiejscowiona w odległości co najmniej 10 m od granicy działki osób trzecich w przypadku magazynowania na otwartym powietrzu lub pod osłoną przeciwpowietrzną, lub 5 m od granicy działki osób trzecich w przypadku magazynowania w pomieszczeniu zamkniętym. Instalacja musi być umiejscowiona w odległości co najmniej 50 m od ujęć wody i źródeł, cieków wodnych i sieci odprowadzania wód opadowych, chyba że jest ona wyposażona w zbiornik retencyjny na ewentualny nadmiar lub wycieki odpadów o pojemności co najmniej równej pojemności instalacji magazynowej. Instalacja musi być zaprojektowana w sposób zapobiegający ryzyku zanieczyszczenia, w szczególności musi być zbudowana z materiału o właściwościach zapobiegających ryzyku przenikania do gruntu oraz wyposażona w rozwiązania techniczne zapobiegające wyciekom.
Pojemność instalacji musi być wystarczająca do zmagazynowania opadów przed przetworzeniem i odpadów po przetworzeniu.
2. Warunki usuwania odpadów:
Jeśli odpady pochodzące z procesu przetwarzania odpadów po środkach ochrony roślin nie nadają się do rozprowadzenia, w szczególności gdy chodzi o substancje filtrujące, takie jak węgiel aktywny, membrany i filtry, lub koncentraty płynne lub stałe wytworzone w procesach separacji mechanicznej, muszą być usuwane przez zatwierdzony ośrodek usuwania odpadów.
Kiedy dostawca usługi udostępnia urządzenie do przetwarzania odpadów, zaleca mu się podpisanie z klientem umowy dotyczącej serwisowania urządzenia do przetwarzania, aby zapewnić jego utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zaleca mu się w szczególności zajęcie się odbiorem i dowozem do punktu usuwania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przetworzenia odpadów po środkach ochrony roślin.
B. - Ogólna procedura dotycząca umieszczenia procesu na stronie internetowej ministerstwa właściwego ds. środowiska
Podmioty, które ubiegają się o umieszczenie danego procesu przetwarzania odpadów po środkach ochrony roślin w wykazie procesów, o którym mowa w art. 8, muszą złożyć dokumentację wnioskową w ministerstwie właściwym ds. środowiska (Dyrekcja Generalna ds. Zapobiegania Zagrożeniom).
Dokumentacja ta musi zostać złożona w trzech egzemplarzach sporządzonych w wersjach papierowej i elektronicznej oraz musi zawierać następujące elementy:
- pismo z wnioskiem o umieszczenie procesu przetwarzania opadów po środkach ochrony roślin w wykazie, o którym mowa w art. 9;
- szczegółowy opis procesu i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesu (dokumentacja techniczna urządzenia ze schematem funkcjonowania);
- specyfikacja określająca wnioskowane zastosowania przedmiotowego procesu;
- sprawozdania z eksperymentów dotyczące każdego wnioskowanego zastosowania (lub grupy zastosowań) lub systemu upraw.
Ministerstwo właściwe ds. środowiska dokonuje odbioru dokumentacji i sprawdza jej dopuszczalność pod względem formalnym. Po sprawdzeniu niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz dokumentacji niezależnemu ekspertowi w celu jej sprawdzenia pod względem merytorycznym. 
C. Kryteria oceny procesów przetwarzania odpadów po środkach ochrony roślin 
W przypadku każdego odpadu reprezentatywnego dla systemów upraw, których dotyczy wniosek, należy dostarczyć wyniki co najmniej trzech doświadczeń przeprowadzonych na świeżych, niezamrożonych odpadach. 
	
	ORIENTACYJNY WYKAZ
dokumentacji, którą należy dostarczyć w celu udowodnienia skuteczności procesu przetwarzania opadów po środkach ochrony roślin
	REZULTATY WYMAGANE
lub pożądane

	1
	Charakterystyka procesu zmniejszania ilości odpadów (zawartości odpadów przeróbczych).
Nie dotyczy procesów polegających na odparowaniu/zatężaniu ani oczyszczalni trzcinowych.
	Konieczność przedstawienia rezultatów przed przetworzeniem i po nim.
Obliczenie skuteczności w zakresie zmniejszania ilości odpadów na podstawie zatężenia odpadów przeróbczych równego granicy oznaczalności.
Stały charakter zmniejszania ilości odpadów.
Poszukiwanie pożądanych metabolitów.

	2
	Charakterystyka ekotoksyczności przed przetworzeniem i po nim.
Nie dotyczy procesów polegających na odparowaniu/zatężaniu.
	1. Substancje płynne: test toksyczności ostrej/badanie oznaczające hamowanie mobilności Daphnia magna zgodnie z normą AFNOR NF EN ISO 6341 oraz test hamowania wzrostu zielenic zgodnie z normą NF T 90-375 lub NF ISO 8692.
2. Substancje stałe: test toksyczności ostrej/wpływu na dżdżownice na podstawie badania śmiertelności zgodnie z normą AFNOR X 31-251 lub ISO 11268-1 oraz test toksyczności długoterminowej/wpływu na dżdżownice (hamowanie rozmnażania się gatunku Eisenia fetida zgodnie z normą ISO 11268-2 oraz badanie oznaczające hamowanie wschodów i wzrostu roślin jedno- i dwuliściennych zgodnie z normą ISO 11269-2).

	3
	Zbiornik odparowujący. 
	Zbiornik musi być położony możliwie najniżej ze względu na częściowe ulatnianie się odpadów przeróbczych z parą wodną (nieusuwanie drogą powietrzną substancji stanowiących materiał wsadowy należy uzasadnić stosowaniem podejścia opartego na bilansie masy lub innego podejścia, które należy precyzyjnie określić).

	4
	Dane dotyczące łatwości wdrożenia procesu i ograniczenia dotyczące jego stosowania (magazynowanie buforowe).
	Poziom zatorów w urządzeniu, przepustowość przetwarzania wyrażona w m3 odpadów na godzinę, trudności w uruchamianiu i utrzymaniu sprawności technicznej.

	5
	Określenie ubocznych odpadów przeróbczych oraz sposobów ich zagospodarowania.
	Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nienadających się do rozprowadzenia oraz łatwość ich magazynowania.
Należy precyzyjnie określić, czy przewidziano procedurę postępowania w celu usunięcia tych odpadów.

	6
	Procedura odprowadzania ścieków powstałych w wyniku procesu przetwarzania.
	Istnienie urządzenia oraz specjalnej procedury postępowania dotyczącej odprowadzania na działkę rolną lub istnienie urządzenia służącego do magazynowania buforowego przed ponownym zastosowaniem lub rozprowadzeniem.

	7
	Istnienie sprzętu zapobiegającego nieodpowiedniemu korzystaniu z urządzenia.
	Należy precyzyjnie określić istniejące zabezpieczenia lub uzasadnić ich brak.

	8
	Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej i/lub regularnego serwisowania urządzenia. 
	Należy precyzyjnie określić rodzaj obsługi serwisowej (umowa, gwarancja sprzedawcy lub inny) lub uzasadnić brak obsługi serwisowej. 

	9
	Określenie ograniczeń urządzenia oraz wskazanie możliwości przetwarzania nierozcieńczonych cieczy opryskowych lub wskazanie na brak takiej możliwości.
	Należy precyzyjnie określić pułapy stężeń dopuszczalne w danym procesie.

	10
	Procedura monitorowania skuteczności przetwarzania.
	Procedura rejestrowania anomalii. Wdrożenie regularnych kontroli wewnętrznych
(zob. dodatkowe wymagania związane z każdym procesem).


ZAŁĄCZNIK 3
A. Warunki, których należy przestrzegać, aby móc zmniejszyć szerokość pasa ochronnego z 20 m do 5 m lub z 50 m do 5 m na podstawie art. 14
Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione jednocześnie:
1. Obecność stałej strefy zieleni mającej co najmniej 5 m szerokości wzdłuż brzegów cieków i zbiorników wodnych:
- strefy zakrzewionej w przypadku upraw wysokich (uprawa drzew, uprawa winorośli, uprawa chmielu i uprawy wysokich roślin ozdobnych), przy czym wysokość pasa krzewów musi być co najmniej równa wysokości danej uprawy;
- strefy zielnej lub zakrzewionej w przypadku pozostałych upraw.
2. Wdrożenie rozwiązań pozwalających ograniczyć zagrożenia dla środowiska wodnego.
Rozwiązania te muszą znajdować się w wykazie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym ministerstwa właściwego ds. rolnictwa. Każde przyjęte rozwiązanie musi umożliwiać co najmniej trzykrotne ograniczenie zagrożenia dla środowiska wodnego w stosunku do normalnych warunków stosowania środków ochrony roślin.
B. - Procedura umieszczenia w Dzienniku Urzędowym ministerstwa właściwego ds. rolnictwa rozwiązań pozwalających na ograniczanie zagrożeń dla środowiska wodnego
Każdy podmiot ubiegający się o umieszczenie rozwiązania pozwalającego na ograniczanie zagrożeń dla środowiska wodnego musi złożyć odpowiedni wniosek w ministerstwie właściwym ds. rolnictwa (Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Żywnościowej, Dział ds. Jakości, Zdrowia i Ochrony Roślin, Biuro ds. Środków Produkcji Rolnej i Biokontroli, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15).
Dokumentacja wnioskowa musi zostać złożona w dwóch egzemplarzach, w tym oryginał w wersji papierowej i wersji elektronicznej, przesłanych na adres mailowy (bib.sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr). Dokumentacja musi zawierać następujące elementy:
- wniosek o umieszczenie odnośnego rozwiązania w wykazie, o którym mowa w pkt. A-2 powyżej (odpowiednio wypełniony formularz CERFA);
- szczegółowy opis rozwiązania, które ma zostać wdrożone, oraz ewentualne ograniczenia jego stosowania;
- sprawozdania z badań wykazujących skuteczność rozwiązania w zakresie co najmniej trzykrotnego zmniejszenia zagrożenia dla środowiska wodnego.
Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Żywnościowej dokonuje odbioru dokumentacji i sprawdza jej dopuszczalność pod względem formalnym. Następnie niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz dokumentacji Krajowemu Instytutowi Badań Naukowych i Technologicznych w dziedzinie Środowiska i Rolnictwa (IRSTEA), który analizuje ją pod względem merytorycznym.
Decyzję o umieszczeniu odnośnego rozwiązania w wykazie, o którym mowa w pkt A-2, podejmuje minister właściwy ds. rolnictwa po zasięgnięciu opinii IRSTEA.
Rozwiązania mogą być umieszczane w wykazie tymczasowo, w oczekiwaniu na przeprowadzenie ich oceny szczegółowo opisanej powyżej.
