|  |  |
| --- | --- |
| Návrh predpisov švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie o požiadavkách na pozemky atď.; | Uverejnené[deň]. [mesiac] 20XX |

prijaté [deň]. [mesiac] 20ΧX

Na základe kapitoly 10 oddielu 3 bodu 4, oddielu 9 a oddielu 24 bodu 1 nariadenia o plánovaní a výstavbe (2011:338) švédska národná rada pre bývanie, výstavbu a plánovanie stanovuje[[1]](#footnote-1) nasledujúce.

Kapitola 1 Všeobecné ustanovenia

Obsah právnych predpisov

**Oddiel 1**    Tieto právne predpisy obsahujú predpisy týkajúce sa

1. kapitoly 8 oddielu 9 prvého odseku bodov 3, 5 a 6 zákona o plánovaní a výstavbe (2010:900) o požiadavkách na nezastavané pozemky, na ktorých sa má stavať, a

2. kapitoly 3 oddielu 10 nariadenia o plánovaní a výstavbe (2011:338) o technických požiadavkách na bezpečnosť pri používaní.

Tieto právne predpisy obsahujú aj predpisy týkajúce sa kapitoly 10 oddielu 5 zákona o plánovaní a výstavbe (2010: 900) o overovaní.

Rozsah pôsobnosti predpisov

**Oddiel 2**    Predpisy v oddieloch 4 – 7 a kapitolách 2 – 4 sa vzťahujú na nezastavané pozemky, na ktorých sa má stavať.

Predpisy v oddieloch 3 – 14 a kapitole 5 sa vzťahujú na výstavbu určitých zariadení na pozemku iných ako budovy.

Malá odchýlka od predpisov v týchto právnych predpisoch

**Oddiel 3**    V jednotlivých prípadoch možno urobiť menšie odchýlky od predpisov uvedených v oddieloch 6 – 14 a kapitole 5 týchto právnych predpisov, ak:

1. na to existujú osobitné dôvody;

2. je pravdepodobné, že zariadenie bude stále technicky vyhovujúce a

3. z iného hľadiska nedochádza k žiadnym významným ťažkostiam.

Ak dôjde k menšej odchýlke podľa prvého odseku, dôvody tejto odchýlky sa zdokumentujú v súvislosti s návrhom projektu stanoveným v oddiele 8.

Vymedzenie pojmov

**Oddiel 4**    Pojmy a výrazy v týchto právnych predpisoch majú rovnaký význam ako v zákone o plánovaní a výstavbe (2010:900) a nariadení o plánovaní a výstavbe (2011:338).

**Oddiel 5**    Na účely týchto právnych predpisov sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

*núdzový vstup:* vchody do budov alebo iné vstupné vchody určené na použitie záchrannými službami;

*miesto zastavenia:* miesto na krátkodobé dočasné parkovanie auta alebo iného vozidla na nastupovanie alebo vystupovanie, resp. nakládku a vykládku;

*odpadové zariadenie:* trvalé zariadenie na nakladanie s odpadom a

*prístupné a použiteľné:* prístupné a použiteľné pre osoby so zníženou pohyblivosťou alebo orientačnými schopnosťami.

**Oddiel 6**    Na účely týchto právnych predpisov sú stavebné výrobky s vopred posúdenými vlastnosťami výrobky vyrobené na trvalé zabudovanie do stavieb, ktoré:

1. majú označenie CE;

2. boli typovo schválené alebo vo výrobe kontrolované v súlade s ustanoveniami kapitoly 8 oddielov 22 – 23 zákona o plánovaní a výstavbe (2010:900);

3. boli certifikované certifikačným orgánom akreditovaným pre danú úlohu a príslušný výrobok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93[[2]](#footnote-2), alebo

4. boli vyrobené v závode, ktorého výroba, kontrola výroby a jej výsledok pre stavebný výrobok sa priebežne monitorujú, posudzujú a schvaľujú certifikačným orgánom akreditovaným pre danú úlohu a príslušný výrobok v súlade s nariadením (EÚ) č. 765/2008.

Ako posúdenie v rámci možnosti 3 alebo 4 sa akceptuje aj posúdenie vydané orgánom v Európskom hospodárskom priestore alebo Turecku, ak tento orgán poskytuje rovnocenné záruky technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj záruky nezávislosti, a to inými prostriedkami než akreditáciou pre danú úlohu podľa nariadenia (ES) č. 765/2008.

Stavebné výrobky a materiály

**Oddiel 7**    Stavebné výrobky a materiály musia mať známe a zdokumentované vlastnosti, pokiaľ ide o tie aspekty, ktoré sú relevantné pre schopnosť stavieb spĺňať požiadavky týchto právnych predpisov.

Stavebné výrobky s vopred posúdenými vlastnosťami sa považujú za výrobky so známymi a zdokumentovanými vlastnosťami, pokiaľ ide o tie aspekty, v ktorých sa vopred posudzujú.

Vlastnosti stavebných výrobkov iných ako stavebné výrobky s vopred posúdenými vlastnosťami sa skúšajú alebo posudzujú inou prijatou metodikou. Ak je k dispozícii, použije sa metodika akceptovaná v rámci Európskej únie.

Návrh a realizácia projektu

**Oddiel 8**    Návrh projektu pre zariadenia uvedené v kapitole 5 sa musí realizovať:

1. profesionálnym spôsobom;

2. tak, aby sa práca mohla vykonávať takým spôsobom, že budú splnené požiadavky týchto právnych predpisov, a

3. aby sa mohla uskutočniť plánovaná údržba.

Návrh projektu sa musí zdokumentovať.

Prvý a druhý odsek sa neuplatňujú, ak to nie je potrebné.

**Oddiel 9**    Zariadenia uvedené v kapitole 5 sa musia realizovať:

1. profesionálnym spôsobom; a

2. v súlade s platnými dokumentmi.

Overenie

**Oddiel 10**    Súlad s požiadavkami kapitoly 5 sa musí overiť:

1. počas projektovania a realizácie v súlade s oddielmi 11 – 13;

2. v dokončenom zariadení v súlade s oddielom 14 alebo

3. kombináciou bodov 1 a 2.

Overenie sa musí vykonať profesionálne.

Výsledok overenia sa musí zdokumentovať.

**Oddiel 11**    Kontrolami počas navrhovania projektu sa overí, či sú projektové podmienky, projektové metódy, skúšobné metódy a výpočty relevantné a zaznamenané v dokumentoch.

**Oddiel 12**    Kontrolami počas realizácie sa overí, či sa práca vykonáva v súlade s platnými dokumentmi.

**Oddiel 13**    Stavebné výrobky a materiály sa kontrolujú po ich prijatí na stavenisku. Overujú sa očakávané vlastnosti stavebných výrobkov a materiálov.

V prípade stavebných výrobkov s vopred posúdenými vlastnosťami sa overovanie môže obmedziť na ich identifikáciu, overenie označenia a preskúmanie dokumentácie vopred posúdených vlastností.

**Oddiel 14**    Počas kontrol dokončeného zariadenia sa overenie vykoná skúšaním, meraním alebo inšpekciou.

Kapitola 2 Prístupnosť a použiteľnosť

**Oddiel 1**    Ak sa v tejto kapitole vyžaduje prístupnosť a použiteľnosť pre osoby so zníženou pohyblivosťou, stanovujú sa tieto konštrukčné rozmery:

1. pôdorysný rozmer pre invalidný vozík s veľkosťou 0,70 × 1,30 metra;

2. rozmer kružnice otáčania s priemerom 1,50 metra a

3. rozmer otvoru pre voľný priechod najmenej 0,90 metra.

**Oddiel 2**    Pozemok, ktorý má byť prístupný a použiteľný, musí mať medzi prístupnými a použiteľnými vchodmi do budov na pozemku a inými prístupnými a použiteľnými cieľovými bodmi na pozemku, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti, vybudované chodníky.

**Oddiel 3**    Chodníky uvedené v oddiele 2 musia:

1. byť navrhnuté s prihliadnutím na zamýšľané použitie;

2. byť rovné a pevné;

3. mať maximálny sklon 1:12; a

4. dať sa ľahko identifikovať a sledovať.

**Oddiel 4**    Ak majú chodníky uvedené v oddiele 3 strednú úroveň prístupnosti a použiteľnosti, dĺžka strednej úrovne musí umožňovať minimálne prechod invalidného vozíka tlačeného asistentom.

**Oddiel 5**    Na pozemku alebo v tesnej blízkosti pozemku, ktorý má byť prístupný a použiteľný, sa musí vo vzdialenosti do 25 metrov od prístupného a použiteľného vchodu nachádzať aspoň jedno miesto zastavenia vozidla.

Miesto zastavenia musí byť navrhnuté a umiestnené tak, aby ho mohli používať osoby so zníženou pohyblivosťou alebo orientačnými schopnosťami.

**Oddiel 6**    Na pozemku, ktorý má byť prístupný a použiteľný, alebo v jeho tesnej blízkosti musí byť možné poskytnúť aspoň jedno prístupné a použiteľné parkovacie miesto pre vozidlá.

Parkovacie miesto musí byť navrhnuté a umiestnené tak, aby ho mohli používať osoby so zníženou pohyblivosťou alebo orientačnou schopnosťou.

Kapitola 3 Jednoduchosť prístupu pre záchranné vozidlá

**Oddiel 1**    Vzdialenosť medzi stanovišťom záchranného vozidla a núdzovými vstupmi do budovy nesmie byť väčšia ako 50 metrov.

Ak na to existujú osobitné dôvody, môže sa uplatniť vzdialenosť väčšia ako 50 metrov. Osobitné dôvody sú tie, ktoré vyplývajú z potreby núdzových činností z dôvodu účelu budovy alebo ťažkostí prístupu záchranných vozidiel k budove na pozemku z dôvodu geografických podmienok.

**Oddiel 2**    Ak nie je možné dodržať maximálnu vzdialenosť 50 metrov v súlade s prvým odsekom oddielu 1 z dôvodu, že stanovište záchranného vozidla sa nachádza v rámci cestnej alebo rovnocennej siete, musí sa zabezpečiť núdzová trasa.

Ak sa v súlade s druhým odsekom oddielu 1 uplatňuje vzdialenosť väčšia ako 50 metrov, musí sa v prípade potreby zabezpečiť núdzová trasa, ak túto vzdialenosť nemožno dodržať, pretože stanovište záchranného vozidla sa nachádza v rámci cestnej alebo rovnocennej siete.

**Oddiel 3**    Núdzová trasa uvedená v oddiele 2 vrátane vjazdu a výjazdu na stanovište záchranného vozidla musí byť navrhnutá a dimenzovaná tak, aby bol zabezpečený dobrý prístup.

Kapitola 4 Predchádzanie nehodám

**Oddiel 1**    Chodníky medzi vchodom do budovy a parkovacími miestami a miestami zastavenia musia byť projektované a dimenzované na zamýšľaný účel, aby ich bolo možné bezpečne používať.

**Oddiel 2**    Schodiská a rampy na pozemku musia byť vybavené oporou na udržiavanie rovnováhy vo forme zábradlí, ak je to potrebné na ochranu proti pádu.

**Oddiel 3**    Otvory v zemi na pozemku musia byť vybavené trvalými zariadeniami na ochranu proti pádu. Na pozemku, na ktorom možno s ohľadom na zamýšľané použitie očakávať prítomnosť mladších detí bez neustáleho dozoru dospelých, musia byť zariadenia navrhnuté tak, aby ich mladšie deti nemohli otvoriť, nadvihnúť alebo inak obísť.

Kapitola 5 Bezpečnosť pri používaní v prípade výstavby určitých zariadení iných ako budov

**Oddiel 1**    Otvory v odpadových zariadeniach na pozemku musia byť vybavené ochrannými zariadeniami. Na pozemku, na ktorom možno s ohľadom na zamýšľané použitie očakávať prítomnosť mladších detí bez neustáleho dozoru dospelých, musia byť ochranné zariadenia navrhnuté tak, aby ich mladšie deti nemohli obísť.

**Oddiel 2**    Trvalé vybavenie ihriska na pozemku musí byť navrhnuté a umiestnené tak, aby bolo obmedzené riziko zranenia.

Povrch pod trvalým vybavením ihriska, ktoré môže predstavovať riziko pádu, musí byť vyrobený z materiálu pohlcujúceho nárazy a inak navrhnutý tak, aby sa obmedzilo riziko zranenia.

**Oddiel 3**    Stále bazény určené na kúpanie alebo plávanie na pozemku musia byť vybavené ochranou proti utopeniu. Ochrana musí byť navrhnutá tak, aby ju mladšie deti nemohli obísť.

**Oddiel 4**    Otvory pre výpusty do trvalých bazénov určených na kúpanie alebo plávanie na pozemku musia byť navrhnuté tak, aby sa obmedzilo riziko zranenia.

**Oddiel 5**    Jazierka, trvalé studne a trvalé nádrže na pozemku, ktoré nie sú uzavreté a kde sa skladujú tekutiny, musia byť chránené, aby sa obmedzilo riziko utopenia. Ochrana musí byť navrhnutá s cieľom obmedziť riziko utopenia mladších detí.

**Oddiel 6**    Ochrana vo forme krytov a mriežok na studniach a trvalých nádržiach musí:

1. mať bezpečnú pevnosť a

2. byť navrhnutá tak, aby obmedzovala riziko nehôd mladších detí.

1. Tieto právne predpisy nadobúdajú účinnosť 1. júla 2025.

2. Staršie ustanovenia stavebných predpisov švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie (2011:6) – predpisy a všeobecné odporúčanie sa však môžu uplatňovať v rozsahu stanovenom v bode 2 prechodných ustanovení predpisov švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie (2024:xx), ktorými sa menia stavebné predpisy švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie (2011:6) – predpisy a všeobecné odporúčanie.

V mene švédskej národnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie

MENO PRIEZVISKO

 Meno Priezvisko

1. Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 32008R0765. [↑](#footnote-ref-2)