1. -----IND- 2019 0472 SK- EN- ------ 20200804 --- --- FINAL

A SZLOVÁK  KÖZTÁRSASÁG

JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYE

2020. évi kötet

Kihirdetve: 2020. január 24. A Szlovák Köztársaság jogszabálygyűjteményében kihirdetett változat

A dokumentum tartalma jogilag kötelező erejű.

# **17**

**A Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának**

**VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**

(2020. január 14.)

**a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumának az építési termékek csoportja jegyzékének és a termékek teljesítményének értékelésére szolgáló rendszerek létrehozásáról szóló, a 177/2016. sz. végrehajtási rendelettel módosított, 162/2013 sz. végrehajtási rendeletének módosításáról.**

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma az építési termékekről, valamint egyes törvények módosításáról szóló 133/2013 számú törvény 13. §-a (2) bekezdése értelmében a következőket állapítja meg:

**I. cikk**

A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumának az építési termékek csoportja jegyzékének és a termékek teljesítményének értékelésére szolgáló rendszerek létrehozásáról szóló, a 177/2016. sz. végrehajtási rendelettel módosított, 162/2013 sz. jelenleg hatályos végrehajtási rendelete az alábbiak szerint módosul:

1. A szöveg a 7a. § után egy 7b. §-sal egészül ki, amelynek szövege a következő:

**„7b. §**

**Átmeneti rendelkezések a 2020. március 1-jétől hatályos módosítások tekintetében**

* 1. Az építési termékek teljesítményének azon értékeléseit, amelyek 2020. február 29. előtt kezdődtek, de addig nem fejeződtek be, a hatályos rendeleteknek megfelelően legkésőbb 2020. augusztus 31-ig kell elvégezni.
	2. A 0409, 0410, 0511, 0517, 0522, 0523, 0524, 0525, 0702, 0716, 1005, 1201, 1607, 1901, 2205, 2206, 3101, 3311, 3314, 3805, 4106, 4601, 4611 és 4614 számú csoportokba tartozó építési termékek teljesítményének értékelését az előírt eszközökkel 2020. augusztus 31-ig kell végrehajtani.”
1. Az 1. melléklet szövege a következő:

„**1. melléklet**

**a 162/2013. sz. végrehajtási rendelethez**

**A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓAN MEGHATÁROZOTT RENDSZEREKKEL RENDELKEZŐ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK CSOPORTJAI**

|  |
| --- |
| **A termék felhasználási területe** |
| Szám | Termékcsoport neve | A csoport besorolása | PASa) |
| **Termékek épületek alapozására, valamint talaj és alapozás építésére** |
| 0101 | Elválasztáshoz, védelemhez, vízelvezetéshez, szűréshez, illetve talajerősítéshez használt geoműanyagok (fóliák és textíliák), geokompozitok, georácsok, geofóliák és geohálók | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | 4 |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | 3 |
| 0104 | Keverékek stabilizálása és vízhatlanítása szerkezetek alapozásához, beleértve az utak vagy vasutak alapozását is |  | II+ |
| 0105 | Előre gyártott kísérleti darabok és az azokkal összefüggő szerkezeti elemekb) |  | II+ (2+) |
| 0106 | Alapgerendák és alapok |  | II+ (2+) |
| **Termékek sziklába és a talaj teherhordó rétegeibe való lehorgonyzásra** |
| 0201 | Föld- és sziklahorgonyok |  | III |
| **Termékek falak és hidraulikus szerkezetek megtámasztására** |
| 0301 | Támfalak betonból készült elemeic) |  | 2+ |
| 0302 | Kő gabionokhoz |  | 2+ |
| 0303 | Hálók gabionokhoz |  | III |
| 0304 | Gabiontömbök |  | II+ (2+) |
| 0305 | Kő hidraulikus szerkezetekhez | A hidraulikus szerkezet kategóriája szerint:9) |
| I., II. és III. kategória | 2+ |
| IV. kategória | 4 |
| **Fóliák nedvesség, víz és radon ellen** |
| 040104020403040404050406 | Vízzáró és radon elleni szalagok és fóliák föld feletti szintekhez (amelyek alatt nincs alagsor) és föld alatti (alagsori) területekhezVízzáró szalagok téglafalakhozGőzzáró és gőzáteresztő rétegek falakhoz és tetőkhözTetőborító fóliák és egyéb tetőborító fóliákTető-alapozó rétegekVízzáró bevonatok föld feletti szintekhez, szerkezetek föld alatti területeihez, valamint kövezetek és burkolólapok alatt | Alapvető rendeltetésred) | III (3) II+ (2+)e) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékekf) | III (3) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékekf) | IV (4) |
| 0407 | Vízzáró szalagok beton hídpályákhoz |  | 2+ |
| 0408 | Vízzáró szerkezetek/rendszerek beton hídpályákhoz |  | II+ (2+) |
| 0409 | Vízzáró és dilatációs szalagok | Alapvető rendeltetésred) | III |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| 0410 | Szalagok, fóliák, bevonatok vagy rendszerek beltéri (belső) úszómedencék vízszigetelésére | Alapvető rendeltetésred) | III |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| **Termékek utakhoz, járdákhoz és egyéb közlekedési területekhez** |
| 0501 | Természetes és módosított aszfaltok és aszfaltemulziók útépítéshez és az utak felületkezeléséhez |  | II+ (2+) |
| 0502 | Aszfaltkeverékek útépítéshez és az utak felületkezeléséhez | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának DFL, EFL része szerint | III (3) |
| (A1FL–EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | IV (4) |
| 0503 | Csúszó cövekek és felületkezelő szer betonbólc) készült utakhoz |  | 4 |
| 0504 | Hidak dilatációs hézagjai |  | I (1) |
| 0505 | Előre gyártott hídkorlátelemek |  | II+ |
| 0506 | Dilatációs hézagok közlekedési területeken, hidak kivételével |  | III |
| 0507 | Felületkezelő szer és finom cement útburkolatokhoz, kivéve a vegyi üzemeket, utakat és más közlekedési területeket, repülőtéri kifutópályákat és szennyvízkezelő létesítményeket | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 0508 | Lemezek, burkolótömbök és szegélyek természetes kőből külső útburkoláshoz |  | 4 |
| 0509 | Beton-burkolótömbök, burkolólapok és szegélyek külső útburkoláshoz |  | 4 |
| 0510 | Burkolókövek |  | 4 |
| 0511 | Burkolóelemek, beleértve a burkolótömböket, burkolóköveket, szegélyköveket (kivéve a 0508-0509 csoportok termékeit), üveg-beton tetőablakok, fémlemez-padlók, lemezrostély vagy rácsos lemezek, padlórácsok és lépcsőfelületek, tömör burkolólapok, palák, mozaikkövek és Terrazzo lapok |  | IV (4) |
| 0512 | Növényi elemek alacsony terhelésű utakhoz |  | IV |
| 0513 | Járművisszatartó rendszerek – védőkorlátok, ütközőpárnák, mozgatható korlátok, kábelek és mellvédek |  | 1 |
| 0514 | Gyalogosok védelmét szolgáló visszatartó rendszerek |  | I. |
| 0515 | Közlekedési lámpák, állandó figyelmeztető fényjelzések és forgalmi jelzőfények |  | 1 |
| 0516 | Függőleges közúti jelzések, változtatható közúti jelzések, közúti jelzések és fényjelzések oszlopai, fényvisszaverő útjelző póznák, akadályjelző cölöpök és irányító berendezések állandó létesítésre |  | I (1) |
| 0517 | Előregyártott vízszintes közúti jelzések és fényvisszaverő útburkolati jelzőtestek, valamint vízszintes útburkolati jelzések fényvisszaverő és optikai elemei |  | 1 |
| 0518 | Burkolóanyagok vízszintes útjelzésekhez, melegen felvitt hőre lágyuló műanyagok, hidegen felvitt műanyagok csúszásgátló adalékanyagokkal vagy anélkül, és előkevert üveggyöngyökkel vagy anélkül, vagy amelyeket típusmegjelöléssel és a beleszórt üveggyöngyökkel vagy csúszásgátló adalékanyagokkal együtt hoznak piaci forgalomba |  | I (1) |
| 0519 | Üveggyöngyök, csúszásgátló adalékanyagok és azok keverékei, amelyeket utánszóró anyagkeverékként használnak vízszintes útjelzésekhez |  | 1 |
| 0520 | Zajvédelmi falak és eszközök |  | 3 |
| 0521 | Vakításgátló berendezések a szembejövő járművekkel és a külső fényforrásokkal szemben |  | 3 |
| 0522 | Fényvisszaverő elemek az állatok közútra való bejutásának korlátozására |  | III |
| 0523 | Termékek vakoknak szánt irányító, figyelmeztető és jelző szalagok létrehozásához |  | IV |
| 0524 | Ragasztások és anyagok állandó létesítésre szánt akadályjelző és irányító eszközök, előregyártott vízszintes közúti jelzések és jelek rögzítéséhez |  | III |
| 0525 | Speciális termékek utak felületkezeléséhez | Alapvető rendeltetésred) | II+ |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának DFL, EFL része szerint | III |
| (A1FL–EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | IV |
| **Oszlopok** |
| 0601 | Világító pilonok acélból, alumíniumból és szállal erősített polimerekből |  | I (1) |
| 0602 | Világító pilonok vasalt betonból és előfeszített betonból |  | 1 |
| 0603 | Faoszlopok elektromos felsővezetékekhez |  | 2+ |
| 0604 | Egyéb előre gyártott pilonok vagy azok előre gyártott részei elektromos felsővezetékekhez, távközlési berendezésekhez, szélturbinákhoz és hasonló létesítményekhez |  | 2+ |
| **Szennyvízelvezető termékek** |
| 0701 | Csövek és idomok, vasalatlan, acélszálas és vasalt beton, tömítéssel vagy anélkül, szennyvízcsövekhez |  | 4 |
| 0702 | Egyéb csövek, idomok és tömítések, áramlásszabályozók, zsilipek és vortex szelepek szennyvízcsövekhez |  | 4 |
| 07030704070507060707 | Csövek és idomok épületek szennyvízcsöveihezSzennyvízcsövek ellenőrző aknái és kémlelőaknáiEllenőrző aknák lépcsői, létrái és korlátjaiSzellőzőcsövek légbeeresztő szelepei épületek lefolyócsöveihezGyűjtőaknák és szeparátorok épületekből és műtárgyakból származó szennyvízhez | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | 4 |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | 3 |
| 0708070907100711 | Szennyvízszivattyú-állomás rendszerei és szennyvíz-átemelő berendezésekLakosságiszennyvíz-tisztító üzemek és szennyvíz építési területen történő tisztítását végző berendezések rendszerei és elemeiSzennyvízülepítőkUtak előregyártott vízelvezető csatornái (útárkok) | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | 4 |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | 3 |
| 0712 | Ellenőrzőaknák fedelei és esővíz-bevezető rácsok közutakhoz | Alapvető rendeltetésred) | I (1) |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | IV (4) |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | III (3) |
| 0713 | Emésztőgödrök | Alapvető rendeltetésred) | III |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | IV |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | III |
| 0714 | Padlólefolyók | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | IV (4) |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | III (3) |
| 0715 | Betonból készült, szögletes szelvényű csőátereszekc) | Rendeltetés szerint |
| Szerkezetib) – nagyméretű átereszek | 2+ |
| Teherhordó – kisméretű átereszek | 4 |
| 0716 | Szennyvízcsövek és áteresztő tömbök |  | IV |
| **Építőipari csapágyak** |
| 0801 | PTFE-ből készült gömb- és hengeres csapágyak |  | I (1) |
| 0802 | Egyéb csapágyak épületek és mérnöki műtárgyak építésére, ahol a csapágyak alakváltozása használhatatlanná vagy majdnem használhatatlanná tenné az épületet vagy annak egy részét |  | I (1) |
| 0803 | Csapágyak egyéb magasépítésre |  | III |
| 0804 | Földrengés elleni eszközök |  | 3 |
| **Kőanyaghalmazok** |
| 0901 | Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz |  | 2+ |
| 0902 | Adalékanyagok habarcshoz | Rendeltetés szerint: |
| falazóhabarcshoz | 2+ |
| egyéb habarcshoz | 4 |
| 0903 | Könnyű adalékanyagok betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz | Rendeltetés szerint: |
| betonhoz, falazóhabarcshoz és injektálóhabarcshoz | 2+ |
| egyéb habarcshoz | 4 |
| 0904 | Adalékanyagok talpfák alapozórétegeihez és vasúti ágyazatokhoz | Pályatípus szerint: |
| nagy sebességű pályához | 2+ |
| egyéb pályához | 4 |
| 0905 | Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) kötőanyag nélküli anyagokhoz és hidraulikusan kötött anyagokhoz útépítésre | Rendeltetés szerint: |
| I., II., III. és IV. forgalmi terhelési osztályba tartozó utak építéséhez10) és repülőtéri kifutópályák építéséhez | 2+ |
| a V. és VI. forgalmi terhelési osztályba tartozó utak építéséhez10) | 4 |
| 0906 | Hidraulikusan kötött és nem kötött keverékek utak és más közlekedési területek építésére | Rendeltetés szerint: |
| I., II., III. és IV. forgalmi terhelési osztályba tartozó utak építéséhez10) és repülőtéri kifutópályák építéséhez | II+ |
| a V. és VI. forgalmi terhelési osztályba tartozó utak építéséhez10) | IV |
| 0907 | Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz | Rendeltetés szerint: |
| lekopott rétegekhez | 2+ |
| más rétegekhez | 4 |
| **Cement, mész és egyéb kötőanyagok** |
| 1001 | Cementek és rendes kevert cementek beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  | I+ (1+) |
| 1002 | Alacsony hőmérséklettel szemben ellenálló különleges cementek, fehér cementek, kénnel és tengervízzel szemben ellenálló cementek, alacsony alkáli tartalmú cementek, nagyon alacsony hidratációs hővel rendelkező kalcium-aluminát-cementek, alacsony kezdeti szilárdsággal rendelkező nagyolvasztó-cementek, falazócementek és útépítési cementek beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  | I+ (1+) |
| 1003 | Építési mész, beleértve a gyorsan kötő meszet, a dolomitmeszet és a hidraulikus meszet, beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  | 2+ |
| 1004 | Hidraulikus kötőanyagok keverékek készítésére közlekedési területek alapozási rétegeihez és hidraulikus kötőanyagok habarcsok gyártására |  | 2+ |
| 1005 | Hibrid cementek beton, habarcs, injektálóhabarcs és egyéb keverékek készítésére |  | I+ |
| **Beton, habarcs, hézagkiöntő keverékek, adalékanyagok és adalékszerek** |
| 1101 | Rögzített vagy mobil betonkeverő berendezésekben készült beton |  | II+ |
| 1102 | Lőtt beton |  | II+ |
| 1103 | Keverékek injektálóhabarcshoz és hézagkiöntéshez |  | II+ |
| 1104 | Gyári habarcs tégla elhelyezéséhez és más anyagok tégla elhelyezéséhez | Típus szerint: |
| javasolt habarcsg) | 2+ |
| előírt összetételű habarcsg) | 4 |
| egyéb anyagok | III |
| 1105 | Szervetlen kötőanyagot tartalmazó gyári készítésű habarcs belső és külső bevonatokhoz, beleértve a hőszigetelő habarcsot |  | 4 |
| 1106 | Gyári készítésű habarcs egyéb bevonatokhoz |  | IV |
| 1107 | Adalékszerek betonhoz és habarcshoz, beleértve az injektálóhabarcsot | Típus szerint:h) |
| I. típus | II+ (2+) |
| I. típus | I+ (1+) |
| 1108 | Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, valamint adalékszerek előfeszített megerősítések injektálóhabarcsához |  | II+ (2+) |
| **Termékek beton megerősítésére és előfeszítésére** |
| 1201 | Acélból vagy kompozit anyagokból készült rudak, profilanyagok, fogazott acélszalagok, hálózatok és térbeli (rácsos) megerősítések, valamint ezek formázásával ipari formában gyártott termékek |  | I+ |
| 1202 | Szálak a beton és habarcs erősségének növelésére, beleértve az injektálóhabarcsot (szétszórt megerősítés) | Rendeltetés szerint: |
| szerkezetib) betonokhoz és habarcsokhoz | I (1) |
| egyéb betonokhoz és habarcsokhoz | III (3) |
| 1203 | Előfeszítő termékek, különösen huzalok, kábelek, menetes vasbetétek és bordázott vagy sík felületű és sima előfeszített kábelek |  | I+ |
| 1204 | Rendszerek a szerkezetek további előfeszítésére, kivéve a csöveket és védőborításokat |  | I+ (1+) |
| 1205 | Csövek és borítások előfeszítő termékek védelméhez és kezeléséhez |  | 4 |
| **Fémprofilok, lapos fémtermékek, öntvények és kovácsolt fémek** |
| 1301 | Melegen hengerelt, hidegen hengerelt vagy másképp előállított fémszelvények (profilok) különböző alakban (T, L, H, U, Z, I), vezetékek, üreges profilok, tömlők, lapos termékek (lapok, lemezek, szalagok), vasbetétek (nem megerősítésre vagy előfeszítésre), öntvények és kovácsolt fémek, korrózióval szemben nem védett vagy bevonattal védett, fémszerkezetek építéséhez vagy magasépítéshez fémek és más anyagok kombinálásával |  | II+ (2+) |
| **Falazóelemek és kiegészítő termékek** |
| 1401 | Belső vagy külső falazóegységek, beépített hőszigetelő anyagokkal vagy anélkül, kivéve a zsalukat, burkolóelemeket, kéménybetéteket és egyszintes magasságú paneleket | Kategória szerint:i) |
| I. kategória | 2+ |
| II. kategória | 4 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva:j) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 1402 | További építőelemek falakban, különösen rögzítőelemek, feszítőbetétek, függőcsapágyak, könyökfák, küszöbfák és teherhordó pántok és illesztések acélbetétei |  | III (3) |
| **Beépített burkolórendszerek** |
| 1501 | Burkolórendszerek üreges tömbökkel (burkolóidomok) vagy panelekkel, amelyeket szigetelőanyagokból vagy szigetelőanyagok és más anyagok kombinációjából készült tartóbordák kapcsolnak össze, amelyek betonnal vagy vasalt betonnal vannak kitöltve, és amelyeket teherhordó vagy nem teherhordó, belső vagy külső falak építésére használnak | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának D., E. alpontja szerint, (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | II+ (2+) |
| 1502 | Burkolórendszerek beton-burkolóidomokkal vagy betonpanelekkel, amelyeket tartóbordák kapcsolnak össze | Teherhordó kapacitás szerint: |
| teherhordó | 2+ |
| nem teherhordó | 4 |
| **Épületek és műtárgyak teherhordó elemei** |
| 1601 | Szerkezetib) előre gyártott gerendák, kötőgerendák, oszlopok és táblák betonbólc) vagy falazóelemek és fémek korrózióval szembeni védőbevonattal vagy anélkül, hegesztett vagy nem hegesztett |  | II+ (2+) |
| 1602 | Szerkezetib) gerendák, kötőgerendák, oszlopok és táblák ragasztott laminált fából |  | I (1) |
| 1603 | Szerkezetib) gerendák, kötőgerendák, oszlopok és táblák természetes fából | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának D., E. alpontja szerint, (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | II+ (2+) |
| 1604 | Könnyű kompozit gerendák és oszlopok fából, ahol legalább egy szerkezeti alkotóelem fából van |  | I (1) |
| 1605 | Előre gyártott szerkezetib) fa alapú panelek zárt vagy nyitott kazetták formájában, belülről vagy kívülről borítva, amely esetleg fóliát, illetve szigetelő-, merevítő- vagy rögzítőelemeket tartalmaz falak, padlók, tetők stb. építésére |  | I (1) |
| 1606 | Betonpanelekc) támasztással vagy anélkül, vasúti pályákhoz és villamospályákhoz |  | II+ |
| 1607 | Szerkezetib) szendvicspanelek fémborítással | Alapvető rendeltetésred) | II+ |
| Egyéb jellemzők | III |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | IV |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | III |
| **Épületek, helyiségek és épületegységek rendszerei** |
| 1701 | Épületrendszerek fa-keretszerkezettel vagy rönkfa-szerkezettel |  | I (1) |
| 1702 | Épületrendszerek fémszerkezettel vagy betonc) keretszerkezettel |  | I (1) |
| 1703 | Előre gyártott épületegységek, kivéve az előre gyártott garázsokat |  | I (1) |
| 1704 | Hideg tárolási rendszerek hűtőrendszer nélkül, épületen belüli létesítésre |  | I (1) |
| 1705 | Előre gyártott garázsok |  | 2+ |
| **Fa alapú deszkák és panelek és könnyű kompozit panelek** |
| 1801 | Fa alapú deszkák természetes fából, laminált furnérlemezek (LVL), összeragasztott deszkalapok, irányított forgácselrendezésű lapok (OSB) és farostlemezek cementtel vagy gyantával ragasztva, nedves vagy száraz módszerrel előállítva, esetleg vegyi anyagokkal a tűzzel szembeni viselkedés és a biotikus hatásokkal szembeni ellenállás javítására | Rendeltetés és a tűzzel szembeni viselkedés szerint: |
| Szerkezetib) elemek |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának D., E. alpontja szerint, (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 2+ |
| nem teherhordó elemek |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 1802 | Önhordó szigetelő (szendvics) panelek kétoldalú fémlemezzel | Alapvető rendeltetésred) | 4 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának DFL, EFL része szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint, (A1FL–EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | 4 |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | 3 |
| Tűzszakaszok elválasztására | 3 |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | 3 |
| 1803 | Önhordó könnyű kompozit panelek (az 1802-es számú csoportba tartozó termékek kivételével) védőborítással (különböző szerves, ásványi vagy fémes anyagokból) kívül vagy belül, amelyek esetleg egy belső kerethez vagy hőszigetelő maghoz kapcsolódnak, és amelyek belső vagy külső falak, mennyezetek, tetők és burkolt falak építésére szolgálnak | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának DFL, EFL része szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint, (A1FL–EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | IV (4) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III (3) |
| Tűzszakaszok elválasztására | III (3) |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |
| **Hőszigetelő termékek és rendszerek** |
| 1901 | Hőszigetelő rendszerek falak külső szigetelésére (ETICS) mechanikusan rögzített vagy ragasztott hőszigetelő táblákkal | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának D., E. alpontja szerint, (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | II+ (2+) |
| 1902 | Hőszigetelő rendszerek falak külső hőszigetelésére (vetures), amelyek külső burkolólapokból, egy hőszigetelő rétegből és rögzítőelemekből állnak. A burkolólapokat esetleg már a szigetelőréteghez kapcsolva szállítják – ellenkező esetben ezeket az elemeket az építkezés helyszínén lehet csatlakoztatni. Ezeket oly módon kell rögzíteni, hogy ne legyen légrés a szigetelő réteg és a fal között | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| 1903190419051906 | Hőszigetelő termékek hőszigetelő lapok, paplanok, tekercsek formájában vagy más formában, épületek hőszigeteléséhezÉpületeknél alkalmazott hőszigetelő termékek a helyszínen elkészített vagy a helyszínen felvitt ömlesztett, légbefúvású, illetve habanyagok formájábanHőszigetelő termékek különböző formában, amelyeket az épületek műszaki berendezéseihez és ipari létesítményekhez használnak felHőszigetelő termékek utakhoz, vasúti sínekhez és más építési felhasználásokra (könnyű töltő és fagyásgátló szigetelés, a támfalakra és hídpillérekre irányuló oldalsó talajnyomás csökkentése, árkokba beásott csövek teherelosztása stb.) | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| **Könnyű burkoló és önhordó tetőrendszerek** |
| 2001 | Függönyfalak | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E., F. alpontja szerint | III (3) |
| 2002 | Szerkezetib) ragasztott falak, üvegezett homlokzat vagy tető legalább 7º-os lejtéssel, saját súlyának vagy más erőhatásoknak (pl. szél vagy hó) a lezáró tartókeretre, ezáltal pedig az épületszerkezetre történő mechanikai továbbításával | Típus szerint:k) |
| I. és III. típus | II+ (2+) |
| II. és IV. típus | I (1) |
| 2003 | Önhordó áttetsző tetőrendszerek, kivéve az üvegtetőket | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III (3) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek | IV (4) |
| **Kompozit tetőburkolatok, tetőablakok és felülvilágítók** |
| 2101210221032104 | Tetőcserepek, panelek, zsindelyek és idomok – kerámia, beton, szálcement, pala, kő, műanyag, aszfalt stb.Lapos és megmunkált panelek fémlapokból, műanyagból stb.Gyári készítésű kompozit és szendvics tetőpanelek hőszigeteléssel vagy anélkülTetőablakok és felülvilágítók | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) III (3)l) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III (3) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek | IV (4) |
| Tűzszakaszokban való használatra | III (3) |
| A tető megerősítésének javítására | III (3) |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |
| **Tetőfólia és öntött termékek** |
| 2201 | Gőzálló és gőzáteresztő rétegek, tető-alapréteg és tetőfedő fólia és egyéb tető-membránborítások | Megjegyzés: A termékek a 0403-as, 0404-es és 0405-ös csoportba tartoznak. |
| 2202 | Folyékony állapotban alkalmazandó tető-vízzáró rendszerek | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III (3) |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek | IV (4) |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |
| 2203 | Öntött aszfalt vagy habspray segítségével a helyszínen alkalmazott tető-vízzáró rendszerek | Alapvető rendeltetésred) | III |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot nem igénylő termékek | IV |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III |
| 2204 | Mechanikusan rögzített, rugalmas vízzáró burkolatrendszerek, beleértve a rögzítésre, illesztésre és beszegésre szolgáló rendszert, esetleg hőszigeteléssel |  | II+ (2+) |
| 2205 | Ragasztott vízzárással és/vagy hőszigeteléssel rendelkező tetőrendszerek |  | II+ |
| 2206 | Fordított tetőszigetelő rendszerek |  | I (1) |
| **Tetőtartozékok és egyéb tetőhöz szükséges termékek** |
| 2301 | Tető-hozzáférési rendszerek, különösen tetőjárók és fellépők, hozzáférési állványok, biztonsági tetőhorgok és lehorgonyzó elemek a tetők karbantartására és javítására |  | III (3) |
| 2302 | Tetőcserepek, taréjcserepek, vápák burkolása, tetőborító saruk, mellvédek és mennyezeti tetőpanelek |  | IV |
| 2303 | Tömör lapos vagy megmunkált alaplemez kompozit tetőborítás alatt | Alapvető rendeltetésred) | 4 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | 3 |
| **Ajtók, kapuk és szerelvények** |
| 2401 | Tűzszakaszok elválasztására szolgáló tűz-/füstzáró ajtók és kapuk szerelvényekkel vagy anélkül |  | I (1) |
| 2402 | Menekülési útvonalakhoz vezető ajtók és kapuk szerelvényekkel vagy anélkül |  | I (1) |
| 2403 | Tűz-/füstzáró ajtók és a menekülési útvonalakhoz vezető ajtók strukturális szerelvényei (forgópántok, zárak, kilincsek stb.) |  | I (1) |
| 2404 | Olyan ajtók és kapuk szerelvénnyel vagy anélkül, amelyeknek a kinyilvánított használati célja bizonyos követelményeknek való megfelelést feltételez, különösen a hang- és hőszigetelés, valamint a víz- és légzárás és a használat biztonsága terén |  | 3 |
| 2405 | Azonos környezetben található terek közötti beltéri használatra szolgáló ajtók és kapuk szerelvényekkel vagy anélkül |  | IV |
| **Ablakok** |
| 2501 | Tűzszakaszok elválasztására szolgáló tűz-/füstzáró ablakok szerelvényekkel vagy anélkül |  | 1 |
| 2502 | Menekülési útvonalakra nyíló ablakok szerelvényekkel vagy anélkül |  | I. |
| 2503 | Egyéb ablakok szerelvényekkel vagy anélkül |  | 3 |
| **Redőnyök és árnyékolók** |
| 2601 | Kültéri használatra szolgáló redőnyök és árnyékolók szerelvényekkel vagy anélkül |  | 4 |
| **Meghatározott üvegtermékek, üveghez hasonló anyagok és üvegező anyagok** |
| 2701 | Lapos vagy görbe üvegpanelek, megmunkált üveg beillesztett huzalokkal vagy anélkül, hőszigetelő üvegelemek, üvegszerelvények és üvegrendszerek részét képező üvegpanelek, falpanelek üvegből | Alapvető rendeltetésred) | 4 |
| Bizonyos tulajdonságok vagy rendeltetések szerint: |
| tűzálló | 1 |
| golyó- és/vagy robbanásálló | 1 |
| biztonságos (sérülésveszély) | 3 |
| hő- és/vagy hangszigetelő | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| A1, A2, B, C, D, E | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | 3 |
| 2702 | Lapos és görbe lemezek üveghez hasonló anyagból | Alapvető rendeltetésred) | IV |
| Bizonyos tulajdonságok vagy rendeltetések szerint: |
| tűzálló | I. |
| golyó- és/vagy robbanásálló | I. |
| biztonságos (sérülésveszély) | III |
| hő- és/vagy hangszigetelő | III |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés vagy a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálat szükségessége szerint osztályozva: |
| A1, A2, B, C, D, E | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| a külső tűzzel szembeni viselkedésre irányuló vizsgálatot igénylő termékek | III |
| 2703 | Üvegezésre szolgáló cement, kivéve az akváriumi cementet, szerkezetib) üvegezés, hőszigetelő üvegek cementezése, vízszintes cementezés 7º-os dőlésszögig és polikarbonátból, polimetil-metakrilátból stb. készült szerves üvegek cementezése | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 2704 | Cementek polikarbonátból, polimetil-metakrilátból stb. készült szerves üvegek cementezésére |  | III |
| **Előre gyártott lépcsők és lépcsőrendszerek** |
| 2801 | Teljes előre gyártott lépcsőrendszerek (kivéve a padlásra és a tetőtérbe vezető lépcsőket) | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 2802 | Betonból készült előregyártott lépcsőkc) |  | 2+ |
| 2803 | Beton- és Terrazzo-táblák stb. belső és külső lépcsőházak lépcsőihez | Teherhordó kapacitás szerint: |
| teherhordó | III |
| nem teherhordó | IV |
| **Elválasztó rendszerek és cementek válaszfalakhoz és belső falakhoz** |
| 2901 | Önhordó elválasztó rendszerek állandóhelyű és elmozdítható szerelvényekhez | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| Tűzszakaszok elválasztására | III (3) |
| Biztonságos (sérülésveszély) | III (3) |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 2902 | Cement válaszfalakhoz és belső falakhoz | Alapvető rendeltetésred) | IV |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| **Gipsztermékek falakra, válaszfalakra és mennyezetekre** |
| 3001 | Gipszkellékek és -ragasztók nem teherhordó válaszfalakon, falburkolaton és tűzvédelmi célból (ezek a kellékek a mennyezeten nem használhatók) | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| Tűzvédelmi célból | III (3) |
| 3002 | Gipszkarton és mennyezeti elemek vékony kikészített felülettel, szálas gipszpanelek és kompozit panelek (laminátok) és gipsz-vakolóhabarcsok, a releváns kiegészítő termékeket is beleértve | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| A szerkezeti elemek tűzzel szembeni védelmére és a tűzszakaszok elválasztására | III (3) |
| Fa-falazatok és szarufák megerősítésére | III (3) |
| **Termékek burkolásra és padlókészítésre** |
| 31013102 | Padlóburkoló elemek, burkolólap, mozaikok, laminált padlók és parketták hálókon és vásznon, padlórácsok és lépcsőházi lépcsők, szilárd laminált padlók, fa alapanyagú termékek belső használatra, a belső közutakat is beleértveEmelt és üreges padlórendszerek beltéri használatra, a belső közutakat is beleértve | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának DFL, EFL része szerint | III (3) |
| (A1FL–EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | IV (4) |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |
| 3103 | Padló alatti bevonatok, vízszintező anyagok, öntött padlók, padlón alkalmazott ömlesztett anyagok és padlóbevonatok, a belső közutakat is beleértve | Belső használatra a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozás alapján: |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| 3104 | Homogén és heterogén rugalmas padlóanyagok, amelyek lehetnek cserepek, lemezek vagy göngyölegek textíliából, műanyagból, gumiból, linóleumból, parafából, antisztatikus lemezek, rugalmas laminált padló és rugalmas burkolólapok | (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának DFL, EFL része szerint, (A1FL to EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | 3 |
|  |  | Külső használatra | 4 |
| 3105 | Bevonatok a padlók felületkezelésére |  | IV |
| **Termékek falak és mennyezetek burkolására, beleértve az álmennyezeteket és a tartozékokat** |
| 32013202 | Burkolóanyagok göngyöleg, burkolólapok, zsindelyek, lemezek (kivéve a betontc)) formájában, panelek és formák beltéri és kültéri falak és mennyezetek burkolásáraMennyezethez kapcsolódó álmennyezet-rendszerek beltéren és kültéren | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| Tűzvédelmi célbólm) | III (3) |
| Megerősítésren) | III (3) |
| Biztonságos (sérülésveszély)o) | III (3) |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | III (3) |
| 3203 | Profilok a falak és mennyezetek burkolatának rögzítésére és függő keretek az álmennyezetek rögzítésére | Alapvető rendeltetésred) | IV |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| 3204 | Habarcsok és ragasztók beltéri és kültéri burkolólapokhoz | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 3205 | Kültéri falburkoló rendszerek az időjárással szembeni védelem és esetleg a külső falak hőszigeteléséhez való hozzájárulás céljából, kivéve ezeknek a rendszereknek a külön kiszállított alkotórészeit, valamint az 1901-es, 1902-es és 2002-es csoportokhoz tartozó rendszereket | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 3206 | Előre gyártott fémkeretek nehéz álmennyezetek felfüggesztésére, korróziógátló védőbevonattal vagy anélkül, hegesztve vagy hegesztés nélkül | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának D., E. alpontja szerint, (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | II+ |
| **Rögzítőelemek, hegesztőanyagok és ragasztók** |
| 3301 | Rögzítőelemek az épületek fémből készült szerkezetib) elemeihez, különösen szegecsek, csapszegek, peckek és csavarok anyacsavarral és csavaralátéttel |  | II+ (2+) |
| 3302 | Rögzítőelemek fából készült szerkezetib) elemekhez, különösen szorítókapcsok fához, hasított gyűrűs rögzítő- és kötőelemek, hengeres acél- és facsapok, facsavarok, menetes csapok és szegek |  | III (3) |
| 3303 | Nyírásra igénybe vett lemezek és lyuggatott szeglemezek szerkezeti épületfából készült termékekhez |  | 2+ |
| 3304 | Háromdimenziós kapcsoló szeglemezek szerkezetib) épületfából készült termékekhez |  | II+ (2+) |
| 3305 | Fémhorgonyok betonhoz (könnyű rendszerekhez szánt típusok) könnyűsúlyú álmennyezetek, létesítmények stb. rögzítésére vagy merevítésére |  | II+ (2+) |
| 3306 | Fémhorgonyok betonban való használatra (nagy terhelésű típusok), betonból készült szerkezetib) elemek vagy nehéz alkatrészek, pl. burkolatok és álmennyezetek rögzítésére vagy merevítésére |  | I (1) |
| 3307 | Falazás során használt injektált (kitöltött) fémhorgonyok szerkezetib) elemek rögzítésére vagy merevítésére, amelyek hozzájárulnak az épület vagy nehéz elemek, pl. burkolatok és létesítmények stabilitásához |  | I (1) |
| 3308 | Műanyag horgonyok betonhoz és falazatokhoz homlokzatokon és hasonló rendszerekben való használatra, beleértve a hőszigetelést, az ezeknek a rendszereknek a stabilitásához hozzájáruló elemek rögzítése és merevítése céljából |  | II+ (2+) |
| 3309 | Anyagok az épületek fémből készült szerkezetib) részeinek a hegesztésére |  | 2+ |
| 3310 | Szöges és nem szöges fémcsavarok és szegecsek alátéttel könnyűsúlyú homlokzatrendszerek és lejtős tetőborítások rögzítésére |  | III |
| 3311 | Rögzítőelemek műanyag tartozékokkal vagy lemezalátéttel és szegekkel, csavarokkal vízzárásra és hőszigetelésre |  | III |
| 3312 | Expanziós csapok, amelyek lehetővé teszik a viszonylagos mozgást az összekapcsolt lemezek vagy a lemezek és a falak között | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 3313 | Ragasztók épületek és mérnöki műtárgyak szerkezetib) részeiben való felhasználásra | Alapvető rendeltetésred) | 2+ |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 3314 | Építkezésen használt rögzítőberendezések, amelyek megakadályozzák vagy megállítják az emberek magasról történő lezuhanását |  | I+ (1+) |
| **Csövek, tartályok és tartozékok ivóvízhez11)** |
| 3401 | Cső- és tárolórendszerek, amelyek a 3402–3409-es csoportokba tartozó termékeket tartalmazzák |  | I+ |
| 3402 | Az ivóvíz elosztására szolgáló, a talaj szintjén vagy a föld alatt telepített nyomástartó és nyomásmentes csövek épületekben vagy épületeken kívül |  | I+ |
| 3403 | Csatlakozó tömlők |  | I+ |
| 3404 | A talaj szintjén vagy a föld alatt telepített, nyomástartó és nyomásmentes tartályok, a melegvíz-tartályokat is beleértve |  | I+ |
| 3405 | Védelmi és biztonsági készülékek, pl. szivárgás-érzékelők, túltöltés-védelem stb. |  | I+ |
| 3406 | Rögzítések, tengelykötések, forrasztások, ragasztások és tömítések a szilárd, rugalmas és képlékeny csövek tömör kötésére |  | I+ |
| 3407 | Szerelvények |  | I+ |
| 3408 | Szivattyúk és vízmérő berendezések |  | I+ |
| 3409 | Membránok, gyanták, borítások, kitöltők és kenőanyagok |  | I+ |
| **Csövek, tartályok és berendezések használati vízhez és tápvízhez11), gáz halmazállapotú és folyékony tüzelőanyagokhoz** |
| 3501 | Termékek a használati víz szállítására, elosztására és tárolására, pl. csövek, csatlakoztató tömlők, tartályok, szivárgás-érzékelők, túltöltés-gátlók, rögzítések, tengelykötések, forrasztások, ragasztások, tömítések, csőtartók (horgony nélkül), szivattyúk, szerelvények és biztonsági eszközök, és az ezeket a termékeket tartalmazó cső- és tartályrendszerek | Alapvető rendeltetésred) | IV (4) |
| Fűtési rendszerekhez | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozvap): |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 3502 | Termékek a gáznak vagy folyékony tüzelőanyagnak egy külső tartályból, az utolsó nyomáscsökkentő állomásról vagy az első elválasztó szelepről (mindig az épületen kívül) történő szállítására, elosztására és tárolására – a meleg víz előállítására vagy az épület fűtésére/hűtésére szolgáló rendszerbe való beléptetése után –, pl. csövek, csatlakoztató tömlők, tartályok, szivárgás-érzékelők, túltöltés-gátlók, rögzítések, tengelykötések, forrasztások, ragasztások, tömítések, csőtartók (horgony nélkül), szivattyúk, szerelvények és biztonsági eszközök, és az ezeket a termékeket tartalmazó cső- és tartályrendszerek | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre | 1 |
| Olyan területeken való létesítésre, ahol a tűzállóság követelményq) | 1 |
| **Termékek a villamos energia elosztására, gazdálkodásra és távközlésre** |
| 3601 | Kábelek a villamos energia elosztására, gazdálkodásra és távközlésre | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| Aca, B1ca, B2ca, Cca | 1+ |
| Dca, Eca | 3 |
| Fca | 4 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzállóság tekintetében | 1+ |
| A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések szerinti használatra | 3 |
| 360236033604 | Rostélyok, csatornák, árkok, hálók és függönyök villany-, irányító és távközlési kábelek lefektetésére, valamint kábelek rögzítésére szolgáló termékek villamosenergia-elosztáshoz, ellenőrzéshez és kommunikációhozKábelek csatlakozására szolgáló termékek (dobozok és teljes burkolatok) villamosenergia-elosztáshoz, ellenőrzéshez és kommunikációhozKisfeszültségű villamos elosztók villamosenergia-elosztáshoz, ellenőrzéshez és kommunikációhoz | A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzállóság tekintetében | I (1) |
| 3605 | Kábel-tartozékok (kábelszerelési csövek, lapok, csatornák, dobozok és hasonlók stb.) | A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre és a halogénelem-tartalom tekintetében a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre | III |
| **Kémények** |
| 3701 | Fémtermékek kéményrendszerekhez (kivéve a kéménycsöveket), agyagból, kerámiából vagy betonból készült kürtőbetétek, szerelvények és külső falakon található elemek, anyagok a kifalazott betétekhez és előre gyártott acéltermékekhez és a különálló kémények betétjei |  | II+ (2+) |
| 3702 | Kürtőrendszerek műanyag betéttel | Alapvető rendeltetésred) | II+ (2+) IV (4)r) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 3703 | Kéménytartozékok, kivéve a műanyag tartozékokat |  | 4 |
| **Fűtőberendezések és tűzálló elemek** |
| 3801380238033804 | Szilárd tüzelésű készülékek lakóterületek fűtésére, pl. kályhák, kandallók és beépített készülékek (tűzhelyek stb.)Szilárd tüzelésű készülékek háztartási főzéshezFolyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagot elégető fűtőberendezésekFűtőberendezések saját energiaforrás nélkül, különösen radiátorok, konvektorok, hőlégkonvektorok, beleértve a ventilátorokat, fűtőcsíkokat és -réseket, sugárzó mennyezeti paneleket és egyéb helyhez kötött fűtőberendezéseket, valamint a fal- és padlófűtésrendszereket | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| 3805 | Hőálló elemek, habarcs és csempeelemek a lakóhelyiségek fűtésére szolgáló, szilárd tüzelőanyaggal működő beépített készülékek megépítésére |  | III |
| **Egészségügyi berendezések és anyagok** |
| 3901 | Mosdókagylók, medencék, kommunális csatornák, ülőmosdók, fürdőkádak, pezsgőfürdő-kádak és zuhanyzók |  | 4 |
| 3902 | Zuhany- és fürdőkád-függönyök és védőborítások |  | 4 |
| 3903 | WC-modul szerelvények |  | IV |
| 3904 | Piszoárok, WC-kagylók, föld-, vegyi és komposztáló WC-k, vegyileg lebontó WC-k és guggolós WC-k |  | 4 |
| 3905 | Öblítőtartályok |  | 4 |
| 3906 | Moduláris nyilvános WC-k és előregyártott WC-k | Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| 3907 | Cementek egészségügyi létesítményelemekhez való csatlakoztatásra, kivéve az ipari alkalmazásra szolgáló cementeket, ivóvíz elosztására, élelmiszerrel való érintkezésre és víz alatti létesítményekben, pl. úszómedencékben, szennyvíz-csövekben stb. | Alapvető rendeltetésred) | 3 |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| **Termékek a tűzzel és robbanással szembeni védelemre** |
| 40014002 | A tűzzel szembeni védelemre vagy a tűzállóság javítására szolgáló termékek, különösen a festékek, borítások és burkolatok terén, a gipsztermékek, az ásványgyapot-termékek és az előre gyártott vasalt elemek kivételévelTűzgátló vagy tűzterjedést gátló termékek, pl. cementek, tömítőanyagok, habok, elasztomerek stb., a helyszínen alkalmazva vagy előre gyártott formában, pl. lapok, lemezek, párnák, zsákok, tekercsek, tömlők stb. formájában, tűzgátló tömítések, tömítő lineáris csatlakozások, tűzálló csövek és tűzsapkák12), pl. tűzvédelmi csappantyúk, tömítések és tűzgátlók | Alapvető rendeltetésred) | I (1) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 4003 | Szellőztető egységek a fűtés- és égéstermékek természetes vagy erőltetett elvezetésére |  | 1 |
| 4004 | Szellőztető rendszerek és differenciálnyomás-rendszerek az égéstermékek és a hő elvezetésére vagy azok alkotórészei, pl. füstfüggönyök, csappantyúk, szellőző vezetékek, detektorok, vezérlőpanelek és vészhelyzeti berendezések, beleértve az áramforrást |  | 1 |
| 4005 | Rendszerek robbanással szembeni védelemre és ezek alkotóelemei |  | I. |
| **Helyhez kötött tűzoltó berendezések** |
| 4101 | Tűzcsapok és tűzoltó készülékek |  | 1 |
| 4102 | Az önműködő tűzoltó készülékek (sprinklerek) alkotórészei és hasonló tűzoltó berendezések |  | 1 |
| 4103 | Gázzal oltó tűzoltó készülékek alkotórészei |  | 1 |
| 4104 | A porral oltó tűzoltó készülékek alkotórészei |  | I. |
| 4105 | A habbal oltó tűzoltó készülékek alkotórészei |  | I. |
| 4106 | Aeroszolos tűzoltó készülékek alkotórészei |  | I. |
| **Tűzjelző alkatrészek és berendezések** |
| 4201 | Elektromos tűzjelző – hangos riasztó berendezés |  | 1 |
| 4202 | Elektromos tűzjelző – hangos riasztó berendezés |  | 1 |
| 4203 | Elektromos tűzjelző – pontszerű hőérzékelő |  | 1 |
| 4204 | Elektromos tűzjelző – pontszerű füstérzékelők, amelyek a szórt fényt, a továbbított fényt vagy ionizációt használják fel |  | 1 |
| 4205 | Elektromos tűzjelző – vonali füstérzékelők, amelyek optikai sugarat használnak |  | 1 |
| 4206 | Tűzjelzők alkatrészei, amelyek nem tartoznak a 4201 – 4205 közötti csoportokba – füst-, hő- és lángérzékelők, tűzjelző-kapcsolók, riasztásokat továbbító berendezések, beleértve a rövidzárlatok elleni védelmet, riasztókat, bemeneti/kimeneti |  | 1 |
|  | eszközöket, nyomógombos riasztókat és az azokhoz tartozó tápberendezéseket |  |  |
| 4207 | Kombinált tűzjelző és riasztóberendezések és tűzjelentést adó rendszerek |  | I. |
| **Bevonati és behatoló anyagok és rendszerek** |
| 430143024303 | Az épület szerkezeti elemeinek a korrózióval és állagromlással szembeni védelmére (a betonszerkezetek védelmét és a tűzvédelmet kivéve) szolgáló bevonatok és penetrációs anyagok, valamint rendszerekA fémcső-rendszerek és tartályok korrózióval szembeni védelmére szolgáló felületkezelési rendszerekHőszigetelés állagromlással szembeni védelmére szolgáló felületkezelési rendszerek és nedvesség elleni felületkezelési rendszerek | Alapvető rendeltetésred) | III |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV |
| **Hangszigetelő és rezgéscsillapító rendszerek** |
| 44014402 | A rezgés és zaj elnyelésére szolgáló úsztatott padlórendszerekA rezgés és zaj elnyelésére szolgáló falrendszerek | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 4403 | Rezgéscsillapító elemek rögzítő berendezésekhez |  | III |
| **Betonszerkezetekc) javítására és védelmére szolgáló termékek** |
| 450145024503 | Betonszerkezetekc) védelmére, például üregek kitöltésére, repedések tömítésére stb. szolgáló termékekBetonszerkezetekc) további megerősítésére szolgáló termékek, pl. a kezelt gerendafelülethez ragasztott fém- vagy kompozit rudak stb.Betonszerkezetekc) védelmére, például a betonfelületek impregnálására, a vasalat korrózióval szembeni védelmére stb. szolgáló termékek | Rendeltetés szerint: |
| szerkezetib) részekhez | 2+ |
| egyéb részekhez | IV (4) |
| Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályozás alapján: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | 1 |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | 3 |
| (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | 4 |
| **Különleges termékek** |
| 4601 | Előre gyártott betonsilókc) ömlesztett anyagokhoz és tartályok szilárd hulladékokhoz, amelyeket a felszínen vagy a felszín alatt telepítettek |  | II+ |
| 4602 | Előre gyártott betontermékekc) kis feszítettségű és nem teherhordó épületrészekhez, kivéve a csöveket, a tartályokat és kerítéselemeket, pl. távközlési szekrények, kisméretű beékelt ládák, nem teherhordó falelemek, falpanelek stb. |  | IV |
| 4603 | Előre gyártott betonelemekc) kerítésekhez |  | 4 |
| 4604 | Előre gyártott csőszelvények tűzcsappantyúval |  | I. |
| 4605 | Leeső sziklákkal szembeni védelmet nyújtó rendszerek építőmérnöki műtárgyak építési területein |  | I (1) |
| 4606 | Tűzliftek |  | I. |
| 4607 | Nedves falazási mentési rendszerek |  | IV |
| 4608 | Erkélyek és loggiák üvegezésére szolgáló rendszerek |  | III (3) |
| 4609 | Termékek játszótéri felületekhez | Belső használatra a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozás alapján: |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I. |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) a 4. § (2) bekezdése b) pontjának DFL, EFL része szerint, (A1FL to EFL) a 4. § (1) bekezdésének FFL része szerint | III |
| Külső használatra | IV |
| 4610 | Rendszerek nedves helyiségek, pl. fürdőszobák, mosókonyhák és mosodák padlójának és falainak vízzáró bevonására vagy burkolására |  | I (1) |
| 4611 | Cementek és termékek az épületek külső falainak bővítéséhez | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| (A1, A2, B, C) a 4. § (2) bekezdés b) pontjának D., E. alpontja szerint | III (3) |
|  |  | (A1–E) a 4. § (1) bekezdésének F. pontja szerint | IV (4) |
| 4612 | Védőkorlátok épületekhez |  | III |
| 4613 | Vízálló és hőszigetelő rendszerek erkélyek, tornácok és teraszok (erkélyrendszerek) építéséhez és felújításához | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | IV (4) |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | III (3) |
| 4614 | Szellőztető egységek és csövek épületek szellőző és hővisszanyerő egységeihez | Alapvető rendeltetésred) | III (3) |
| A lángok terjedése tekintetében a tűzbiztonsági rendelkezések hatálya alá tartozó rendeltetésre, a tűzzel szembeni viselkedés szerint osztályozva: |
| A tűzzel szembeni viselkedés változhat az előállítás során a 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint | I (1) |
| A tűzzel szembeni viselkedést tesztelés nélkül sorolták be a 4. § (1) bekezdése szerint | IV (4) |
| A fentitől eltérő tűzzel szembeni viselkedés a 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint | III (3) |

Rövidítések:

ETICS – összetett külső hőszigetelő rendszer (External Thermal Insulation Composite System);

RHS – a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések;

RFS – tűzbiztonsági rendelkezések;

PTFE – politetrafluor-etilén;

REF – külső tűzzel szembeni viselkedés;

PAS – teljesítményértékelési rendszer;

RFC – tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó besorolás.

Magyarázó megjegyzések:

a) Az I+, I, II+, III. és IV. számú teljesítményértékelési rendszerek a 3. § (1) bekezdése szerinti rendszerek és az olyan esetekre vonatkoznak, amikor a szóban forgó termékekre meghatározott szabványok vagy szlovák műszaki értékelések vonatkoznak. Amennyiben a szóban forgó termékekre harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelések vonatkoznak, úgy a 3. § (4) bekezdése szerinti teljesítményértékelési rendszereket kell alkalmazni. Az olyan csoportokba tartozó termékek esetében, amelyekre a 305/2011/EU rendelet 2. cikkének (12) bekezdése szerinti európai értékelési dokumentumok vonatkoznak, zárójelben vannak megadva a 3. § (4) bekezdése szerinti meghatározott teljesítményértékelési rendszerek, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a termék összhangban van az európai értékelési dokumentumok alapján kiadott európai műszaki értékeléssel Ha azonban a szóban forgó termék a szlovák műszaki értékeléssel van összhangban, a 3. § (1) bekezdése szerint meghatározott teljesítményértékelési rendszert kell alkalmazni.

b) A „szerkezeti” kifejezés azt fejezi ki, hogy a termék az épületszerkezet olyan részét képezi, amely a szerkezet stabilitását biztosítja (teherhordó összetevő) vagy öntartó elemre utal, amely külső terheket is hord (pl. szélterhelés).

c) A „beton” vagy „betonból készült” kifejezés olyan termékre utal, amelyet nehéz, könnyű vagy porózus betonból állítottak elő, amely lehet megerősített vagy nem.

d) Az építési termék „alapvető rendeltetése” akkor áll fenn, ha az építésitermék-csoport vagy -csoportok vagy az épületrészek vonatkozásában, amelyek az alapvető rendeltetés alatt felsorolt konkrét előírások, követelmények vagy jellemzők hatálya alá esnek, nem nyilatkoztak meghatározott rendeltetésről vagy használatról. Ha a konkrét előírások betartása mellett egy vagy több teljesítményértékelési rendszert alkalmaznak, ezt a rendszert vagy ezeket a rendszereket az alapvető rendeltetéshez előírt rendszerrel együtt kell alkalmazni; a folyamat során a gyártónak csak egy teljesítménynyilatkozatot kell kiadnia.

e) A 0401. és a 0404. számú csoportra vonatkozik.

f) A 0404. és a 0405. számú csoportra vonatkozik.

g) A javasolt habarcs összetétele és a gyártási módszer a meghatározott jellemzők elérésére szolgál (a minőség fogalma). Az előírt összetételű habarcsot az előírt recept szerint kell elkészíteni (a készítmény fogalma).

h) Az I. típushoz az inert vagy csaknem inert anyagok keverékei tartoznak. A II. típushoz az aktív anyagok adalékszerei

tartoznak.

i) Az I. kategóriás falazóelemek garantált nyomótulajdonságokkal rendelkeznek, aminek köszönhetően a meghibásodás valószínűsége legfeljebb 5%, a II. kategóriával szemben, amelynek a megbízhatósága nem garantált.

j) Csak az integrált hőszigetelő anyagokkal rendelkező elemekre vonatkozik, ahol a teljesítményértékelési rendszert az

elemek kategóriájának függvényében kell alkalmazni.

k) Az I. és III. típusú rendszerek – a II. és IV. típusú rendszerekkel ellentétben – olyan elemeket tartalmaznak, amelyek csökkentik a veszélyt a ragasztott illesztések meghibásodása esetén.

l) A 2104-es csoportra vonatkozik.

m) Csak panelekre és álmennyezetekre vonatkozik.

n) Csak azokra a panelekre vonatkozik, amelyek egyidejűleg falak vagy mennyezetek megerősítéseként szolgálnak

o) Csak a morzsolódó anyagból készült burkolólapokra és panelekre, az álmennyezetek burkolólapjaira és paneljeire vonatkozik.

p) Csak a csőtartókra, szerelvényekre és biztonsági berendezésekre vonatkozik.

q) Kizárólag tartályokra vonatkozik.

r) Kizárólag kéménybővítésekre vonatkozik.”

# A 9–12. lábjegyzet szövege a következő:

„9) A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által kiadott, a hidraulikus szerkezetek szakmai műszaki és biztonsági felügyeletéről és a szakmai műszaki és biztonsági felügyelet elvégzésének részletes szabályozásáról szóló 119/2016. számú végrehajtási rendelet.

10) STN 73 6114 Útburkolat. A tervezésre vonatkozó alapvető rendelkezések (73 6114).

11) STN 75 0150 Vízkezelés. A vízellátás terminológiája (75 0150).

12) A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által kiadott, a tűzgátlók jellemzőiről és sajátos működési feltételeiről, valamint rendszeres ellenőrzésük biztosításáról szóló, 478/2008 Coll. végrehajtási rendelet.”

**II. cikk**

E végrehajtási rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

**Arpád Érsek sk.**

A Szlovák Köztársaság jogszabálygyűjteményének kibocsátója, és a [www.slov-lex.sk](http://www.slov-lex.sk/) oldalon elérhető Slov-Lex jogi és tájékoztató portál tartalomkezelője és üzemeltetője

a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, Župné námestie 13, 813 11 Pozsony, tel.: +421 2 888 91 131, e-mail: [helpdesk@slov-lex.sk.](helpdesk%40slov-lex.sk)