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A Svéd Akkreditációs és Megfelelőség-értékelési Tanács (SWEDAC) a Taxi Közlekedési rendelet (2012:238) [footnoteRef:1]8. fejezetének 1. cikke és az akkreditációról és megfelelőség-értékelésről szóló (2011:811) rendelet 3. cikke alapján megállapítja a következőket, és elfogadja a következő általános ajánlásokat.  [1:  Lásd a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információ-szolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvet.] 



Hatály 

1. cikk	Ez a szabályzat rendelkezéseket tartalmaz a viteldíjmérővel összekapcsolt kiegészítő eszközre vonatkozó követelményekre és azok értékelésére vonatkozóan. 

Fogalommeghatározások

2. cikk	E szabályok alkalmazásában a viteldíjmérőkön az STAFS 2022:1[footnoteRef:2] 2. cikke szerinti szavakat és kifejezéseket kell használni. Ezen túlmenően e szabályzat alkalmazásában: [2:  Az Akkreditációs és Megfelelőség-értékelési Tanács Szabályzata (STAFS 2022:1) a viteldíjmérőkről.] 

1. fizetési mód: a fizetés formája, függetlenül attól, hogy elektronikusan, fizikai formában, hitelnyújtással vagy bármely más módon történik;
2. vezetési hozzárendelés: megrendelt szállítás a taxiforgalomban, amely akkor kezdődik, amikor a viteldíjmérő a „Szabad” jelzésről a „Foglalt” jelzésre vált, és akkor fejeződik be, amikor a viteldíjmérő a „Leállítva” jelzésről a „Szabad” jelzésre vált át és
3.típusvizsgálat: megfelelőség-értékelési eljárás, amelynek során az akkreditált szervezet megvizsgálja a kiegészítő eszköz műszaki konstrukcióját, és biztosítja, illetve kijelenti, hogy megfelel e szabályzat követelményeinek. 

A kiegészítő eszközökre vonatkozó követelmények

3. cikk	A kiegészítő eszköznek meg kell felelnie az e szabályzat függelékében foglalt követelményeknek.

A kiegészítő eszközök gyártóira vonatkozó követelmények

4. cikk	A kiegészítő eszközök gyártójának gondoskodnia kell arról, hogy az eszközöket e szabályzat függelékében meghatározott követelményeknek megfelelően tervezzék és gyártsák.

5. cikk	A gyártónak dokumentált irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely tartalmazza azokat az eljárásokat és utasításokat, amelyek biztosítják, hogy a sorozatgyártású kiegészítő eszközök megfeleljenek e szabályzat követelményeinek.

Általános iránymutatás

A gyártó irányítási rendszerének meg kell felelnie az SS-EN ISO 9001 (Minőségirányítási rendszer – Követelmények) követelményeinek a kiegészítő eszközök sorozatgyártásával kapcsolatos részekben.

6. cikk	Annak biztosítása érdekében, hogy a kiegészítő eszköz megfeleljen e szabályzat követelményeinek, a gyártónak a kiegészítő eszközt a következő megfelelőség-értékelésre kell benyújtania: 
1. típusvizsgálat; és
2. a kiegészítő eszközök sorozatgyártására szolgáló irányítási rendszerek értékelése.

7. cikk	Ha a megfelelőség-értékelési eljárás kimutatta, hogy a kiegészítő eszköz megfelel e szabályzat követelményeinek, a gyártónak a készülékházát a következőkkel kell megjelölnie:            
1. a gyártó neve; 
2. a kiegészítő eszköz vagy különböző egységei sorozatszáma;
3. a tanúsítvány száma, és
4. a „STAFS 2022:2” megnevezés.
A jelöléseket a hatóságok által ellenőrzésre alkalmas helyen kell elhelyezni, továbbá azoknak világosnak, letörölhetetlennek és egyértelműnek kell lenniük.

8. cikk	A gyártónak az utolsó kiegészítő eszköz gyártását követően legalább 10 évig meg kell őriznie a kiegészítő eszköz tanúsítványának és mellékleteinek egy példányát a műszaki dokumentációval együtt.

9. cikk	A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a kiegészítő eszközhöz használati utasítást mellékeljenek. A használati utasításnak könnyen érthetőnek kell lennie, és tartalmaznia kell legalább egy leírást arról, hogy a papíron vagy elektronikus formában előírt valamennyi példányt hogyan állítják elő e szabályzattal összhangban, valamint azt a hőmérséklet- és feszültségtartományt, amelyben a kiegészítő eszköz működik.

Megfelelőség-értékelés

Tanúsító szerv

10. cikk	A megfelelőség-értékelést az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti akkreditált termékekre szakosodott tanúsító szerv végzi.

Az irányítási rendszer típusvizsgálata és értékelése iránti kérelem

11. cikk	A kiegészítő eszközök sorozatgyártására szolgáló irányítási rendszerek típusvizsgálata és értékelése iránti kérelmet az 10. cikkben említett tanúsító szervhez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a vonatkozó műszaki dokumentációt. A dokumentáció alapján meg kell tudni állapítani, hogy a kiegészítő eszköz megfelel-e az ebben a szabályzatban foglalt követelményeknek. A műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: 


1.	az eszköz általános leírása, amely magában foglalja azokat az éghajlati, mechanikai és elektromágneses környezetet, amelyben a kiegészítő eszközt használni kívánják, az áramellátást és a kiegészítő eszköz előírt módon történő működéséhez szükséges egyéb tényezőket; 
2.	az alkatrészek, részegységek és áramkörök átfogó tervezési és gyártási rajzait és vázlatait; 
3.	a kiegészítő eszköz elektronikus részeinek leírását rajzokkal, diagramokkal, logikai áramkörök folyamatábráival és az alkatrészek jellemzőit és működését magyarázó általános információkkal, beleértve az e szabályzat függelékének 6. pontjában előírt plombák és jellemzők leírását;
4.	a 2., 3. és 12. pontban említett dokumentáció megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat, beleértve az eszköz működését is;
5.	a tervezési számítások és vizsgálatok eredményeit;
6.	szükség esetén megfelelő vizsgálati eredményeket annak igazolására, hogy az eszköz a megszabott működési feltételek és adott környezeti zavaró tényezők mellett is megfelel az e szabályzat követelményeinek; 
7.	EU-típusvizsgálati tanúsítvány vagy EU-konstrukcióvizsgálati tanúsítvány a tervben szereplő alkatrészekkel azonos alkatrészeket tartalmazó viteldíjmérők esetében; 
8.	a kiegészytő eszköz és a viteldíjmérő közötti kompatibilitás feltételeit;
9.	használati utasítást a 9. cikknek megfelelően; 
10.	telepítési utasításokat;
11.	a gyártás helyének megjelölését; és
12.	az irányítási rendszer dokumentációját a gyártási eljárások leírásával és a gyártó önellenőrzésével.

Az irányítási rendszerek típusvizsgálati és értékelési eljárása

12. cikk	A típusvizsgálat során a tanúsító szerv a gyártó kérésére értékeli, hogy a várható gyártás szempontjából reprezentatív kiegészítő eszköz megfelel-e az e szabályzat függelékében foglalt követelményeknek.
A tanúsító szerv elvégzi továbbá a gyártási eljárások és a gyártó önellenőrzése irányítási rendszerének értékelését, valamint a gyártó telephelyén végzett helyszíni ellenőrzést annak biztosítása érdekében, hogy a gyártó képes legyen olyan termékeket előállítani, amelyek megfelelnek az e szabályzat függelékében meghatározott követelményeknek.

Tanúsítványok

13. cikk	Ha a típusvizsgálat és az irányítási rendszer értékelése azt mutatja, hogy a kiegészítő eszköz megfelel a követelményeknek, a tanúsító szerv tanúsítványt adhat ki.

14. cikk	A tanúsítvány és annak mellékletei tartalmazzák azokat az információkat, amelyek szükségesek annak értékeléséhez, hogy a gyártott termékek megfelelnek-e a vizsgált kiegészítő eszköznek, valamint a használatban lévő eszköz beszerelésének és ellenőrzésének elvégzéséhez. A tájékoztatónak minden esetben tartalmaznia kell a következőket:
1.	a viteldíjmérő és a tartozék közötti kompatibilitás feltételeit;
2.	az eszköz plombálás és szoftver tekintetében történő integritásának biztosításához szükséges intézkedéseket; 
3.	az eszköz vagy az azt alkotó részegységek azonosításához szükséges adatokat, valamint azon információkat, amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy az eszköz(ök) igazoljá(k) a tartozék(ok)nak való megfelelést; 
4.	szükség esetén a gyártott berendezések jellemzőinek ellenőrzéséhez szükséges konkrét információkat;


5.	a gyártó nevét és címét, valamint adott esetben meghatalmazott képviselőjének nevét és címét;
6.	a vizsgálat következtetéseit; és
7.	a tanúsítvány érvényességének bármely feltételét.

15. cikk	A tanúsítvány a kiállítás napjától számított tíz évig érvényes, és egyidejűleg további tíz évre megújítható. 
A tanúsítvány megújítása előtt a tanúsító szerv figyelembe veszi az 17. cikk szerinti szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményeit, valamint a tanúsító szervhez beérkezett egyéb információkat, és dönt a szükséges tesztekről vagy vizsgálatokról.

16. cikk	Az e szabályzat szerinti tanúsítvány nem része a mérőműszerekről szóló STAFS 2016:1[footnoteRef:3]-ben említett EU-típusvizsgálati tanúsítványnak. [3:  A Svéd Akkreditációs és Megfelelőség-értékelési Testület (SWEDAC) rendelete a mérőműszerekről (STAFS 2016:1).] 


A tanúsító szervre vonatkozó követelmények a tanúsítvány kiadása után

17. cikk	A tanúsító szerv évente figyelemmel kíséri a gyártó önellenőrzését, és a gyártásból szúrópróbaszerű mintavételt végez.

18. cikk	Ha a gyártó bejelenti a kiegészítő eszköz azon módosításait, amelyek befolyásolhatják az ebben a szabályzatban foglalt követelményeknek való megfelelést, a tanúsító szervnek újra kell vizsgálnia a jóváhagyás kiadását. Ha az értékelést követően a kiegészítő eszköz továbbra is megfelel a követelményeknek, a tanúsító szerv új tanúsítványt állít ki.

19. cikk	A tanúsító szerv visszavonja a tanúsítványt, ha tudomására jut, hogy az általa tanúsított kiegészítő eszköz nem felel meg e szabályzat követelményeinek.

20. cikk	A tanúsító szerv haladéktalanul benyújtja a SWEDAC részére a kiadott tanúsítványokat és azok mellékleteit. A tanúsító szerv a tanúsítvány visszavonása esetén is értesíti a SWEDAC-ot.

21. cikk	A tanúsító szerv köteles a műszaki dokumentációt a gyártó által benyújtott dokumentációval együtt a tanúsítvány érvényességi idejének lejártáig megőrizni.

Egyéb

22. cikk	A SWEDAC egyedi esetekben vagy speciális okokból kifolyólag mentességeket adhat e szabályzat alkalmazása alól.
__________

1. Ez a jogszabály 2022. október 1-jén lép hatályba.
2. A jogszabály hatályon kívül helyezi a viteldíjmérők kiegészítő eszközeire vonatkozó igazgatósági rendeleteket és általános ajánlásokat (STAFS 2012:5).
3. A viteldíjmérők kiegészítő eszközeiről szóló STAFS 2012:5 szerinti megfelelőség-értékelés elvégzésére akkreditált tanúsító szerveket az új jogszabály szerinti megfelelőség-értékelés elvégzésére akkreditáltnak kell tekinteni.
4. A régi szabályzat továbbra is alkalmazható, ha a típusvizsgálat iránti kérelmet a tanúsító szerv 2023. október 1-je előtt megkapta. Az ilyen kérelmet követően kiadott tanúsítványok azonban nem újíthatók meg. 




a SWEDAC nevében


ULF HAMMARSTRÖM
			
			Mikael Schmidt



Függelék

A kiegészítő eszközökre vonatkozó követelmények 

1.	A kiegészítő eszközt olyan hőmérsékleti és páratartalom-viszonyokra kell tervezni, amelyekben használni kívánják. Minimális követelményként a levegő páratartalmának kicsapódását figyelembe véve kell tervezni, és 55 °C felső hőmérsékletet, illetve -25 °C alsó hőmérsékletet kell elviselnie. 

2. 	A kiegészítő eszköznek meg kell felelnie a mérőműszerekre vonatkozó STAFS 2016:1 1. függelékének 1.3.2. pontja szerinti M3 mechanikai környezeti osztálynak. 

3. 	A kiegészítő eszköz nem rendelkezhet olyan jellemzőkkel, amelyek elősegíthetik a csalárd használatot. 

4. 	A kiegészítő eszköznek robusztusnak kell lennie, és alkotóanyagainak alkalmasnak kell lenniük azon üzemi körülményekre és környezetre, amelyben használni kívánják. Úgy kell megtervezni, hogy az ütközés során ne nőjön szükségtelenül a személyi sérülés kockázata. 

5. 	A kiegészítő eszköz előírt jellemzőit nem befolyásolhatja elfogadhatatlan módon más eszköznek a kiegészítő eszközhöz történő csatlakoztatása, a csatlakoztatott eszköz bármely jellemzője vagy a kiegészítő eszközzel kommunikáló távoli eszköz. 

6. 	A kiegészítő eszköznek fizikailag vagy elektronikusan, oly módon plombálhatónak kell lennie, hogy azzal biztosítani tudják a viteldíjmérő előírt jellemzőinek használat alatti meglétét. A kiegészítő eszköznek az előírt jellemzők szempontjából kritikus alkatrészeit védeni kell a külső és belső hatásoktól. A kiegészítő eszközön és a plombákon végzett minden műveletnek könnyen láthatónak kell lennie. 

7. 	A kiegészítő eszköz azon funkcióinak részeit, amelyekről e szabályzatban rendelkeznek, és amelyeket szoftver határoz meg, az alábbiak szerint védeni kell minden szándékos és nem szándékos módosítástól, az alábbiak szerint:
1.	A kódot olyan memóriában kell tárolni, amelynek tartalmát a felhasználó nem befolyásolhatja;
2.	A programkód-memória tartalmát automatikusan ellenőrizni kell, ha a kiegészítő eszköz feszültséghez van csatlakoztatva.
3.	A kiegészítő eszköz nem befolyásolhatja az összegző funkcióját vagy tartalmát.

8. 	Az előírt jellemzők szempontjából kritikus szoftvernek egyedi szoftververzió-kijelzéssel és ellenőrző összeggel kell rendelkeznie, és biztosítani kell az előírttól eltérő hatásoktól. A beavatkozás jeleinek ésszerűen hosszú ideig láthatónak kell lenniük.

9. 	A papíron vagy elektronikus formában, vagy a kiegészítő eszköz által jelzett módon előállítandó adatokat, valamint a tárolt vagy továbbított, az előírt jellemzők szempontjából alapvető fontosságú szoftvereket megfelelően kell védeni a véletlen vagy szándékos megrongálódástól.

10.	A kiegészítő eszközt úgy kell megtervezni, hogy a viteldíjmérő berendezés beépített állapotban minden előírt funkciót el tudjon látni anélkül, hogy a berendezés csatlakozása megszakadna vagy megváltozna.

	Az első bekezdés nem vonatkozik azon funkciókra, amelyeket kizárólag a telepítés során történő felhasználásra szánnak, vagy amikor az ellenőrzést akkreditált értékelő testület végzi. 

11. 	Amikor a kiegészítő eszközhöz olyan szoftver kapcsolódik, amely a fentebb előírtaktól eltérő funkciókat is ellát, a megkövetelt jellemzők vonatkozásában a szoftvernek azonosíthatónak kell lennie, és nem lehet rá befolyással más szoftver tulajdonsága.

12.	 A kiegészítő eszköznek nyugtát kell kiállítania, amikor a viteldíjmérő a „Leállítva” működési pozícióból a „Szabad” működési pozícióba kerül. Mindig képesnek kell lennie arra, hogy papíron átvételi elismervényt állítson elő, és az átvételi elismervényt kizárólag elektronikus formában is ki tudja mutatni. A kiegészítő eszköz több nyugtát is kiállíthat a vezetési megbízás részleges kifizetése esetén. Amennyiben az összeget vagy összegeket ki kell számlázni, ugyanez vonatkozik a szállítólevelekre is. Minden kiállított átvételi elismervénynek és szállítólevélnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
1.	annak tényét, hogy az irat átvételi elismervény, vagy szállítólevél, feltüntetve az „elektronikus átvételi elismervény”, illetve az „elektronikus szállítólevél” szöveget, ha a dokumentum elektronikus formában készült;
2.	az átvételi elismervény vagy a szállítólevél sorozatszámát, amely legalább hat számjegyet tartalmaz ugyanabban a töretlen és növekvő sorszámsorban, a vezetési megbízásnak megfelelő minden egyes sorozatszámot, és ha a kiegészítő eszköz képes részleges fizetésre vonatkozó nyugtákat előállítani, a sorozatszámot, amelyet kötőjel és a részben kifizetendő aktuális összeg sorszáma követ, a vezetési megbízás első részletének sorszáma pedig „001”;
3.	az aktuális dátumot (éé.hh.nn), 
4.	a taxitársaság nevét és személyi azonosító számát, koordinációs számát vagy cégazonosító számát; 
5.	a taxitársaság postacímét;
6.	a taxisofőr járművezetői kódját vagy megkülönböztető számát;
7.	a taxijármű forgalmi rendszámát;
8.	a vezetési megbízás kezdetének időpontját (óó.pp);
9. 	a részleges kifizetés időpontját (óó.pp);
10. a vezetési megbízás befejezésének időpontját (óó.pp); 
11. a vezetési megbízás során megtett távolságot (0,00 km),
12. a vezetési megbízás során alkalmazott tarifákat a tarifatípus és a tarifaértékek külön bemutatásával;
13.	 teljes körű beszámolót arról, hogy hogyan és milyen mértékben használták fel a tarifákat és a vonatkozó tarifaértékeket a vezetési megbízások árának kiszámításához, mégpedig oly módon, hogy a felszámított ár és a teljesítmény közötti kapcsolat – beleértve a díjakat is – egyértelmű és utólag ellenőrizhető legyen; és
14. a fizetendő összeget az alkalmazott fizetési mód vagy fizetési módok külön bemutatásával, az egyes fizetési módokkal fizetett összeget, valamint a teljes összegben foglalt ÁFA-t- és ÁFA mértékét;
A kiegészítő eszközt úgy kell megtervezni, hogy a hat legutóbbi nyugta vagy szállítólevél másolata papíron is elkészíthető legyen. Az átvételi elismervény vagy a szállítólevél másolatának a sorozatszámmal azonos sorban a „KOPIA” szót kell tartalmaznia.

13.	A kiegészítő eszközt úgy kell megtervezni, hogy a vezetési időszak végén papíron a következő tartalmakat és egy vázlatot tartalmazó vezetési időszakról szóló jelentést lehessen készíteni:
1.	„VEZETÉSI IDŐSZAKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS”, 
2.	legalább hat számjegyű sorozatszám,

3.	a taxitársaság neve és személyi azonosító száma, koordinációs száma vagy cégazonosító száma;
4.	a taxijármű forgalmi rendszáma; 
5.	a taxisofőr járművezetői kódja vagy megkülönböztető száma;
6.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz tanúsítványszáma és sorozatszáma, valamint minden egyes egység sorozatszáma, ha a kiegészítő eszköz több egységből áll; 
7.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz szoftververziójának jelzései és ellenőrző összegei, 
8.	a viteldíjmérő állandója (Tk),
9.	a legutóbbi plomba dátuma (éé.hh.nn);
10.	a vezetési időszak kezdetének dátuma és időpontja (éé.hh.nn, óó.pp);
11.	a vezetési időszak befejezésének dátuma és időpontja (éééé.hh.nn, óó.pp),
12.	a vezetési időszak alatt megtett távolság (0,00 km), 
13.	a vezetési időszak alatt megtett távolság „Foglalt” és „Leállítva” üzemmódban (0,00 km); 
14.	a vezetési időszak alatt nyilvántartásba vett vezetési megbízások száma, külön feltüntetve az első és az utolsó vezetési megbízások sorszámát; 
15.	a következő összesített értékek a vezetési időszak végén, kilenc számjegyben, közbenső karakterek nélkül kifejezve, kezdetben minden egyes számjegy nulla, majd az összegző értékek növelésével, egymást követően más számjegyekkel helyettesítve:
a) a taxi által megtett teljes távolság;
b) a taxi által „Foglalt” üzemmódban megtett teljes távolság;
c) a vezetési megbízások teljes száma;
d) a kiegészítő díjként felszámított teljes összeg; és
e) a viteldíjként felszámított teljes összeg;
16.	az egyes fizetési módokra vonatkozóan a vezetési időszak alatt beszedett összeg, valamint a teljes összegben foglalt ÁFA és ÁFA mértéke;
17.	a vezetési időszakra vonatkozó adatok megadására szolgáló hely; és
18.	a vezetési időszak alatt nyilvántartásba vett valamennyi vezetési feladat bemutatása sorszámsorrendben, a részben kifizetendő megfelelő összegre vonatkozó sorszámmal együtt, amennyiben a kiegészítő eszköz képes részleges kifizetésre vonatkozó nyugtákat bemutatni, valamint az e függelék 12.1., 12.2., 12.8-12.12. és 12.14. pontjában említett információk külön bemutatásával;
A kiegészítő eszközt úgy kell megtervezni, hogy a viteldíjmérő berendezés két legutóbbi működési napjáról szóló, a vezetési időre vonatkozó kivonatok másolatai, és minden esetben a legutóbbi 10 vezetési időszak kivonatai papíron is elkészíthető legyenek. 
A vezetési időszakról szóló kivonat másolatának tartalmaznia kell a 2. sorban a „KOPIA” („COPY”) szót.

14.	Az e függelék 12. pontja szerinti járművezetési megbízásokra vonatkozó információk sorszámsorrendben, valamint az e függelék 13. pontja szerinti valamennyi vezetési időszak sorszámsorrendben, digitálisan és vezeték nélkül továbbíthatók a taxiforgalmi adatszolgáltatási központokról és foglalási központokról szóló (2014:1020) törvényben meghatározottak szerint.

15.	A kiegészítő eszközt úgy kell megtervezni, hogy a viteldíjmérőre vonatkozó ellenőrzési jelentés papíron is elkészíthető legyen, függetlenül a viteldíjmérő működési helyétől. A jelentés tartalma és szerkezete a következő:
1.	„VITELDÍJMÉRŐ ELLENŐRZÉSE”.
2.	legalább négyjegyű sorszám; 
3.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz megfelelőség-értékelését végző szerv vagy szervezet azonosítása;

4.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz tanúsítványszáma és sorozatszáma, valamint minden egyes egység sorozatszáma, ha a kiegészítő eszköz több egységből áll; 
5.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz szoftververziójának jelzései és ellenőrző összegei,
6.	a taxitársaság neve és személyi azonosító száma, koordinációs száma vagy cégazonosító száma; 
7.	a taxitársaság postacíme;
8.	a taxijármű forgalmi rendszáma; 
9.	a taxisofőr járművezetői kódja vagy megkülönböztető száma; 
10.	a következő összesített értékek, amelyeket kilenc számjegyben, közbenső karakterek nélkül fejeznek ki, kezdetben minden számjegy nulla, majd egymást követően más számjegyekkel helyettesítik, ahogy az összegzőket megnövelik:
a) a taxi által megtett teljes távolság;
b) a taxi által „Foglalt” üzemmódban megtett teljes távolság;
c) a vezetési megbízások teljes száma;
d) a kiegészítő díjként felszámított teljes összeg; és
e) a viteldíjként felszámított teljes összeg;
11.	a viteldíjmérő állandója (Tk),
12.	a legutóbbi ellenőrzés és plombálás dátuma (éé.hh.nn).
13.	az ellenőrző szerv neve és postacíme;
14.	az ellenőrző szerv társasági azonosító száma; 
15.	az ellenőrző szerv akkreditációs száma, 
16.	a viteldíjmérő berendezés ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési kivonatok sorszáma;
17.	a viteldíjmérőben használt összes díjszabás bemutatása, feltüntetve a díjszabás típusát és a díjértékeket;
18.	a vezetési időszak kezdetének dátuma és időpontja (éé.hh.nn, óó.pp); 
19.	a vezetési megbízás kezdetének időpontja és a vezetési megbízás során megtett távolság (óó.pp, 0,00 km);
20.	a termelés dátuma és időpontja (éé.hh.nn, óó.pp); 
21.	az ellenőrző hatóság bélyegzőjének és hivatalos aláírásának helye; és
22.	a taxisofőr vagy a taxitársaság egyéb képviselője aláírásának helye.

16.	A kiegészítő berendezést úgy kell megtervezni, hogy a viteldíjmérő berendezés taxijárműhöz történő adaptálásának ellenőrzése az alábbiak szerint legyen elvégezhető. A kiegészítő berendezésnek a mért távolság ellenőrzése során ki kell számítania a beállított viteldíjmérő állandója és az ellenőrzés során mért megtett távolság közötti összefüggést, majd ezt követően papíron kimutatást kell készítenie. A jelentés tartalma és szerkezete a következő:
1.	„ADAPTÁCIÓS ELLENŐRZÉS”.
2.	legalább négyjegyű sorszám;
3.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz megfelelőség-értékelését végző szerv(ezet) megjelölése; 
4.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz tanúsítványszáma és sorozatszáma, valamint minden egyes egység sorozatszáma, ha a kiegészítő eszköz több egységből áll;
5.	a viteldíjmérő és a kiegészítő eszköz szoftververziójának jelzései és ellenőrző összegei, 
6.	a taxijármű forgalmi rendszáma; 
7.	a taxisofőr járművezetői kódja vagy megkülönböztető száma;
8.	egy előre beállított viteldíj-állandó (Tk), 

9.	mért megtett távolság (D).
10.	TK osztva Vt-vel, százalékban kifejezve. 
11.	a termelés dátuma és időpontja (éé.hh.nn, óó.pp); 
12.	az ellenőrző hatóság bélyegzőjének és hivatalos aláírásának helye; és
13.	a taxisofőr vagy a taxitársaság egyéb képviselője aláírásának helye.

17.	A papíralapú vagy elektronikus adatok előállításához a megtett távolság és az eltelt idő tekintetében a következő mértékegységeket kell használni:
1.	megtett távolság: kilométerben; és
2.	eltelt idő: másodpercek, percek vagy órák, amelyek megfelelőek lehetnek ahhoz, hogy figyelembe vegyék a szükséges felbontást és a félreértések elkerülésének szükségességét.

18.	A papíron vagy elektronikus formában előállított adatoknak adott esetben konzisztensnek kell lenniük a viteldíjmérő összegzőivel vagy a viteldíjmérő összegzőihez hozzáadott értékekkel, valamint egyéb módon a viteldíjmérőben tárolt adatokkal.

19.	Ha a kiegészítő eszköz áramellátása le van választva, a papíron vagy elektronikus formában előállítandó adatokat legalább két évig kell tárolni.
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