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Besluit van [   ]

betreffende de etikettering van meubelproducten met betrekking tot de emissie van vluchtige verontreinigende stoffen
NOR: […]
Doelgroepen: fabrikanten, importeurs en distributeurs van meubelproducten, kopers van dergelijke producten.
Doelstelling: etikettering van meubelproducten met betrekking tot de emissie van vluchtige verontreinigende stoffen.
Inwerkingtreding:
· voor producten die op of na 1 januari 2020 voor het eerst op de markt worden gebracht: 1 januari 2020;
· voor producten die vóór 1 januari 2020 op de markt worden gebracht: 1 januari 2021.
Opmerking: dit besluit strekt tot uitvoering van de artikelen R. 221-40, R. 221-41 en R. 221-43 van het Wetboek milieu. In dit besluit worden de vormgeving van het etiket, de betreffende vluchtige verontreinigende stoffen en, voor elke vluchtige verontreinigende stof, de waarden overeenkomstig de definitie van de emissieklassen van vluchtige verontreinigende stoffen gedefinieerd. In het besluit worden tevens de te nemen voorzorgsmaatregelen als gevolg van de emissie van vluchtige verontreinigende stoffen vastgesteld.
Verwijzingen: onderhavig besluit kan worden geraadpleegd op de website van Légifrance [http://legifrance.gouv.fr].
De minister van Milieu, Energie en de Zee, belast met de internationale betrekkingen inzake het klimaat, en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, en kennisgeving nr. 2017/xxx/F;
Gelet op het Wetboek milieu, met name de artikelen L. 221-10 en L. 221-38, e.v.;
Gezien de gemaakte opmerkingen in het kader van de inspraakprocedure op grond van artikel L. 120-1 van het Wetboek milieu, die plaatsvond van xx-xx-2017 tot en met xx-xx-2017,
Besluiten:
Artikel 1
Ten behoeve van dit besluit wordt verstaan onder:
1. „testmonster”: element dat wordt onderworpen aan een emissieproef. Voor meubelproducten kan het testmonster een compleet meubel, een hoeveelheid meubelproducten, of een onderdeel van een meubelproduct zijn;
2. „emissietestkamer”: kamer waarin gecontroleerde parameters heersen, gebruikt om vast te stellen welke vluchtige verbindingen door de bouw- en meubelproducten worden uitgestoten.
Artikel 2
De stof waaruit de in artikel R. 221-40 van het Wetboek milieu bedoelde lijst bestaat, is de volgende: formaldehyde (CAS-nummer: 50-00-0).
De emissiekarakteristieken van voornoemde stof worden ingedeeld in vier klassen, van A+ tot en met C; klasse A+ correspondeert met het laagste emissieniveau, klasse C met het hoogste emissieniveau. Het emissieniveau wordt weergegeven door de blootstellingsconcentratie uitgedrukt in µg.m-3.
Voor de voornoemde stof worden de emissiescenario's, de methoden voor de vaststelling van de emissies en de grenswaarden voor elke klasse vermeld in bijlage I. De bemonsteringsmethoden worden zo vastgesteld dat de representativiteit van de monsters gewaarborgd wordt. De bemonsteringswijzen en de uitvoering van tests zijn zo vastgesteld dat ze de juistheid en traceerbaarheid van de resultaten waarborgen. Er wordt aangenomen dat de volgens de in bijlage I vermelde normen vastgestelde blootstellingsconcentraties voldoen aan de betrouwbaarheidsdoeleinden van de resultaten.
Artikel 3
Bij bepaalde meubelproducten kan de blootstellingsconcentratie worden vastgesteld op basis van referentiemeubels. De desbetreffende meubelproducten en de kenmerken van de referentiemeubels zijn opgenomen in bijlage II. 
Artikel 4
Het in artikel R. 221-40 van het Wetboek milieu voorziene etiket stemt overeen met het model dat is vastgelegd in bijlage II. Het etiket wordt voorzien van de volgende in leesbare tekens geschreven tekst: „(*) Informatie over het emissieniveau van formaldehyde naar de binnenlucht, hetgeen een risico vormt voor vergiftiging door middel van inademing, op een schaal van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).”
Artikel 5
De in artikel R. 221-43 van het Wetboek milieu voorziene tekst en gegevens zijn de volgende:
„Meubels die panelen op houtbasis (spaanplaat, vezelplaat, multiplex, enz.) bevatten, kunnen verontreinigende stoffen uitstoten naar de binnenlucht. Daarom wordt aangeraden om, na de installatie van het meubel in de gewenste kamer, de desbetreffende kamer regelmatig te luchten gedurende ten minste vier weken om blootstelling aan door het meubel uitgestoten verontreinigende stoffen te verminderen.”
Artikel 6
De directeur-generaal Risicopreventie en de directeur-generaal Volksgezondheid zijn ieder voor zijn eigen taakgebied belast met de uitvoering van onderhavig besluit, dat in het staatsblad van de Franse Republiek zal worden bekendgemaakt.
Gedaan op [   ].
De minister van Milieu, Energie
en de Zee, belast met de internationale
betrekkingen inzake het klimaat,
Voor de minister en bij volmacht:
De directeur-generaal Risicopreventie,
M. MORTUREUX
De minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,
Voor de minister en bij volmacht
De directeur-generaal Volksgezondheid
B. VALLET
BIJLAGEN
BIJLAGE I
De blootstellingsconcentratie voor formaldehyde kan worden vastgesteld met behulp van methode 1 of methode 2.
A. – Methode 1: Vaststelling van de blootstellingsconcentraties in een emissietestkamer
1. Methode voor de vaststelling van de formaldehyde-emissie door meubelproducten naar de binnenlucht
	PARAMETER
	REFERENTIEMETHODE 
	PUBLICATIEDATUM

	Bemonstering en voorbereiding van testmonsters
	Technische richtlijn „Testprotocol voor de vaststelling van de emissie van vluchtige verontreinigende stoffen vanuit meubelproducten”
	2017

	Methode voor de emissietestkamer
	NF EN ISO 16000-9
	2006


Wanneer op een product een officieel erkende norm van toepassing is die een andere methode voorschrijft of verwijst naar een andere methode voor de vaststelling van de formaldehyde-emissie, dan kan die methode worden toegepast in plaats van de hiervoor bedoelde methoden.
2. Methode voor de meting van blootstellingsconcentraties
	PARAMETER
	EENHEID
	METHODE
	PUBLICATIEDATUM

	Bemonstering en analyse
	µg.m-3
	NF EN ISO 16000-3
	2011


Wanneer op een product een officieel erkende norm van toepassing is die een andere methode voorschrijft of verwijst naar een andere methode voor de vaststelling van de formaldehyde-emissie, dan kan die methode worden toegepast in plaats van de hiervoor bedoelde methode.
3. Emissiescenario's
De blootstellingsconcentraties worden berekend in een normale referentiekamer met een totaal volume (V) van 30 m3 met een luchtvernieuwingsgehalte (n) van 0,5 h-1, waarbinnen een meubelproduct wordt geplaatst.
4. Vaststelling van de emissieklassen
De emissieklassen die worden vastgesteld op basis van de gedane metingen na 28 dagen in de emissietestkamer, of eerder mits de emissies voldoen aan de eisen van de klasse met de laagste emissie (A+).
B. Methode 2: Vaststelling van de blootstellingsconcentraties op basis van de emissie vanuit platen op houtbasis
De formaldehyde-emissiefactoren naar de binnenlucht vanuit platen op houtbasis die in het desbetreffende meubelproduct aanwezig zijn worden vastgesteld overeenkomstig de specificaties van een van de volgende normen:
· NF EN ISO 16000-9: Bepaling van de emissie van vluchtige organische verbindingen vanuit bouwproducten en inrichtingsmateralen - Emissieproef voor kamermethode (2006).
· NF ISO 16000-3 : Bepaling van formaldehyde en andere carbonylverbindingen in binnenlucht en testkamers - Actieve bemonstering (december 2011).
· NF EN 717-1 : Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van de formaldehyde-emissie - Deel 1: Formaldehyde-emissie volgens de kamermethode (maart 2005).
Wanneer op een product een officieel erkende norm van toepassing is die een andere methode voorschrijft of verwijst naar een andere methode voor de vaststelling van de formaldehyde-emissie, dan kan die methode worden toegepast in plaats van de hiervoor bedoelde methode.
Indien de plaat is bekleed, kan de emissiefactor van de onbeklede plaat worden vermenigvuldigd met een factor die afhangt van de kenmerken van de gebruikte bekleding overeenkomstig een technische richtlijn die is bekendgemaakt op de website van de minister die is belast met milieuzaken.
De som van de emissiefactoren van elk type plaat dat wordt gebruikt in het volledige meubel, berekend overeenkomstig hun respectieve totale oppervlakte in het meubel, vormt de emissiefactor aan formaldehyde per eenheid van het meubelproduct.
De blootstellingsconcentratie voor formaldehyde wordt vastgesteld op basis van de emissiefactor per eenheid overeenkomstig de specificaties in de norm NF EN ISO 16000-9 (2006). Deze wordt berekend in een normale referentiekamer met een totaal volume (V) van 30 m3 met een luchtvernieuwingsgehalte (n) van 0,5 h-1, waarbinnen een meubelproduct wordt geplaatst.

C. - Grenswaarden van blootstellingsconcentraties formaldehyde (in µg.m-3) en de overeenkomstige klassen
	KLASSEN
	C
	B
	A
	A+

	Formaldehyde
	≥ 10
	< 10
	< 5
	< 3


BIJLAGE II
De in artikel 3 bedoelde meubelproducten zijn de volgende:
1. Keuken
De referentiekeuken bestaat ten minste uit:
· twee lage opbergmeubelen die elk 600 mm of 800 mm breed zijn;
· twee hoge opbergmeubelen die elk 600 mm of 800 mm breed zijn;
· vier deuren en twee laden.
2. Badkamer
De referentiebadkamer bestaat ten minste uit:
· een laag opbergmeubel onder een wasbak met een breedte van 800 mm evenals een deur of een lade;
· een opbergmeubel met een breedte van 400 mm en een hoogte van 1800 mm en ten minste één deur.
3. Kledingkast
Een referentiekledingkast bestaat ten minste uit een opbergmeubel met een breedte van 500 mm, een diepte van 500 mm en een hoogte van 2000 mm, evenals uit ten minste twee laden en vier planken.
BIJLAGE III
1. Het etiket bevat de onderstaande tekst en gegevens:
· de kop „Emissies naar de binnenlucht”, gevolgd door een asterisk die verwijst naar de in artikel 4 bedoelde tekst;
· een pictogram en een klassenschaal;
· een grote letter die overeenkomt met de meest ernstige klasse die is verkregen door middel van een van de in bijlage I vermelde methoden.
2. Het etiket is minimaal 60 mm × 120 mm groot en komt overeen met een van de volgende modellen:
Model 1 in kleur:
[image: image1.jpg]EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*





	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISSIES NAAR DE BINNENLUCHT*


De volgende kleuren moeten worden gebruikt voor het drukken van het etiket:
· voor de achtergrond rondom het pictogram: 0 % cyaan, 0 % magenta, 0 % geel, 20 % zwart;
· voor de wolk in het pictogram: 0 % cyaan, 0 % magenta, 0 % geel, 40 % zwart;
· voor klasse A+: 100 % cyaan, 0 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart;
· voor klasse A: 50 % cyaan, 0 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart;
· voor klasse B: 0 % cyaan, 50 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart;
· voor klasse C: 0 % cyaan, 100 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.
De grote letter wordt steeds gedrukt in 90 % zwart op een witte achtergrond.
Voor de klassenschaal worden de letters in wit afgebeeld op een vlak van een grijstint die overeenkomt met de klasse.
De rest van het etiket wordt zwart gedrukt op een witte achtergrond.
Model 2 in zwart-wit:
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	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISSIES NAAR DE BINNENLUCHT*


De volgende grijstinten moeten worden gebruikt voor het drukken van het etiket:
· voor de achtergrond rondom het pictogram: 20 % zwart;
· voor de wolk in het pictogram: 40 % zwart;
· voor de grote letter: 90 % zwart;
· voor klasse A+: 40 % zwart;
· voor klasse A: 60 % zwart;
· voor klasse B: 80 % zwart;
· voor klasse C: 90 % zwart.
De grote letter wordt steeds gedrukt in 90 % zwart op een witte achtergrond.
Voor de klassenschaal worden de letters in wit afgebeeld op een vlak van een grijstint die overeenkomt met de klasse.
De rest van het etiket wordt zwart gedrukt op een witte achtergrond.
Voor monochrome druk wordt model 2 gebruikt, waarbij de zwarte kleur wordt vervangen door een andere zichtbare kleur en overigens dezelfde percentages worden aangehouden.
