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FAP 513-1
Opublikowano dnia  
Przepisy i zalecenia ogólne Szwedzkiego Urzędu ds. Policji dotyczące kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki[footnoteRef:1]; [1:  Powiadomienie zostało dokonane zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.] 

przyjęte w dniu X 2026 r.
Na podstawie § 11 rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki Szwedzki Urząd ds. Policji udziela niniejszym poniższych zaleceń ogólnych.
Zakres stosowania
§ 1	Niniejsze przepisy i zalecenia ogólne mają zastosowanie do atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki, o których mowa w rozdziale 2 § 13 ustawy (1993:1617) o porządku publicznym.
Zalecenia ogólne
Pojęcie urządzeń służących do przewożenia lub przenoszenia osób w celach rozrywkowych, zawarte w rozdziale 2 § 13 ustawy o porządku publicznym, powinno obejmować urządzenia tradycyjnie spotykane w parkach rozrywki, ale także inne urządzenia, które są podobne – pod względem ryzyka i cech charakterystycznych – do tradycyjnych atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki. Oprócz przykładów wymienionych w rozdziale 2 § 13 ustawy o porządku publicznym pojęcie to obejmuje między innymi skoki na bungee, letnie tory saneczkowe, mechaniczne byki i inne rodzaje torów przygodowych. Zjeżdżalnie wodne o wysokości spadku poniżej dwóch metrów nie są uwzględniane.
Terminy i definicje
§ 2	Słowa i wyrażenia użyte w niniejszych przepisach i zaleceniach ogólnych mają takie samo znaczenie jak w ustawie (1993:1617) o porządku publicznym i rozporządzeniu (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki. Ponadto następujące terminy są zdefiniowane w następujący sposób:

	Operator
	Każdy, kto zapewnia atrakcję mechaniczną w parku rozrywki zgodnie z rozdziałem 2 § 13 ustawy (1993:1617) o porządku publicznym.

	Norma szwedzka
	Norma przyjęta przez jedną z trzech szwedzkich krajowych organizacji normalizacyjnych, tj. Szwedzki Instytut Normalizacyjny (SIS), Szwedzki Instytut Normalizacyjny Energii Elektrycznej (SEK) lub Szwedzki Instytut Normalizacyjny Informacji i Telekomunikacji (ITS).

	Norma europejska
	Norma przyjęta przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych, a mianowicie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

	Bieżący nadzór
	Nadzór sprawowany z częstotliwością i w zakresie uznanym za niezbędny przez operatora, z uwzględnieniem ryzyka, jakie może wiązać się z korzystaniem z atrakcji mechanicznych w parku rozrywki.  


Odpowiednie zabezpieczenia
§ 3	Zgodnie z rozdziałem 2 § 13 ustawy (1993:1617) o porządku publicznym atrakcje mechaniczne w parkach rozrywki mogą być udostępniane użytkownikom wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.
Zalecenia ogólne 
Należy uznać, że odpowiedzialność operatora wynikająca z rozdziału 2 § 13 ustawy o porządku publicznym obejmuje wszystkie środki niezbędne do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń atrakcji mechanicznej w parku rozrywki. Chodzi przy tym między innymi o następujące kwestie: 
zadbanie o to, aby personel zajmujący się konserwacją lub obsługą atrakcji mechanicznej parku rozrywki posiadał niezbędne przeszkolenie i doświadczenie w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń atrakcji mechanicznej;  
posiadanie systemu monitorowania własnej działalności wraz z powiązaną dokumentacją, aby zapewnić, że atrakcja mechaniczna w parku rozrywki posiada odpowiednie zabezpieczenia. Monitorowanie własnej działalności powinno obejmować bieżący nadzór. Monitorowanie własnej działalności powinno również obejmować kontrolę montażu przed ponownym udostępnieniem atrakcji mechanicznej w parku rozrywki użytkownikom po jej demontażu i ponownym montażu lub przeniesieniu w nowe miejsce. Kontrola montażu obejmuje sprawdzenie, czy atrakcja mechaniczna jest ustawiona zgodnie z ustaleniami zawartymi w kontroli wstępnej lub kontroli audytowej.
Wymagania dotyczące atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki
§ 4	Tylko te atrakcje mechaniczne w parkach rozrywki, które spełniają przynajmniej wymagania poniższych norm, uznaje się za posiadające odpowiednie zabezpieczenia:  
Bezpieczeństwo atrakcji mechanicznych i urządzeń rozrywkowych – Część 1: Projektowanie i produkcja (SS-EN 13814-1: 2019 + A1: 2024);
Bezpieczeństwo atrakcji mechanicznych i urządzeń rozrywkowych – Część 2: Obsługa, konserwacja i użytkowanie (SS-EN 13814-2:2019 +A1:2024); 
Bezpieczeństwo atrakcji mechanicznych i urządzeń rozrywkowych – Część 3: Wymagania dotyczące kontroli podczas projektowania, produkcji, obsługi i użytkowania (SS-EN 13814-3:2019 A1:2024); 
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne (SS-EN 60204-1: 2018 + A1: 2025);
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 11: Wymagania dla urządzeń o napięciu powyżej 1000 V AC lub 1500 V DC i nieprzekraczającym 36 kV (EN 11-60204: 2019);
Zjeżdżalnie wodne – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (SS-EN 1069-1:2017+A1:2019); oraz 
Zjeżdżalnie wodne – Część 2: Instrukcje (SS-EN 1069-2:2017). 
Ponadto operator musi podjąć na atrakcji mechanicznej parku rozrywki środki zalecane przez producenta atrakcji (biuletyny).  
§ 5	Atrakcję mechaniczną w parku rozrywki można również uznać za posiadającą odpowiednie zabezpieczenia, jeżeli zamiast środków określonych w § 4 akapit pierwszy pkt 1 i 6 oraz w § 4 akapit pierwszy pkt 3, dotyczących kontroli podczas projektowania i produkcji, spełnia ona następujące wymagania: 
1. Atrakcja mechaniczna w parku rozrywki spełnia przynajmniej wymagania normy szwedzkiej lub europejskiej dotyczącej atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki, która obowiązywała w dniu kontroli wstępnej atrakcji mechanicznej. Jeżeli atrakcja mechaniczna została poddana kontroli audytowej, powinna spełniać przynajmniej wymagania normy obowiązującej w momencie zatwierdzenia atrakcji podczas ostatniej kontroli audytowej. Jednak normy starsze niż SS-EN 1069-1:2010 dotyczące zjeżdżalni wodnych i SS 767 70 01 dotyczące innych atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki nie są już ważne. 
Jeżeli atrakcja mechaniczna w parku rozrywki została zmodyfikowana bez przeprowadzenia kontroli audytowej, wymagania normy szwedzkiej lub europejskiej dotyczącej atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki, obowiązującej w momencie modyfikacji, muszą być spełnione w odniesieniu do modyfikacji, jeśli oznacza to, że atrakcja będzie równie bezpieczna lub bezpieczniejsza.
Operator podjął środki, które mogą być racjonalnie wymagane w celu zapewnienia, aby atrakcja mechaniczna w parku rozrywki spełniała wymagania określone w § 4 akapit pierwszy pkt 1 i 6.
Ponadto należy spełnić wymagania określone w § 4 akapit pierwszy pkt 2, 4–5 i 7, wymagania określone w § 4 akapit pierwszy pkt 3, dotyczące kontroli podczas konserwacji i użytkowania oraz wymagania określone w § 4 akapit drugi. 
Zalecenia ogólne 
Środki, które mogą być racjonalnie wymagane na podstawie § 5 akapit pierwszy pkt 3, powinny na przykład obejmować środki mające na celu zapewnienie integralności struktury i inne środki ograniczające ryzyko.
§ 6	Do celów niniejszych przepisów i zaleceń ogólnych atrakcja mechaniczna w parku rozrywki, która spełnia wymagania normy szwedzkiej lub europejskiej, jest uważana za równoważną atrakcji, którą organ kontrolny uznaje za zapewniającą przynajmniej taki sam poziom bezpieczeństwa.
§ 7	Operator prowadzi dziennik dla każdej atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, którą oferuje. Dziennik dołącza się do atrakcji mechanicznych. Dziennik zawiera: 
1. informacje o wszystkich numerach rejestracyjnych przypisanych do atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, zarówno przez organ kontrolny przeprowadzający obecnie kontrolę, jak i przez wszelkie poprzednie organy kontrolne;  
zdjęcie atrakcji mechanicznej w parku rozrywki w stanie, w jakim znajdowała się w momencie przeprowadzenia wstępnej lub ostatniej kontroli audytowej; 
informacje o wszelkich modyfikacjach, przebudowach i innych środkach podjętych w atrakcji mechanicznej;  
informacje o zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo atrakcji mechanicznej w parku rozrywki w zakresie działania z użytkownikami; 
świadectwo dopuszczenia wydane w wyniku kontroli wstępnej; 
ostatnie świadectwo dopuszczenia; 
informacje o tym, czy dokonano powiadomienia zgodnie z § 23 niniejszych przepisów; 
instrukcje dotyczące sposobu montażu, monitorowania własnej działalności, obsługi, serwisowania i konserwacji, a także listę kontrolną w tym zakresie; 
informacje o tym, którzy pracownicy są uprawnieni do montażu, monitorowania własnej działalności, obsługi, serwisowania i konserwacji atrakcji mechanicznej, oraz dokumentację potwierdzającą wiedzę tych pracowników w tym zakresie, a także
informacje na temat harmonogramu i wyników monitorowania własnej działalności.  
W przypadku braku wpisów w dzienniku operator przedstawia dokumentację zastępczą opisującą konstrukcję, montaż, zabezpieczenia i system konserwacji atrakcji mechanicznej. Dokumentacja musi być wystarczająca do oceny bezpieczeństwa atrakcji mechanicznej i przeprowadzenia kontroli.
Kontrola 
§ 8	Zgodnie z rozdziałem 2 § 13 ustawy (1993:1617) o porządku publicznym atrakcje mechaniczne w parku rozrywki mogą być udostępniane użytkownikom wyłącznie po przejściu kontroli.
Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby kontrole były przeprowadzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki oraz niniejszymi rozporządzeniami i zaleceniami ogólnymi.

§ 9	§ 4 rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki stanowi, że organ kontrolny sprawdza, czy atrakcja mechaniczna w parku rozrywki została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy pod innymi względami jest zadowalająca z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Celem kontroli jest sprawdzenie, czy atrakcja mechaniczna w parku rozrywki jest skonstruowana, poddawana bieżącemu nadzorowi i konserwowana w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenia.
§ 10	Kontrolę przeprowadza organ kontrolny akredytowany jako organ kontrolny typu A zgodnie z normą SS-EN ISO/IEC 17020:2012 w obszarze akredytacji atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki lub organ kontrolny w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który spełnia odpowiednie wymagania. 
§ 11	Przeprowadzając kontrolę, organ kontrolny sprawdza, czy operator zlecił właściwy rodzaj kontroli, i informuje operatora, czy należało zlecić inny rodzaj kontroli. Kontrole opierają się na informacjach zawartych w dzienniku atrakcji mechanicznej w parku rozrywki.
§ 12	Jeśli atrakcja mechaniczna w parku rozrywki składa się z różnych połączonych ze sobą części, na przykład gdy dźwig mobilny jest połączony z platformą lub robot przemysłowy jest połączony z siedzeniem użytkownika, całą atrakcję poddaje się kontroli jako jedną całość.
§ 13	Podczas kontroli operator przedstawia organowi kontrolnemu dziennik atrakcji mechanicznej w parku rozrywki.
Kontrola wstępna
§ 14	Kontrola wstępna zgodnie z § 3 akapit pierwszy rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki obejmuje
1. sprawdzenie, czy atrakcja mechaniczna nadaje się do przewidzianego zastosowania;
analizę rysunków, schematów okablowania, wykazu komponentów (sprzęt elektryczny), szczegółów obciążeń, materiałów i obróbki powierzchniowej;
sprawdzenie, czy konserwacja, bieżący nadzór i kontrole mogą być przeprowadzane w bezpieczny sposób;
sprawdzenie obliczeń, aby móc w inny sposób ocenić wytrzymałość, stabilność i bezpieczeństwo;
sprawdzenie dostępności instrukcji dotyczących użytkowania, obsługi, ratownictwa, bieżącego nadzoru i konserwacji;
sprawdzenie, czy atrakcja mechaniczna jest zgodna ze zweryfikowaną dokumentacją;
sprawdzenie, czy zabezpieczenia główne i pomocnicze atrakcji mechanicznej oraz urządzenia ochronne zostały zamontowane w zamierzony sposób;
kontrolę funkcjonalną urządzeń ochronnych; oraz
badania funkcjonalne przy obciążeniu testowym, które organ kontrolny uzna za niezbędne w celu zapewnienia działania urządzeń zabezpieczających związanych z danym obciążeniem.
Kontrola okresowa
§ 15	Kontrola zgodnie z § 8 akapit pierwszy rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki (kontrola okresowa) obejmuje
1. sprawdzenie tych części atrakcji mechanicznej, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w odniesieniu do zużycia, pęknięć, uszkodzeń, korozji itp.;
sprawdzenie, czy atrakcja mechaniczna została poddana modyfikacjom lub procedurom, które mogą mieć wpływ na jej bezpieczeństwo i które w związku z tym powinny również spowodować przeprowadzenie innego rodzaju kontroli;
sprawdzenie zabezpieczeń i urządzeń ochronnych;
sprawdzenie, czy dostępne są niezbędne instrukcje dotyczące użytkowania, obsługi, ratownictwa, bieżącego nadzoru i konserwacji;
sprawdzenie, czy zabezpieczenia główne i pomocnicze atrakcji mechanicznej oraz urządzenia ochronne zostały zamontowane w zamierzony sposób;
sprawdzenie, czy atrakcja mechaniczna jest konserwowana zgodnie z instrukcjami producenta;
badania funkcjonalne przy obciążeniu testowym uznanym za odpowiednie przez organ kontrolny; oraz
sprawdzenie dziennika i innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie.
§ 16	Atrakcja mechaniczna w parku rozrywki, która została zdemontowana i ponownie zmontowana lub przeniesiona w nowe miejsce, podlega niezapowiedzianej kontroli w ciągu jednego roku od ostatniej zatwierdzonej kontroli (kontrola montażu). 
Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby organ kontrolny odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli montażu otrzymał dokumentację niezbędną do tego celu.
Kontrola montażu obejmuje kontrole zgodnie z § 15 pkt 2, 3, 5, 6 i 8. Kontrola montażu nie musi być jednak przeprowadzana, jeżeli atrakcja mechaniczna w parku rozrywki ma zostać poddana kontroli audytowej ze względu na podjęte środki.
Szczegółowa kontrola okresowa
§ 17	Szczegółową kontrolę okresową atrakcji mechanicznej w parku rozrywki przeprowadza się nie później niż pięć lat po kontroli wstępnej, a następnie co najmniej raz na pięć lat. Szczegółowa kontrola okresowa obejmuje kontrole, o których mowa w § 14, z wyjątkiem pkt 2 i 4, oraz sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. tworzenia się pęknięć i uszkodzeń zmęczeniowych;
trwałych odkształceń;
odkształceń w początkowej fazie;
poluzowanych lub uszkodzonych elementów konstrukcyjnych; oraz
sprzętu elektrycznego, takiego jak okablowanie, sprzęgi, uziemienie ochronne i urządzenia.
W razie potrzeby, aby organ kontrolny mógł ocenić, czy atrakcja mechaniczna spełnia wymagania, należy zdemontować części lub komponenty. Jeżeli jest to konieczne do oceny stanu elementów konstrukcyjnych atrakcji mechanicznej, przeprowadza się niezbędne badania nieniszczące. Badania nieniszczące powinny być przeprowadzane przez personel posiadający ważny certyfikat zgodnie z normą SS-EN 9712:2022 dla danego produktu lub sektora przemysłowego.
Podczas szczegółowej kontroli okresowej sprawdza się również dziennik i inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie.
Kontrola audytowa
§ 18	Jeżeli atrakcja mechaniczna w parku rozrywki została zmieniona w jakikolwiek sposób, który ma znaczenie dla bezpieczeństwa, podlega ona ponownej kontroli (kontroli audytowej) zgodnie z § 3 akapit pierwszy rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki. Kontrola audytowa obejmuje kontrole określone w § 14. Kontrola obejmuje całość lub część atrakcji mechanicznej w parku rozrywki w zależności od tego, co zostanie uznane za konieczne ze względu na charakter zmiany i jej znaczenie dla bezpieczeństwa.
Zalecenia ogólne 
„Zmiana” w rozumieniu § 3 akapit pierwszy rozporządzenia w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki oznacza każdą naprawę, przebudowę lub rozbudowę, usunięcie stałej atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, możliwe uszkodzenie lub inną zmianę mającą znaczenie dla bezpieczeństwa. Przykłady takich zmian to:
naprawa lub modyfikacja elementów nośnych atrakcji mechanicznej w parku rozrywki; 
naprawa, modyfikacja lub wymiana komponentów lub oprogramowania, które są częścią wyposażenia bezpieczeństwa atrakcji mechanicznej w parku rozrywki; 
zmiana parametrów atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, takich jak prędkość i liczba użytkowników; oraz
zmiany w wykonaniu konstrukcyjnym atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, co oznacza, że pierwotne badanie projektu nie obejmuje już całej atrakcji oraz jej części i komponentów.
Aby organ kontrolny mógł ocenić podczas kontroli audytowej, czy atrakcja mechaniczna w parku rozrywki jest odpowiednio bezpieczna po naprawie, modyfikacji lub przebudowie, może być konieczne, aby organ kontrolny był w stanie zbadać atrakcję jeszcze przed przeprowadzeniem naprawy, modyfikacji lub przebudowy.
Świadectwo dopuszczenia i tabliczka kontrolna
§ 19	W przypadku pozytywnego wyniku kontroli operatorowi lub właścicielowi, jeżeli ten ostatni ma w swoim posiadaniu atrakcję mechaniczną w parku rozrywki, wydaje się świadectwo dopuszczenia i tabliczkę kontrolną.
Do atrakcji mechanicznej w parku rozrywki dołącza się świadectwo dopuszczenia zawierające następujące informacje:
1. dane identyfikacyjne atrakcji mechanicznej wraz z numerem rejestracyjnym w dokumentacji organu kontrolnego;
jeśli to możliwe, data kontroli wstępnej;
maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie korzystać z atrakcji mechanicznej, oraz, w stosownych przypadkach, maksymalne obciążenie i prędkość;
nazwa organu kontrolnego;
numer akredytacji;
znak akredytacji;
data kontroli;
okres ważności świadectwa dopuszczenia;
imię i nazwisko kontrolera lub wszelkie inne informacje, na podstawie których można ustalić tożsamość danego kontrolera;
 informacja o tym, że kontrola została przeprowadzona zgodnie z niniejszymi przepisami i zaleceniami ogólnymi; oraz
 data wydania świadectwa dopuszczenia.
Tabliczka kontrolna zawiera następujące informacje:
1. informacja o tym, że atrakcja mechaniczna została poddana kontroli z wynikiem pozytywnym;
miesiąc i rok, do kiedy przeprowadzona musi zostać następna kontrola;
maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie korzystać z atrakcji mechanicznej, oraz, w stosownych przypadkach, maksymalne obciążenie i prędkość;
nazwa organu kontrolnego;
numer akredytacji;
znak akredytacji; oraz
numer rejestracyjny w dokumentacji organu kontrolnego.
§ 20	Tymczasowe dopuszczenie zgodnie z § 7 rozporządzenia (1993:1634) w sprawie kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki może zostać wydane na okres maksymalnie trzech miesięcy.
§ 21	Operator lub właściciel, jeżeli ma w swoim posiadaniu atrakcję mechaniczną w parku rozrywki, zapewnia, aby na niej lub w jej pobliżu umieszczona była najbardziej aktualna tabliczka kontrolna. Tabliczka musi być dobrze widoczna dla osób korzystających z atrakcji mechanicznej w parku rozrywki.
Zalecenia ogólne 
Tabliczka kontrolna może być na przykład umieszczona w miejscu, gdzie odwiedzający ustawiają się w kolejce do atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, przy bramach do atrakcji lub przy wejściu do atrakcji.
Sprawozdanie z kontroli
§ 22	Jeżeli organ kontrolny nie zatwierdzi atrakcji mechanicznej w parku rozrywki, wydaje sprawozdanie z kontroli dotyczące jej wyników. Sprawozdanie z kontroli powinno określać, które usterki lub wady wymagają ponownej kontroli przed dopuszczeniem atrakcji mechanicznej do użytku. Sprawozdanie z kontroli zawiera również informacje, jakie wskazano w § 19 akapit drugi pkt 1-2, 4-7 i 9-10.
Kopię sprawozdania z kontroli przekazuje się operatorowi lub właścicielowi, jeżeli ten ostatni ma w swoim posiadaniu atrakcję mechaniczną w parku rozrywki.
Powiadomienie
§ 23	Jeżeli organ kontrolny stwierdzi, że atrakcja mechaniczna w parku rozrywki nie posiada odpowiednich zabezpieczeń, powiadomi o tym na piśmie Szwedzki Urząd ds. Policji. Kopię powiadomienia przekazuje się operatorowi lub właścicielowi, jeżeli ten ostatni ma w swoim posiadaniu atrakcję mechaniczną w parku rozrywki.
§ 24	Operator lub właściciel, jeżeli ten ostatni ma w swoim posiadaniu atrakcję mechaniczną w parku rozrywki, powiadamia Szwedzki Urząd ds. Policji o usunięciu usterek lub wad i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym kontroli audytowej zgodnie z § 18.
Powiadomienia dokonuje się przez przedłożenie kopii świadectwa dopuszczenia Szwedzkiemu Urzędowi ds. Policji.
Kontrola wzrokowa
Zalecenia ogólne
Szwedzki Urząd ds. Policji może, w związku z decyzją o wydaniu zezwolenia na zgromadzenie ogólne lub imprezę publiczną, dokonać kontroli wzrokowej atrakcji mechanicznej w parku rozrywki i nałożyć wszelkie dodatkowe warunki, które uzna za konieczne. Kontrola wzrokowa przeprowadzana przez Szwedzki Urząd ds. Policji powinna być krótka. Kontrola wzrokowa powinna ograniczać się przede wszystkim do sprawdzenia, czy istnieje świadectwo dopuszczenia, czy atrakcja mechaniczna w parku rozrywki jest zgodna z rysunkami, instrukcjami montażu itp. oraz czy zamontowane są wymagane urządzenia ochronne.
Klauzula o wzajemnym uznawaniu 
§ 25	Towary wprowadzone zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji albo pochodzące z państwa EFTA będącego stroną Porozumienia EOG i wprowadzone w nim zgodnie z prawem do obrotu uznaje się za spełniające wymagania określone w §§ 4–6. Zakłada to, że towary zapewniają poziom bezpieczeństwa równoważny temu, który wynika z niniejszych przepisów.  
Stosowanie niniejszych przepisów podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającemu rozporządzenie (WE) nr 764/2008. 
Wyłączenie
§ 26	Jeżeli istnieją ku temu szczególne powody, Szwedzki Urząd ds. Policji może zezwolić na odstępstwa od niniejszych przepisów.

1.	Niniejsze przepisy i zalecenia ogólne wchodzą w życie dnia 15 maja 2026 r.
2.	Niniejsze przepisy uchylają przepisy i zalecenia ogólne szwedzkiego Krajowego Zarządu Policji (RPFRS 2012:15) dotyczące kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki, FAP 513-1.
3.	W odniesieniu do atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki dostarczonych przed wejściem w życie niniejszego aktu prawnego do końca 2027 r. zamiast § 7 można stosować zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia dokumentacji zawarte w uchylonym akcie prawnym. 
4.	Świadectwo dopuszczenia wydane zgodnie z przepisami i zaleceniami ogólnymi Krajowego Zarządu Policji (RPSFS 2012:15) dotyczącymi kontroli atrakcji mechanicznych w parkach rozrywki, FAP 513-1, zachowuje ważność przez okres podany w świadectwie.
W imieniu Szwedzkiego Urzędu ds. Policji
PETRA LUNDH
				NN
(Krajowy Wydział Operacyjny)
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