1. -----IND- 2019 0472 SK- BG- ------ 20200804 --- --- FINAL

СБОРНИК  СЪС ЗАКОНИ

НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

Том 2020

Публикувано: 24 януари 2020 г. Обнародвана версия в Сборник със закони на Словашката република

Съдържанието на документа е правно обвързващо.

# **17**

**У К А З ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е**

**на министерство на транспорта и строителството на Словашката република**

от 14 януари 2020 г.,

**за изменение на Указ за изпълнение № 162/2013 (Сб.зак.) на министерство на транспорта, строителството и регионалното развитие на Словашката Република за определяне на списък на групите строителни продукти и системи за оценяване на техните експлоатационни показатели, изменен с Указ за изпълнение № 177/2016 (Сб.зак.).**

Съгласно член 13, параграф 2 от Закон № 133/2013 (Сб.зак.) за строителните продукти и за изменение на определени закони министерството на транспорта и строителството на Словашката република определя следното:

**Член I**

Указ за изпълнение № 162/2013 (Сб.зак.) на министерство на транспорта, строителството и регионалното развитие на Словашката Република за определяне на списък на групите строителни продукти и системи за оценяване на техните експлоатационни показатели, изменен с Указ за изпълнение № 177/2016 (Сб.зак.), се изменя, както следва:

1. След член 7а се добавя нов член 7б със следната формулировка:

**„Член 7б**

**Преходни разпоредби по отношение на измененията, които са в сила от 1 март 2020 г.**

* 1. Оценки на експлоатационните показатели на строителни продукти, които са започнали, но не са приключили до 29 февруари 2020 г., се извършват съгласно действащите разпоредби най-късно до 31 август 2020 г.
  2. Оценки на експлоатационните показатели на строителни продукти в групи 0409, 0410, 0511, 0517, 0522, 0523, 0524, 0525, 0702, 0716, 1005, 1201, 1607, 1901, 2205, 2206, 3101, 3311, 3314, 3805, 4106, 4601, 4611 и 4614 се извършват по предписания начин до 31 август 2020 г.“

1. Приложение 1 да се чете, както следва:

**Приложение 1**

**към Указ за изпълнение № 162/2013 (Сб.зак.)**

**ГРУПИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ С ОПРЕДЕЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Област на употреба на продукта** | | | |
| № | Наименование на групата продукти | Класификация на групата | СОЕПa) |
| **Продукти за фундаменти на сграда и изграждане на терени и фундаменти** | | | |
| 0101 | Геосинтетици (мембрани и текстил), геокомпозити, георешетки, геомембрани и геомрежи, използвани за разделяне, защита, отводняване, филтриране или укрепване на почвата | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | 1 |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | 4 |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | 3 |
| 0104 | Стабилизиращи и хидроизолационни смеси за основите на конструкции, включително основи за пътища или железопътни линии |  | II+ |
| 0105 | Готови пилоти и свързани конструктивни елементиб) |  | II+ (2+) |
| 0106 | Греди и основи за фундаменти |  | II+ (2+) |
| **Продукти за закрепване в скали и товароносими пластове почва** | | | |
| 0201 | Земни и скални анкери |  | III |
| **Продукти за поддържащи стени и хидравлични конструкции** | | | |
| 0301 | Елементи на поддържащи стени, направени от бетонв) |  | 2+ |
| 0302 | Камък за габиони |  | 2+ |
| 0303 | Мрежи за габиони |  | III |
| 0304 | Блокове за габиони |  | II+ (2+) |
| 0305 | Камък за хидравлични конструкции | По категорията на хидравличната конструкция:9) | |
| Категории I, II и III | 2+ |
| Категория IV | 4 |
| **Мембрани срещу влага, вода и радон** | | | |
| 0401  0402  0403  0404  0405  0406 | Хидроизолационни и противорадонови ленти и фолио за надземни етажи (без сутерен под тях) и за подземни (сутеренни) площи  Хидроизолационни ленти за тухлени стени  Устойчиви на пара и пропускащи пара пластове за стени и покриви  Фолио за обшивка на покриви и друга мембранна обшивка за покриви  Основни пластове на покриви  Хидроизолационни вещества за покритие на надземни етажи, подземни площи на конструкции и за полагане под настилки и облицовки с плочи | За основно предназначениег) | III (3) II+ (2+)e) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| Продукти, изискващи изпитване за РВОe) | III (3) |
| Продукти, които не изискват изпитване за РВОе) | IV (4) |
| 0407 | Хидроизолационни ленти за настилки на бетонни мостове |  | 2+ |
| 0408 | Хидроизолационни комплекти/системи за настилки на мостове |  | II+ (2+) |
| 0409 | Хидроизолационни и разширителни ленти | За основно предназначениег) | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| 0410 | Ленти, фолио, покрития или системи за хидроизолация на вътрешни (на закрито) плувни басейни | За основно предназначениег) | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| **Продукти за пътища, пешеходни алеи и други зони за движение** | | | |
| 0501 | Естествен и модифициран асфалт и асфалтови емулсии за строителство на пътища и повърхностна обработка на пътища |  | II+ (2+) |
| 0502 | Асфалтови смеси за строителство на пътища и повърхностна обработка на зоните за движение | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква б), DFL, EFL | III (3) |
| (A1FL до EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | IV (4) |
| 0503 | Плъзгащи се шипове и настилки за бетоннив) пътища |  | 4 |
| 0504 | Дилатационни фуги за мостове |  | I (1) |
| 0505 | Готови части за парапети на мостове |  | II+ |
| 0506 | Дилатационни фуги за зони за движение с изключение на мостове |  | III |
| 0507 | Облицовки и замазки за настилки на обекти, различни от химични заводи, пътища и други зони за движение, самолетни писти и пречиствателни станции за отпадъчни води | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 0508 | Плочи, павета и бордюри, направени от естествен камък за външно павиране |  | 4 |
| 0509 | Бетонни павета, плочи и бордюри за външно павиране |  | 4 |
| 0510 | Паважни камъни |  | 4 |
| 0511 | Паважни елементи, включително паважни блокове, паважни камъни, камъни за бордюри (с изключение на продукти от групи 0508 и 0509), стъклено-бетонни прозорци на покриви, подове с метални плочи, скари или решетки, решетки за подове и степенки за стъпала, твърди плочки, шистови плочи, мозайка и плочки от мозайка |  | IV (4) |
| 0512 | Елементи за озеленяване за зони за движение с ниско натоварване |  | IV |
| 0513 | Ограничителни системи за пътни превозни средства — огради, ударопоглъщащи буфери, подвижни огради, въжета и парапети |  | 1 |
| 0514 | Ограничителни системи за защита на пешеходци |  | I |
| 0515 | Светофари, постоянни предупредителни светлини и осветителни елементи за пътното движение |  | 1 |
| 0516 | Вертикални пътни знаци, сменящи се пътни знаци, стълбове за пътни знаци и светлинни сигнални устройства, светлоотразителни пътепоказатели, стълбове за огради и насочващи устройства, предназначени за постоянно монтиране |  | I (1) |
| 0517 | Готови хоризонтални пътни знаци и светлоотразителни пътни маркери, и оптични елементи за хоризонтални пътни маркировки |  | 1 |
| 0518 | Вещества за покритие за хоризонтални пътни маркировки, термопластики с горещо полагане, пластики със студено полагане със или без добавъчни материали против хлъзгане и със или без предварително смесени стъклени перли, или пуснати на пазара с обозначение на типа и пропорциите на стъклените перли или добавъчните материали срещу хлъзгане |  | I (1) |
| 0519 | Стъклени перли, добавъчни вещества срещу хлъзгане и техни смеси, използвани като допълнителни материали за хоризонтални пътни маркировки |  | 1 |
| 0520 | Шумоизолиращи стени и оборудване |  | 3 |
| 0521 | Устройства против отблясъци за насрещно движещи се превозни средства и външни светлинни източници |  | 3 |
| 0522 | Светлоотразителни елементи, ограничаващи влизането на животни по пътищата |  | III |
| 0523 | Продукти за създаване на насочващи, предупредителни и сигнални ленти за незрящи лица |  | IV |
| 0524 | Лепила и вещества за свързване на огради и насочващи устройства, предназначени за постоянно монтиране, готови хоризонтални пътни знаци и маркировки |  | III |
| 0525 | Специални продукти за повърхностна обработка на зони за движение | За основно предназначениег) | II+ |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква б), DFL, EFL | III |
| (A1FL до EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | IV |
| **Стълбове** | | | |
| 0601 | Осветителни стълбове, направени от стомана, алуминий и армирани с влакна полимери |  | I (1) |
| 0602 | Стълбове за осветление, направени от стоманобетон и предварително напрегнат бетон |  | 1 |
| 0603 | Дървени стълбове за въздушни електропроводи |  | 2+ |
| 0604 | Други готови стълбове или техни готови строителни части за въздушни електропроводи, линии с електрическа тяга, далекосъобщително оборудване, вятърни турбини и подобно оборудване |  | 2+ |
| **Инженерни продукти за отпадъчни води** | | | |
| 0701 | Тръби и фитинги от неармиран бетон, армиран бетон със стоманени нишки и армиран бетон със или без уплътнение за канализационни тръби |  | 4 |
| 0702 | Други тръби и фитинги и уплътнения, регулатори на дебита, шлюзове и вихрови клапани за канализационни тръби |  | 4 |
| 0703  0704  0705  0706  0707 | Тръби и фитинги за тръби за отпадъчни води на сгради  Ревизионни шахти и контролни камери за канализационни тръби  Стъпала, стълби и парапети на ревизионните шахти и контролните камери  Въздухопропусквателни клапани за вентилационни тръби за канализационните тръби на сгради  Сифони и сепаратори за отпадъчни води в сгради и строителни съоръжения | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | 1 |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | 4 |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | 3 |
| 0708  0709  0710  0711 | Системи за помпени станции за отпадъчни води и подемно съоръжение за течни отпадъци  Системи и елементи за пречиствателни станции за битови отпадъчни води и съоръжения за пречистване на място при строителните обекти  Септични ями  Готови отводнителни канали (канавки) за пътища | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | 1 |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | 4 |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | 3 |
| 0712 | Капаци за ревизионни шахти и решетки за оттичане на дъждовна вода за пътища | За основно предназначениег) | I (1) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | IV (4) |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | III (3) |
| 0713 | Септични резервоари | За основно предназначениег) | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | IV |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | III |
| 0714 | Подови сифони | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | IV (4) |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | III (3) |
| 0715 | Правоъгълни бетонни каналив) | Според предназначението | |
| Конструктивниб) — големи канали | 2+ |
| Натоварване — малки канали | 4 |
| 0716 | Отводнителни тръби и инфилтрационни блокове |  | IV |
| **Лагери за строителството** | | | |
| 0801 | Сферични и цилиндрични лагери с политетрафлуороетилен (PTFE) |  | I (1) |
| 0802 | Други лагери за изграждането на сгради и строително-инженерни конструкции, при които деформацията на лагерите би довела до нестабилност на сградата или части от нея или до ограничаване на използваемостта |  | I (1) |
| 0803 | Лагери за други конструкции на сгради |  | III |
| 0804 | Противосеизмични устройства |  | 3 |
| **Инертни материали** | | | |
| 0901 | Добавъчни материали за бетон |  | 2+ |
| 0902 | Добавъчни материали за строителен разтвор | Според предназначението: | |
| за строителни разтвори за зидария | 2+ |
| за други строителни разтвори | 4 |
| 0903 | Леки добавъчни материали за бетон, строителен разтвор и инжекционен разтвор | Според предназначението: | |
| за бетон, строителни разтвори и инжекционни разтвори | 2+ |
| за други строителни разтвори | 4 |
| 0904 | Добавъчни материали за пластовете на фундамента за траверси и изграждането на железопътното легло | Според типа на релсовия път: | |
| за високоскоростни релсови пътища | 2+ |
| за други релсови пътища | 4 |
| 0905 | Добавъчни материали за нециментови материали и за хидравлично циментови материали за пътно строителство | Според предназначението: | |
| за строителството на пътища с класове на натоварване от пътното движение I, II, III и IV 10) и строителството на самолетни писти | 2+ |
| за строителството на пътища с класове на натоварване от пътното движение V a VI10) | 4 |
| 0906 | Хидравлични циментови и нециментови смеси за строителството на пътища и други зони за пътното движение | Според предназначението: | |
| за строителството на пътища с класове на натоварване от пътното движение I, II, III и IV 10) и строителството на самолетни писти | II+ |
| за строителството на пътища с класове на натоварване от пътното движение V a VI10) | IV |
| 0907 | Добавъчни материали за асфалтови смеси и за повърхностна обработка на пътища, летища и други зони за пътно движение | Според предназначението: | |
| за износени пластове | 2+ |
| за други пластове | 4 |
| **Цимент, вар и други свързващи материали** | | | |
| 1001 | Цимент и обикновен смесен цимент за приготвянето на бетон, строителен разтвор, инжекционен разтвор (варов разтвор) и други смеси |  | I+ (1+) |
| 1002 | Специални видове цимент, устойчив на ниски температури, бял цимент, цимент, устойчив на сяра и морска вода, ниско алкален цимент, калциево-алуминатен цимент с много ниска топлина при хидратиране, шлаков цимент с ниска първоначална якост, цимент за зидария и цимент за пътища за подготовката на бетон, строителен разтвор, инжекционен разтвор (варов разтвор) и други смеси |  | I+ (1+) |
| 1003 | Строителна вар, включително негасена вар, доломитна вар и хидравлична вар за приготвянето на бетон, строителен разтвор, инжекционен разтвор (варов разтвор) и други смеси |  | 2+ |
| 1004 | Хидравлични свързващи вещества за производството на смеси за фундаментните слоеве на зони за движение и хидравлични свързващи вещества за производството на строителни разтвори |  | 2+ |
| 1005 | Хибриден цимент за приготвянето на бетон, строителен разтвор, инжекционен разтвор (варов разтвор) и други смеси |  | I+ |
| **Бетон, строителни разтвори, смеси с инжекционен разтвор, добавки и примеси** | | | |
| 1101 | Бетон, произведен в стационарни или мобилни съоръжения за смесване на бетон |  | II+ |
| 1102 | Пръскан бетон |  | II+ |
| 1103 | Смеси за инжекционни разтвори (варови разтвори) |  | II+ |
| 1104 | Фабрично произведени строителни разтвори за зидария с тухли и други вещества за зидария с тухли | Според типа: | |
| предложен строителен разтворж) | 2+ |
| строителен разтвор с предписан съставж) | 4 |
| други вещества | III |
| 1105 | Фабрично произведени строителни разтвори за вътрешни и външни покрития на основата на неорганични свързващи вещества, включително строителни разтвори за топлоизолация |  | 4 |
| 1106 | Фабрично произведени строителни разтвори за други покрития |  | IV |
| 1107 | Примеси за бетон и строителни разтвори, включително инжекционни разтвори | Според типа:з) | |
| тип I | II+ (2+) |
| тип I | I+ (1+) |
| 1108 | Добавки за бетон, строителни разтвори и варови разтвори и добавки за инжекционен разтвор за армировка за предварително напрягане |  | II+ (2+) |
| **Продукти за армиране и предварително напрягане на бетон** | | | |
| 1201 | Лостове, прътове, назъбени стоманени ленти, мрежи и пространствена (решетъчна) армировка от стомана или композитни материали и продукти, произведени промишлено чрез формоване |  | I+ |
| 1202 | Нишки за повишаване якостта на бетон и строителни разтвори, включително строителни инжекционни разтвори (дисперсно армиране) | Според предназначението: | |
| за конструктивенб) бетон и строителни разтвори | I (1) |
| за други видове бетон и строителни разтвори | III (3) |
| 1203 | Продукти за предварително напрягане, особено жици, кабели, резбовани лостове и наребрени, плоски, гладки кабели за предварително напрягане |  | I+ |
| 1204 | Системи за допълнително предварително напрягане на конструкции, с изключение на тръби и отливки |  | I+ (1+) |
| 1205 | Тръби и отливки за защита и управление на продукти за предварително напрягане |  | 4 |
| **Метални профили, плоски метални продукти, отливки и изковки** | | | |
| 1301 | Горещо-валцовани, студено формовани или по друг начин произведени метални профили с различни форми (T, L, H, U, Z, I), канали, кухи профили, тръби, плоски продукти (плочи, листи, ленти), прътове (различни от тези за армиране и предварително напрягане), отливки и изковки, незащитени или защитени срещу корозия чрез покритие, предназначени за използване при изграждането на метални конструкции или при изграждането на сгради в комбинация от метални и други материали |  | II+ (2+) |
| **Елементи за зидария и допълнителни продукти** | | | |
| 1401 | Елементи за зидария със или без вградени материали за топлинна изолация, вътрешни или външни, с изключение на кофраж, паважни елементи, облицовки за комини и панели с височина един етаж | Според категорията:и) | |
| категория I | 2+ |
| категория II | 4 |
| За предназначение, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРОй) | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 1402 | Допълнителни строителни изделия за стени, по-специално закрепващи елементи, скоби, конзоли, поддържащи ъгли, скоби за ъгли, шурцове и стоманена арматура за носещи съединения и връзки |  | III (3) |
| **Вградени облицовъчни системи** | | | |
| 1501 | Облицовъчни системи на основата на кухи блокове (допълнителни елементи за облицовки) или панели, взаимосвързани с подпори, направени от изолиращи материали или от комбинация от изолиращи и други материали, които са пълни с бетон или армиран бетон и се използват за изграждането на носещи или неносещи вътрешни и външни стени | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F | II+ (2+) |
| 1502 | Облицовъчни системи на основата на допълнителни елементи за бетонни облицовки или бетонни панели, взаимосвързани с подпори | Според носимоспособността: | |
| носещи | 2+ |
| неносещи | 4 |
| **Носещи елементи на сгради и строително-инженерни конструкции** | | | |
| 1601 | Конструктивниб) готови греди, свързващи греди, колони и плочи, направени от бетонв) или зидани елементи и метал, защитени или незащитени срещу корозия чрез покритие, заварени или незаварени |  | II+ (2+) |
| 1602 | Конструктивниб) греди, свързващи греди, колони и плочи, направени от слепен ламиниран дървен материал |  | I (1) |
| 1603 | Конструктивниб) готови греди, свързващи греди, колони и плочи, направени от естествен дървен материал | Съгласно КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F | II+ (2+) |
| 1604 | Леки композитни греди и колони на основата на дървен материал с най-малко един конструктивен компонент на основата на дървен материал |  | I (1) |
| 1605 | Готови конструктивниб) дървени панели под формата на затворени или отворени касети, облицовани отвътре или отвън, с възможно съдържание на мембрана, изолация, и армировка и закрепващи елементи за изграждането на стени, подове, покриви и др. |  | I (1) |
| 1606 | Бетоннив) панели със или без опори за железопътни и трамвайни линии |  | II+ |
| 1607 | Конструктивниб) сандвич панели с метален корпус | за основно предназначениег) | II+ |
| Други характеристики | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | IV |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | III |
| **Системи за сгради, стаи и части на сгради** | | | |
| 1701 | Системи за сгради с дървени рамкови конструкции или конструкции от дървени трупи |  | I (1) |
| 1702 | Системи от сгради с метални конструкции или бетонв) рамкови конструкции |  | I (1) |
| 1703 | Готови части на сгради с изключение на готови гаражи |  | I (1) |
| 1704 | Системи за студено съхранение без охлаждаща система, предназначена за монтиране вътре в сграда |  | I (1) |
| 1705 | Готови гаражи |  | 2+ |
| **Дървени плоскости и панели и композитни леки панели** | | | |
| 1801 | Дървени плоскости под формата на плосък слепен естествен дървен материал, ламиниран и облицован с фурнир дървен материал (LVL), слепени заедно плоскости, плоскости от дървесни частици (OSB) и плоскости от талашит, свързани с цимент или смола, и плоскости от нишки, произведени по мокрия или сухия метод, с възможно съдържание на химикали, за да се подобри реакцията на огън и устойчивостта на биологична атака. | Според предназначението и реакцията на огън: | |
| конструктивниб) елементи | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F | 2+ |
| неносещи елементи | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 1802 | Самоносещи изолационни панели (тип сандвич) със или без двустранно метално покритие | За основно предназначениег) | 4 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2,буква б), DFL, EFL | 3 |
| (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F, (A1FL — EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | 4 |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | 3 |
| За разделяне на пожароустойчиви участъци | 3 |
| За използване съгласно НОВ | 3 |
| 1803 | Самоносещи композитни леки панели (с изключение на продуктите от група 1802), съставени от кофраж, направен от различни органични, минерални или метални материали отвън или отвътре и с възможно свързване към вътрешна рамка или изолационна сърцевина, които са предназначени за изграждане на вътрешни и външни стени, тавани и покриви и облицовки за стени | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2,буква б), DFL, EFL | III (3) |
| (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F, (A1FL — EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | IV (4) |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | III (3) |
| За разделяне на пожароустойчиви участъци | III (3) |
| За използване съгласно НОВ | III (3) |
| **Продукти и системи за топлоизолация** | | | |
| 1901 | Системи за топлоизолация за външна изолация на стени (ETICS (външни топлоизолационни композитни системи)) от механично закрепени или слепени топлоизолационни плоскости | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F | II+ (2+) |
| 1902 | Топлоизолационни системи за външна топлинна изолация на стени (Vetures), състоящи се от елементи за външни плочки, топлоизолационен слой и закрепващи елементи. Плочките могат да се доставят вече свързани с изолационни слой, или тези елементи могат да се свържат на строителния обект. Те се прикрепят по такъв начин, че да няма въздушна междинна между изолационния слой и стената. | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| 1903  1904  1905  1906 | Продукти за топлинна изолация под формата на плоскости, подложки, навиващи се ленти или друга форма, предназначени за сгради  Продукти за топлинна изолация, образувани или прилагани на място от насипни, впръсквани или пенести материали, предназначени за сгради.  Продукти за топлинна изолация в различи форми, предназначени за техническото оборудване на сгради и промишлени инсталации  Продукти за топлинна изолация на пътища, железопътни релси и други употреби в строителството (изолация с лек пълнеж и против замръзване, намаляване на страничното налягане на почвата върху поддържащите стени и подпори на мостове, разпределение на товара за тръби, вкопани в канавки и др.) | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| **Леки облицовъчни и самоносещи покривни системи** | | | |
| 2001 | Неносещи външни стени | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, F | III (3) |
| 2002 | Конструктивниб) слепени стени със стъклена фасада или покриви от същата система с минимален наклон от 7°, с механично прехвърляне на собственото тегло и други сили (например вятър и сняг) към уплътняващата поддържаща рамка и впоследствие към конструкцията на сградата | Според типа:к) | |
| типове I и III | II+ (2+) |
| типове II и IV | I (1) |
| 2003 | Самоносещи полупрозрачни покривни системи, различни от стъклени системи | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | III (3) |
| продукти, които не изискват изпитване за РВО | IV (4) |
| **Композитни покривни покрития, прозорци на покриви и оберлихти** | | | |
| 2101  2102  2103  2104 | Покривни плочи, панели, корнизи, шиндли и фитинги – от керамика, бетон, фиброцимент, шисти, камък, пластмаса, асфалт и др.  Плоски и оформени панели от метални листове, пластмаса и др.  Фабрично произведени композитни и сандвич-панели за покриви със или без изолация  Прозорци и люкове за покриви | За основно предназначениег) | IV (4) III (3)l) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | III (3) |
| продукти, които не изискват изпитване за РВО | IV (4) |
| За употреба при пожароустойчиви участъци | III (3) |
| За употреби с цел допринасяне за здравината на покрива | III (3) |
| За използване съгласно НОВ | III (3) |
| **Покривна мембрана и отлети продукти** | | | |
| 2201 | Пароустойчиви и паропропускащи слоеве, слоеве за основата на покрив и фолио за покритие на покриви и други мембранни покрития за покриви | Бележка: Продуктите се съдържат в групи 0403, 0404 и 0405 | |
| 2202 | Хидроизолационни покривни системи, прилагани в течно състояние | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | III (3) |
| продукти, които не изискват изпитване за РВО | IV (4) |
| За използване съгласно НОВ | III (3) |
| 2203 | Хидроизолационни покривни системи, поставяни на място чрез използване на разтопен асфалт или пяна за пръскане | За основно предназначениег) | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | III |
| продукти, които не изискват изпитване за РВО | IV |
| За използване съгласно НОВ | III |
| 2204 | Системи от механично свързано, гъвкаво хидроизолационно покритие, включително системи за закрепване, свързване и изглаждане, евентуално с топлинна изолация |  | II+ (2+) |
| 2205 | Покривни системи със залепена хидроизолация и/или топлинна изолация |  | II+ |
| 2206 | Комплекти за обърната покривна изолация |  | I (1) |
| **Принадлежности за покрив и други продукти за покрив** | | | |
| 2301 | Системи за достъп до покриви, особено тесни пътеки и стълби до покриви, платформи за достъп, куки за обезопасяване за покриви и анкерни елементи, предназначени за поддръжката и ремонта на покриви |  | III (3) |
| 2302 | Покривни керемиди, керемиди-капак, облицовки на долини, скоби за покритие на покрив, парапети и покривни панели за софити |  | IV |
| 2303 | Твърди плоски или оформени основни плочи под композитно покривно покритие | За основно предназначениег) | 4 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| За използване съгласно НОВ | 3 |
| **Врати, порти и допълнителни елементи** | | | |
| 2401 | Противопожарни/противодимни врати и порти със или без допълнителни елементи за разделяне на конструкциите на пожароустойчивите участъци |  | I (1) |
| 2402 | Врати и порти към маршрутите за евакуация, със или без допълнителни елементи |  | I (1) |
| 2403 | Строителни допълнителни елементи (панти, ключалки, затварящи устройства и др.) за противопожарните/противодимните врати и вратите към маршрутите за евакуация |  | I (1) |
| 2404 | Врати и порти със или без допълнителни елементи с тяхната декларирана употреба, която зависи от спазването на определени изисквания, и по-конкретно за звукова и топлинна изолация и за непропускливост и безопасност при използване |  | 3 |
| 2405 | Врати и порти със или без допълнителни елементи за вътрешна употреба между площи със сходна среда |  | IV |
| **Прозорци** | | | |
| 2501 | Противопожарни/противодимни прозорци със или без допълнителни елементи за разделяне на конструкциите на пожарозащитните участъци |  | 1 |
| 2502 | Прозорци към маршрутите за евакуация, със или без допълнителни елементи |  | I |
| 2503 | Други прозорци, със или без допълнителни елементи |  | 3 |
| **Капаци и щори** | | | |
| 2601 | Капаци и щори за външна употреба, със или без допълнителни елементи |  | 4 |
| **Специфични стъклени продукти, материали, подобни на стъкло и материали за остъкляване** | | | |
| 2701 | Плоски или извити стъклени панели, оформено стъкло със или без вградена тел, изолиращи стъклени конструкции, закрепващи елементи за стъкло и панели от стъкло от тях за стъклени системи, панели за стени от стъклени блокове | За основно предназначениег) | 4 |
| Според специфичните свойства или предназначения: | |
| огнеупорни | 1 |
| устойчиви на куршуми и/или взрив | 1 |
| безопасни (опасност от нараняване) | 3 |
| топлинна и/или звукова изолация | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| A1, A2, B, C, D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | 3 |
| 2702 | Плоски и извити листи от материали, подобни на стъкло | За основно предназначениег) | IV |
| Според специфичните свойства или предназначения: | |
| огнеупорни | I |
| устойчиви на куршуми и/или взрив | I |
| безопасни (опасност от нараняване) | III |
| топлинна и/или звукова изолация | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРО или необходими за изпитване за РВО: | |
| A1, A2, B, C, D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| продукти, изискващи изпитване за РВО | III |
| 2703 | Цимент за остъкляване, различен от цимент за аквариуми , конструктивноб) остъкляване, циментиране на изолиращо стъкло, хоризонтално остъкляване с наклон до < 70 и циментиране на органично стъкло от поликарбонат, полиметил метакрилат и др. | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 2704 | Цимент за циментиране на органично стъкло, направено от поликарбонат, полиметил метакрилат и др. |  | III |
| **Готови стълбища и стълбищни системи** | | | |
| 2801 | Цели готови стълбищни системи (различни от тези за таван и тавански помещения) | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 2802 | Готови бетонни стълбищав) |  | 2+ |
| 2803 | Плочи от бетон и подова мозайка и др. за стъпала на вътрешни и външни стълбища | Според носимоспособността: | |
| носещи | III |
| неносещи | IV |
| **Системи за преграждане и цимент за преграждащи стени и вътрешни стени** | | | |
| 2901 | Самоносещи системи за преграждане за неподвижно и подвижно монтиране | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За разделяне на пожароустойчиви участъци | III (3) |
| Безопасни (опасност от нараняване) | III (3) |
| За използване съгласно НОВ | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 2902 | Цимент за преграждащи стени и вътрешни стени | За основно предназначениег) | IV |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| **Гипсови продукти за стени, преградни стени и тавани** | | | |
| 3001 | Гипсови допълнителни елементи и лепила за неносещи прегради, плочи за стени и противопожарна защита (допълнителните елементи не са предназначени за тавани) | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За противопожарна защита | III (3) |
| 3002 | Гипсокартон и елементи за тавани с тънък повърхностен слой, гипсовлакнести панели и композитни панели (ламинати) и гипсови мазилки, включително съответните допълнителни продукти | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| За противопожарна защита на конструктивни елементи и разделяне на пожарозащитни участъци | III (3) |
| За армиране на стени с дървени рамки и дървени покривни греди | III (3) |
| **Продукти за плочи и подови настилки** | | | |
| 3101  3102 | Паважни елементи, плочи, мозайки, ламинирани плодови плочи и паркети, покриващи мрежи и лен, подови решетки и стъпала за стълбища, твърди ламинирани подове, дървени продукти за вътрешна употреба, включително вътрешни обществени пътища  Системи на издигнати подове и подове с кухини за вътрешна употреба, включително вътрешни обществени пътища | Съгласно КРО: | |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква б), DFL, EFL | III (3) |
| (A1FL до EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | IV (4) |
| За използване съгласно НОВ | III (3) |
| 3103 | Покрития под подове, изравняващи вещества, излети подове и насипни материали за подове, покрития върху подове, включително вътрешни обществени пътища | За вътрешна употреба съгласно КРО: | |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | 1 |
| 3104 | Хомогенни и хетерогенни гъвкави материали за подове, доставени под формата на плочи, листове или навити на руло, като текстил, пластмаса, каучук, линолеум, корк, антистатичен лист, гъвкави ламинирани подове и гъвкави плочи | (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква б), DFL, EFL, (A1FL до EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | 3 |
| За външна употреба | 4 |
| 3105 | Покриващи вещества за повърхностната обработка на подове |  | IV |
| **Продукти за облицоване на стени и тавани, включително окачени софити и принадлежности** | | | |
| 3201  3202 | Облицовки под формата на руло, плочки, керемиди, дъски [с изключение на бетонс)], панели и форми за фасади за стена и таван на вътрешната и външната повърхност  Системи за окачени софити за тавани отвътре и отвън | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| За противопожарна защитам) | III (3) |
| За армировкан) | III (3) |
| Безопасни (риск от нараняване)o) | III (3) |
| За използване съгласно НОВ | III (3) |
| 3203 | Профили, предназначени за закрепване на облицовки за стени и тавани и висящи рамки за прикрепване на окачени софити | За основно предназначениег) | IV |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| 3204 | Строителни разтвори и лепила за фасадни елементи отвън и отвътре | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 3205 | Системи за облицовки на външни стени за предпазването им от въздействията на разрушаване от атмосферни въздействия и евентуално за допринасянето за топлинната изолация на външните стени, с изключение на компоненти на посочените системи, доставени поотделно и с изключение на системи от групи 1901, 1902 и 2002 | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 3206 | Готови метални рамки за окачване на тежки софити, със или без защитно покритие срещу ерозия, заварени или незаварени | Съгласно КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E, (A1 — E) съгласно член 4, параграф 1, F | II+ |
| **Свързващи елементи, спояващи материали и лепила** | | | |
| 3301 | Свързващи елементи за метални конструктивниб) части на сгради, и по-конкретно нитове, болтове, щифтове и винтове с болтове и шайби |  | II+ (2+) |
| 3302 | Свърващи материали за продукти, направени от конструктивноб) дърво, и по-конкретно халки в дървото, клинове, конектори, цилиндрични стоманени и дървени съединителни средства, дървени винтове, болтове с резба и гвоздеи |  | III (3) |
| 3303 | Свързващи плочи и поддържащи плочи с компресирани глави за продукти от конструктивенб) дървен материал |  | 2+ |
| 3304 | Триизмерни фиксирани свързващи плочи за продукти от конструктивенб) дървен материал |  | II+ (2+) |
| 3305 | Метални анкери за бетон (типове, предназначени за леки системи) за закрепване или свързване на окачени тавани, инсталации и др. |  | II+ (2+) |
| 3306 | Метални анкери за използване в бетон (типове с високо натоварване), предназначени за закрепване или свързване на бетонни конструктивниб) елементи или на тежки части, като облицовки или окачени тавани |  | I (1) |
| 3307 | Метални анкери за инжектиране (напълнени), предназначени за зидария за закрепване или свързване на конструктивниб) елементи, които допринасят за стабилността на сградите или на тежки елементи, като облицовки и инсталации |  | I (1) |
| 3308 | Пластмасови анкери за бетон и зидария, предназначени за използване в системи, като фасадни системи, включително системи за топлинна изолация, за да се закрепят или свържат елементи, които допринасят за стабилността на тези системи |  | II+ (2+) |
| 3309 | Материали за заваряване на метални конструктивниб) части на сгради |  | 2+ |
| 3310 | Метални винтове със и без резба и нитове с шайби за закрепване на леки фасадни системи и наклонени покривни покрития |  | III |
| 3311 | Закрепващи елементи, направени от пластмасови приставки или плоски шайби, и резбовани и самонарязващи винтове за хидроизолационни и топлоизолационни слоеве |  | III |
| 3312 | Разширителни шифтове, които позволяват относително движение между свързаните дъски или между дъските и стените | За основно предназначениег) | II+ (2+) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 3313 | Лепила за използване в конструктивнитеб) части на сгради и строително-инженерни конструкции с гражданско предназначение | За основно предназначениег) | 2+ |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 3314 | Анкерни устройства, използвани при строителните обекти, за да се предотврати падането на лица от височина или за да се спре падането им от височина |  | I+ (1+) |
| **Тръби, резервоари и принадлежности за питейна вода11)** | | | |
| 3401 | Тръбопроводи и системи за съхранение, съставени от продуктите от групи 3402 — 3409 |  | I+ |
| 3402 | Тръби за напорно и безнапорно разпределение на питейна вода вътре и извън сгради, монтирани върху или под повърхността |  | I+ |
| 3403 | Свързващи маркучи |  | I+ |
| 3404 | Напорни и безнапорни резервоари, включително резервоари за гореща вода, монтирани върху или под повърхността |  | I+ |
| 3405 | Устройства за защита и безопасност, като детектори за течове, защита срещу препълване на резервоара и др. |  | I+ |
| 3406 | Фитинги, муфи, спойки, лепила и уплътнения за здраво свързване на твърди и гъвкави тръби и тръби от сферочугун |  | I+ |
| 3407 | Арматури |  | I+ |
| 3408 | Помпи и водомери |  | I+ |
| 3409 | Мембрани, смоли, покрития, пълнежи и смазочни масла |  | I+ |
| **Тръби, резервоари и принадлежности за доставка на техническа и питейна вода11), газови и течни горива** | | | |
| 3501 | Продукти за преноса, разпределението и съхранението на техническа вода, като тръби, свързващи маркучи, резервоари, детектори на течове, защита срещу препълване на резервоари, фитинги, муфи, спойки, лепила, уплътнения, стойки за тръби (без анкерите), помпи, арматури и защитни устройства и тръбопроводни и резервоарни системи, които се състоят от тези продукти | За основно предназначениег) | IV (4) |
| За отоплителни системи | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирани по КРОп): | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 3502 | Продукти за преноса, разпределението и съхранението на газ или течно гориво от външен резервоар, последната станция за намаляване на налягането или първия разделящ вентил (непосредствено извън сградата) след влизането в системата за нагряване на вода или за отопление или охлаждане на сградата, като тръби, свързващи маркучи, резервоари, детектори на течове, защита срещу препълване на резервоари, фитинги, муфи, спойки, лепила, уплътнения, стойки за тръби (без анкерите), арматури и защитни устройства и тръбопроводни и резервоарни системи, които се състоят от тези продукти | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ | 1 |
| За инсталации в области, където се изисква устойчивост на огънр) | 1 |
| **Продукти за разпределението на електрическа енергия, управление и комуникация** | | | |
| 3601 | Кабели за разпределението на електрическа енергия, управление и комуникация | За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| Aca, B1ca, B2ca, Cca | 1+ |
| Dca, Eca | 3 |
| Fca | 4 |
| За предназначението, за което ППБ се прилагат за устойчивост на огън | 1+ |
| За използване съгласно НОВ | 3 |
| 3602  3603  3604 | Решетки, канавки, канали, скоби, подпори и монтажни елементи за поставяне на кабели и продукти за закрепване на кабели за разпределяне на електроенергия, управление и комуникация  Продукти за свързване на кабели (кутии и пълни покрития) за разпределението на електроенергия, управление и комуникация  Електрически разпределителни устройства с ниско напрежение за разпределението на електроенергия, управление и комуникация | За предназначението, за което ППБ се прилагат за устойчивост на огън | I (1) |
| 3605 | Принадлежности за кабели (тръби за монтирането на кабели, листове, скоби, канали, кутии и други подобни) | За предназначението, за което се прилагат ППБ за разпространението на пламъци и за което се прилагат ППБ за съдържанието на елементи от халоген | III |
| **Комини** | | | |
| 3701 | Продукти за системи от метални комини (с изключение на приставки за димоотводи), глинени/керамични или бетонни втулки на димоотводи, фитинги и елементи върху външни стени, материали за втулки в стени и готови стоманени продукти и втулки на отделно стоящи комини |  | II+ (2+) |
| 3702 | Димоотводни системи с пластмасови втулки | За основно предназначениег) | II+ (2+) IV (4)с) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 3703 | Приставки за комини, различни от пластмасови приставки |  | 4 |
| **Оборудване за отопление и огнеупорни елементи** | | | |
| 3801  3802  3803  3804 | Уреди, които използват твърди горива за отопление на жилищни помещения, като готварски печки, фурни и вградени уреди (камини и др.)  Уреди, които използват твърди горива за готвене при домашни условия  Нагреватели, които работят с течно или газообразно гориво  Отоплителни уреди без собствен източник на енергия, и по-конкретно радиатори, конвектори, конвектори с горещ въздух, включително уреди с вентилатори, отоплителни пластини и слотове, излъчващи панели за тавани и други стационарни нагреватели и отоплителни системи за стени и под | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| 3805 | Огнеупорни елементи, строителни разтвори и елементи за плочи за изграждане на вградени уреди, използващи твърдо гориво, за отопление на жилищни помещения. |  | III |
| **Санитарно оборудване и материали** | | | |
| 3901 | Мивки, кухненски мивки, обществени тръби, бидета, вани, вани с джакузи и корита за душове |  | 4 |
| 3902 | Завеси за душове и вани и защитни обвивки |  | 4 |
| 3903 | Монтажни елементи за модули за тоалетна |  | IV |
| 3904 | Писоари, тоалетни гърнета, земни, химически и компостни тоалетни, разлагащи тоалетни и клекала |  | 4 |
| 3905 | Тоалетни казанчета |  | 4 |
| 3906 | Модулни обществени тоалетни и комплекти за сглобяеми тоалетни | Съгласно КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| 3907 | Цимент за връзки с елементи за санитарни съоръжения, различен от цимент за промишлени приложения, при разпределението на питейна вода, в контакт с храна и в подводни приложения, като плувни басейни, отточни тръби за отпадъчни води и др. | За основно предназначениег) | 3 |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| **Продукти за защита срещу пожар и предотвратяване на експлозии** | | | |
| 4001  4002 | Продукти за защита срещу пожар или за подобряване на пожарната устойчивост, и по-конкретно бои, покрития или облицовки, различни от гипсови продукти, продукти от минерална вата и готови елементи от стоманобетон  Продукти за предотвратяване или ограничаване разпространението на пожар, като цимент, уплътнители, пени, еластомери и др., поставени на място или в готов вид, като плочи, листове, подложки, торби, намотки, кожуси и др., уплътнения за спиране на пожар, уплътняващи линейни връзки, устойчиви на пожар тръби и огнезадържащи средства12), като пожарни клапи, уплътнения и възпиращи средства | За основно предназначениег) | I (1) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 4003 | Вентилационни съоръжения за естествено или принудително отстраняване на топлина и продукти от горенето |  | 1 |
| 4004 | Вентилационни системи и системи за диференциално налягане за отстраняване на продукти от горене и топлина или техни компоненти, като димни завеси, овлажнители, вентилационни тръби, детектори, контролни табла и аварийни пускови устройства, включително за енергиен източник |  | 1 |
| 4005 | Системи за предотвратяване на експлозии и техни компоненти |  | I |
| **Стационарно пожарогасително оборудване** | | | |
| 4101 | Пожарни кранове и пожарогасително оборудване |  | 1 |
| 4102 | Компоненти за спринклери и подобно пожарогасително оборудване |  | 1 |
| 4103 | Компоненти за газово пожарогасително оборудване |  | 1 |
| 4104 | Компоненти на прахово пожарогасително оборудване |  | I |
| 4105 | Компоненти на пожарогасително оборудване с пяна |  | I |
| 4106 | Компоненти на аерозолно противопожарно оборудване |  | I |
| **Компоненти и оборудване за противопожарни аларми** | | | |
| 4201 | Електрическа противопожарна аларма — оборудване за звукова аларма |  | 1 |
| 4202 | Електрическа противопожарна аларма — захранващо оборудване |  | 1 |
| 4203 | Електрическа противопожарна аларма — детектори за топлина от точков тип |  | 1 |
| 4204 | Електрическа противопожарна аларма — детектори за дим от точков тип, използващи разсеяна светлина, преминаваща светлина или йонизация |  | 1 |
| 4205 | Електрическа противопожарна аларма — линейни детектори за дим, използващи оптичен светлинен лъч |  | 1 |
| 4206 | Компоненти на противопожарни аларми, които не са включени в групи 4201—4205 — детектори за дим, топлина и пламъци, превключватели за противопожарни аларми, оборудване за предаване на алармени сигнали, включително защита срещу къси съединения, аларми, входни/изходни |  | 1 |
|  | устройства, аларми с бутони и съответно захранващо оборудване |  |  |
| 4207 | Комбинирано пожароизвестително и алармено оборудване и системи за докладване на пожар |  | I |
| **Вещества и системи за покритие и срещу проникване** | | | |
| 4301  4302  4303 | Вещества и системи за покритие и срещу проникване за защита на конструктивни части на сгради от корозия и увреждане, различни от защита на бетонни конструкции и защита от пожар  Покривни системи за защита на метални тръбопроводни системи и резервоари от корозия  Покривни системи за защита на топлинната изолация от увреждане и покривни системи срещу влага | За основно предназначениег) | III |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV |
| **Продукти за звукова изолация и противовибрационни продукти** | | | |
| 4401  4402 | Системи в плаващи подове за поглъщане на вибрации и шум  Системи за стени за поглъщане на вибрации и шум | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 4403 | Противовибрационни елементи за закрепване на инсталации |  | III |
| **Продукти за ремонт и защита на бетоннив) конструкции** | | | |
| 4501  4502  4503 | Продукти за ремонт на бетоннив ) конструкции, като пълнежи за кухини, уплътнители за пукнатини и др.  Продукти за допълнително укрепване на бетоннив) конструкции, като метални или композитни прътове, слепени към обработената повърхност на греди и др.  Продукти за защита на бетоннив) конструкции, например за импрегниране на бетонни повърхности, защита против корозия на арматура и др. | Според предназначението: | |
| за конструктивниб) части | 2+ |
| за други части | IV (4) |
| Съгласно КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | 1 |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | 3 |
| (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | 4 |
| **Специални продукти** | | | |
| 4601 | Готови бетоннив) силози за насипни материали и контейнери за твърди отпадъци, монтирани върху или под земята |  | II+ |
| 4602 | Готови бетоннив) продукти за слабо напрегнати и неносещи части на сгради, различни от тръби, резервоари и оградни елементи, като далекосъобщителни кутии, малки отвори на кутии, елементи на неносещи стени, панели на стени и др. |  | IV |
| 4603 | Готови бетоннив) елементи за огради |  | 4 |
| 4604 | Готови сърцевини за водопроводни инсталации с противопожарен клапан |  | I |
| 4605 | Системи за защита срещу падащи камъни при строително-инженерни обекти |  | I (1) |
| 4606 | Пожарни асансьори |  | I |
| 4607 | Спасителни системи с влажна зидария |  | IV |
| 4608 | Системи за остъклени балкони и веранди |  | III (3) |
| 4609 | Продукти за настилки за детски площадки | За вътрешна употреба съгласно КРО: | |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I |
| (A1FL, A2FL, BFL, CFL) съгласно член 4, параграф 2, буква б), DFL, EFL, (A1FL до EFL) съгласно член 4, параграф 1, FFL | III |
| За външна употреба | IV |
| 4610 | Системи за хидроизолационни покрития или облицовки на подове и стени на мокри помещения като бани, умивалници и перални |  | I (1) |
| 4611 | Цименти и продукти за разширяване на външните стени на сградите | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ, класифицирано по КРО: | |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква а), | I (1) |
| (A1, A2, B, C) съгласно член 4, параграф 2, буква б), D, E | III (3) |
|  |  | (A1—Е) съгласно член 4, параграф 1, F | IV (4) |
| 4612 | Защитни парапети за сгради |  | III |
| 4613 | Системи за хидроизолация и топлинна изолация, предназначени за изграждане и реконструкция на балкони, покрити веранди и тераси (балконни системи) | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | IV (4) |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | III (3) |
| 4614 | Вентилационни канали и тръбопроводи за вентилационни съоръжения и съоръжения за оползотворяване на топлина за сгради | За основно предназначениег) | III (3) |
| За предназначението, за което се прилагат ППБ; класифицирани по КРО: | |
| КРО, в зависимост от промените в производството съгласно член 4, параграф 2, буква а) | I (1) |
| класифицирани според КРО без изпитване съгласно член 4, параграф 1 | IV (4) |
| КРО, с характер, различен от горепосочения съгласно член 4, параграф 2, буква б) | III (3) |

Използвани съкращения:

ETICS — външна топлоизолационна композитна система

НОВ — наредби за опасни вещества;

ППБ — правила за пожарна безопасност;

PTFE — политетрафлуоретилен;

РВО — реакция на външен огън;

СОЕП — система за оценка на експлоатационните показатели;

КРО — класификация за реакция на огън.

Обяснителни бележки:

a) Системите за оценка на експлоатационните показатели 1+, I, II+, III и IV са системи съгласно член 3, параграф 1 и се прилагат в случаи, при които определените стандарти или технически оценки SK се прилагат за въпросните продукти. Ако хармонизираните стандарти или европейските технически оценки се прилагат за въпросните продукти, тогава се прилагат системите за оценка на експлоатационните показатели съгласно член 3, параграф 4. В случай на продукти от групи, за които се прилагат европейски документи за оценяване съгласно член 2, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 305/2011, в скоби са дадени специфичните системи за оценка на експлоатационните показатели съгласно член 3, параграф 4, които се прилагат, ако продуктът съответства на европейска техническа оценка, издадена в съответствие с европейските документи за оценяване. Ако обаче въпросният продукт съответства на SK техническа оценка, се прилагат специфичните системи за оценка на експлоатационните показатели съгласно член 3, параграф 1.

б) Понятието „конструктивен“ характеризира предназначението на продукта в сградата като част от конструкцията на сградата, което гарантира стабилността на конструкцията (носещ компонент) или самоподдържащ елемент, който също понася външни натоварвания (например въздействия от вятъра).

в) Понятията „бетон“ или „направен от бетон“ характеризират продукт, произведен от тежък или лек бетон или автоклавен газобетон, независимо дали е армиран или не.

г) „Основно предназначение“ се отнася за строителен продукт, когато не е декларирано специално предназначение или употреба за групата или групите от продукти в сградите или части от сградите, които подлежат на специфични разпоредби, изисквания или свойства, които са посочени към основното предназначение в текста. Ако се прилагат една или повече системи за оценка на експлоатационните показатели, като в същото време се спазват специфичните особености, тази система или системи се прилагат заедно със системата, предписана за основното предназначение, като производителят издава само една декларация за съответствие.

д) Отнася се за групи 0401 и 0404.

е) Отнася се за групи 0404 и 0405.

ж) Съставът на предлагания строителен разтвор и методът на производство се избират, за да се постигнат посочените свойства (концепция за качество) Строителен разтвор с предписан състав се произвежда, като се спазва предписана формула (концепция за формулата).

з) Тип I включва смес от инертни или почти инертни материали. Тип II включва смес от активни

материали

и) Елементите за зидария от категория I имат гарантирана якост на натиск с вероятност за срутване не по-голяма от 5 %, за разлика от елементите за зидария от категория II, чието ниво на надеждност не е гарантирано.

й) Отнася се само за елементи с вградени топлоизолационни материали, при които системата за оценка на експлоатационните показатели се прилага

според категорията на елемента.

к) Системите от тип I и III, за разлика от системите от тип II и IV, съдържат елементи, които намаляват риска в случай на повреда на слепени връзки.

л) Отнася се за група 2104.

м) Отнася се само за панели и окачени софити.

н) Отнася се само за панели, които едновременно служат като армиращи елементи за стени или тавани.

o) Отнася се само за плочи и панели от чупливи материали, и плочи и панели, предназначени за окачени софити.

п) Отнася се само за подпори за тръби, арматури и оборудване за безопасност.

р) Отнася се само за резервоари.

с) Отнася се само за разширения на комини.

# Бележки под линия 9 — 12 се четат, както следва:

„9) Указ за изпълнение № 119/2016 (Сб.зак.) на министерството на околната среда на Словашката република за определяне на подробности за извършването на технически надзор и надзор за безопасност на хидравлични системи и за извършването на технически надзор и надзор за безопасност.

10) STN 73 6114 Настилки на пътища. Основни разпоредби за проектиране (73 6114).

11) STN 75 0150 Управление на водите. Терминология в областта на водоснабдяването (75 0150).

12) Указ за изпълнение № 478/2008 (Сб.зак.) на министерството на вътрешните работи на Словашката република относно характеристиките и специфичните условия за експлоатация на противопожарните клапани и за гарантиране на тяхната редовна проверка.“

**Член ІІ**

Настоящият указ за изпълнение влиза в сила от 1 март 2020 г.

**Arpád Érsek m.p.**

Издател на Сборника със закони на Словашката република, администратор и оператор на съдържанието на правния и информационен портал Slov-Lex, достъпен на [www.slov-lex.sk](http://www.slov-lex.sk/) е

Министерство на правосъдието на Словашката република, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, тел.: +421 2 888 91 131, електронна поща: [helpdesk@slov-lex.sk.](mailto:helpdesk@slov-lex.sk)