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	Rialacháin Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia na Sualainne maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia;
	LIVSFS  2023:xx

Foilsithe an xxx 2023



Arna ghlacadh an xxx 2023.
De bhua Ailt 5, 6, 30 agus 31 den Ordanás Bia (2006:813) agus Alt 30 den Ordanás (2008:245) maidir le táirgí ceimiceacha agus orgánaigh bhiththeicneolaíocha, leagann an Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia síos an méid seo a leanas[footnoteRef:1]. [1:  Féach Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise.] 


Caibidil 1 — Forálacha ginearálta
Raon feidhme
Roinn 1   Tá forálacha sna rialacháin seo maidir le ceanglais a bhaineann le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia, agus maidir lena n-allmhairiú, chomh maith le forálacha maidir le clárú oibríochtaí áirithe a mhonaraíonn, a phróiseálann nó a allmhairíonn ábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia.
	Forlíontar leis na forálacha sin, inter alia, forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia agus lena n-aisghairtear Treoir 80/590/CEE agus Treoir 89/109/CEE agus forálacha a glacadh de bhua an Rialacháin sin.
Roinn 2   Forálacha maidir leis an meid seo a leanas:
· tá na hoibríochtaí a chlárófar i gCaibidil 2;
· tá ceanglais maidir le láimhseáil bia i gCaibidil 3;
· tá ábhair agus earraí scannáin cheallalóis athghinte i gCaibidil 4;
· tá earraí ceirmeacha i gCaibidil 5; 
· tá gobáin do leanaí déanta as leaistiméir nó rubair i gCaibidil 6; agus
· tá allmhairí ó thríú tíortha i gCaibidil 7.
Caibidil 2 — Gníomhaíochtaí a chlárófar
Fógra maidir le clárú
Roinn 1   Oibreoirí atá ag gabháil do ghníomhaíocht seachas bunaíocht bia agus a dhéanann ábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia a mhonarú, a phróiseáil nó a allmhairiú ó thríú tíortha, tabharfaidh siad fógra i scríbhinn faoin ngníomhaíocht ionas gur féidir iad a chlárú. 
	Níl feidhm ag an gcéad mhír maidir le gníomhaíochtaí a mheastar a mbeidh láimhdeachas níos lú ná SEK 80 000 acu — ó ábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia — agus a bhfuiltear ag súil leis go dtáirgfidh siad, go bpróiseálfaidh siad nó go n-allmhaireoidh siad níos lú ná 1 000 aonad ábhar agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia.
	Níl feidhm ag an gcéad mhír ach oiread maidir le gníomhaíochtaí laistigh d’Fhórsaí Armtha na Sualainne, de Ghníomhaireacht um Dhaingniú na Sualainne, de Riarachán Materiel Cosanta na Sualainne, d’Institiúid Raidió Cosanta na Sualainne, ná do ghníomhaíochtaí ag ceann de na húdaráis sin nó thar a gceann.
Ábhar fógra
Roinn 2   Beidh an fhaisnéis seo a leanas i bhfógra maidir le gníomhaíocht a chlárú.
	1. 	Ainm agus sonraí teagmhála an oibreora.
	2. 	Céannacht chorparáideach, céannacht phearsanta, nó uimhir chomhordaithe an oibreora nó, in éagmais faisnéis den sórt sin, chéannachta chomhfhreagrach.
	3. 	Faisnéis maidir leis an áitreabh, an spás nó an suíomh ina ndéantar an ghníomhaíocht.
	4. 	Tuairisc ar chineál agus ar raon feidhme na gníomhaíochta.
	5. 	I gcás inarb iomchuí, faisnéis maidir le cé chomh fada a dhéanfar an ghníomhaíocht.
	Soláthróidh an t-oibreoir freisin, arna iarraidh sin dó, faisnéis bhreise a éileoidh an t-údarás chun an fógra a phróiseáil.
Údaráis a láimhseálann an fógra
Roinn 3   Cuirfear fógra maidir le clárú faoi bhráid an údaráis atá inniúil chun an ghníomhaíocht a chlárú i gcomhréir le Roinn 23 de Reacht an Bhia (2006:813). 
	Má chomhlíontar na coinníollacha maidir le gníomhaíocht a chlárú, cláróidh an t-údarás an ghníomhaíocht.
Tús a chur le gníomhaíochtaí
Roinn 4   Féadfar tús a chur leis an ngníomhaíocht a dtabharfar fógra ina leith maidir le clárú a luaithe a chláróidh an t-údarás an ghníomhaíocht. Mar sin féin, féadfaidh an ghníomhaíocht tosú coicís tar éis an fógra a bheith faighte ag an údarás mura bhfuil an ghníomhaíocht cláraithe fós ag an údarás. 
Caibidil 3 — Ceanglais speisialta maidir le hearraí bia a láimhseáil
Láimhseáil bia
Roinn 1   Agus bia á láimhseáil, ní fhéadfar na nithe seo a leanas a úsáid:
1. soithí, cláir, bairillí nó a leithéidí, a dtagann an bia i dteagmháil, le linn a n-úsáide, le:
a) dromchla galbhánaithe;
b) dromchla arb é is cúis leis níos mó ná 3 mhilleagram luaidhe in aghaidh an lítir de thoilleadh an tsoithigh nuair a bhíonn sé bruite ar feadh leathuair an chloig trí huaire, le tuaslagán nua d’aigéad uiscí aicéiteach 4% gach uair;
c) dromchla lena dtugtar amach níos mó ná 0.1 milleagram caidmiam in aghaidh an lítir de thoilleadh an tsoithigh nuair a láítear é le tuaslagán aigéid aicéiteach mar atá sonraithe i bpointe b ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig;
2. trealamh eile ina dtagann an bia i dteagmháil le luaidhe nó caidmiam.
	Níl feidhm ag forálacha mhír 1d maidir le soithí ná trealamh eile le haghaidh uisce óil.
	Níl feidhm ag forálacha mhír 1b agus mhír 1c maidir le hearraí ceirmeacha a chumhdaítear leis na rialacháin sin.
Dispeansáid
Roinn 2   Féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta Bia díolúintí (dispeansáid) a dheonú ó Chaibidil 3, Roinn 1.
Caibidil 4 — Ceanglais speisialta maidir le scannán ceallalóis athghinte
Scannán ceallalóis athghinte
Roinn 1   Tá feidhm ag forálacha na Caibidle seo maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia agus atá déanta as scannán ceallalóis athghinte (ceallafán) ar táirge críochnaithe é nó ar cuid de tháirge críochnaithe é agus ina bhfuil ábhair eile freisin.
Bainfidh an scannán ceallalóis athghinte leis na grúpaí seo a leanas:
a)	scannán ceallalóis athghinte neamhbhrataithe;
b)	scannán ceallalóis athghinte brataithe le bratú a dhíorthaítear ó cheallalós; nó
c)	scannán ceallalóis athghinte brataithe le bratú arb é atá ann plaistigh.
Níl feidhm ag forálacha na Caibidle seo maidir le inní sintéiseacha atá déanta as scannán ceallalóis athghinte.

Roinn 2   Chun críocha na rialachán seo, ciallaíonn an téarma scannán ceallalóis athghinte scannáin tanaí déanta as ceallalós scagtha as adhmad nó cadás neamh-athchúrsáilte. Chun riachtanais theicniúla a chomhlíonadh, féadfar substaintí eile a chur leis an mais nó ar an dromchla. Is féidir scannán ceallalóis athghinte a bheith brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh.
Liosta na substaintí atá údaraithe lena n-úsáid i monarú
Roinn 3   Scannán ceallalóis athghinte dá dtagraítear i Roinn 1(2)(a) agus (b) ní fhéadfar é a tháirgeadh ach amháin ó na substaintí nó ó na grúpaí substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn 1 agus leis na srianta atá sonraithe inti.
	De bhreis ar an méid a luaitear in Iarscríbhinn 1, féadfar ruaimeanna (ruaimeanna agus líocha intuaslagtha) agus ceanglóirí a úsáid, ar choinníoll nach n-aistreofar substaintí den sórt sin chuig bia inbhraite (ascnamh), de réir mar a chinntear le modh bailíochtaithe.

Roinn 4   Agus scannán ceallalóise athghinte dá dtagraítear i Roinn 1(2)(c) á tháirgeadh roimh an mbratú, ní fhéadfar ach na substaintí nó na grúpaí substaintí a liostaítear i Roinn 1 d’Iarscríbhinn 1 a úsáid, agus na srianta atá sonraithe inti a úsáid.
	I dtáirgeadh an bhrataithe atá le húsáid ar an scannán ceallalóis athghinte dá dtagraítear i Roinn 1(2)(c), ní fhéadfar ach na substaintí nó na grúpaí substaintí a shonraítear in Airteagal 6 agus in Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 10/2011 ón gCoimisiún an 14 Eanáir 2011 maidir le hábhair phlaisteacha agus earraí plaisteacha a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia a úsáid, ach na srianta atá sonraithe ann a úsáid.
	Comhlíonfaidh scannán ceallalóis athghinte a shonraítear i Roinn 1(2)(c) Airteagal 12, Airteagal 17 agus Airteagal 18 agus Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 10/2011.

Roinn 5   Ní fhéadfaidh téacs clóite ná íomhánna ar scannán ceallalóis athghinte teacht i dteagmháil le bia.
Dearbhú comhlíontachta
Roinn 6   Ábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia agus atá déanta as scannán ceallalóis athghinte, beidh dearbhú comhlíontachta i scríbhinn ag gabháil leo ag an gcéim mhargaíochta roimh an miondíol, lena ndeimhneofar go gcomhlíonann siad ceanglais na rialachán seo.
	Níl feidhm ag an gcéad mhír maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia atá déanta as scannán ceallalóis athghinte agus a bheartaítear go soiléir lena dteacht i dteagmháil le bia.
	I gcás ina mbeidh feidhm ag coinníollacha speisialta úsáide, déanfar an t-ábhar nó an t-earra a lipéadú dá réir sin.
Caibidil 5 — Ceanglais speisialta le haghaidh earraí ceirmeacha
Earraí ceirmeacha
Roinn 1   Tá feidhm ag forálacha na Caibidle seo maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia agus atá déanta as criadóireacht (earraí ceirmeacha).
	Tá forálacha sa Chaibidil seo maidir leis na huasmhéideanna incheadaithe (tairseacha) luaidhe agus caidmiam is féidir a scaoileadh ó earraí ceirmeacha isteach i mbia.
Roinn 2    Ciallaíonn an téarma ‘earraí ceirmeacha’ sna rialacháin seo earraí a tháirgtear ó mheascán d’ábhair neamhorgánacha, le cion mór cré nó sileacáite de ghnáth, agus méideanna beaga ábhar orgánach curtha leo b’fhéidir. Tá rudaí den sórt sin múnlaithe agus tá an cruth a fhaightear mar sin socraithe go buan ag bácáil. D’fhéadfadh siad a bheith gloinithe, cruanta agus/nó maisithe.
Tairseacha
Roinn 3   Is iad seo a leanas na huasmhéideanna ceadaithe luaidhe agus caidmiam is féidir a scaoileadh ó earraí ceirmeacha isteach i mbia.

	
	Luaidhe
	Caidmiam

	Earraí nach féidir a líonadh agus earraí is féidir a líonadh ach nach mó ná 25 mm a ndoimhneacht inmheánach, ó bhun go ciumhais uachtarach
	0.8 mg/dm 2 
	0.07 mg/dm 2 

	Earraí cócaireachta; coimeádáin phacáistithe agus stórála níos mó ná 3 lítear
	1.5 mg/l
	0.1 mg/l

	Earraí eile is féidir a líonadh
	4.0 mg/l
	0.3 mg/l



Roinn 4   Mura sáraíonn an méid luaidhe nó caidmiam a scaoiltear as earra ceirmeacha níos mó ná 50% an tairseach i Roinn 3, féadfar an t-earra a mhargú má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:
	— scrúdófar trí earra eile ar a laghad a bhfuil an cruth, an toise, an mhaisiúchán agus an gloiniú céanna orthu i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i gCuid 1 agus i gCuid 2 d’Iarscríbhinn 2;
	— ní fhéadfaidh meánmhéideanna luaidhe agus caidmiam, faoi seach, a scaoiltear ó na trí earra sin na tairseacha a leagtar síos i Roinn 3 a shárú; agus
	— ní fhéadfaidh an méid luaidhe agus caidmiam, faoi seach, a scaoiltear ó aon cheann de na hearraí seo, dul níos mó ná 50% thar na tairseacha atá leagtha síos.

Roinn 5   Cinnfear an méid luaidhe agus caidmiam a scaoiltear as earraí ceirmeacha i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha amach i gCuid 1 agus i gCuid 2 d’Iarscríbhinn 2.
Dearbhú comhlíontachta
Roinn 6   Beidh dearbhú comhlíontachta i scríbhinn, i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004, ag gabháil le hearraí ceirmeacha nach bhfuil i dteagmháil fós le bia ag gach céim den mhargaíocht, suas go miondíol agus an tráth sin san áireamh.
	Is é an monaróir nó díoltóir atá bunaithe san Aontas Eorpach a eiseoidh an dearbhú.

Roinn 7   Beidh an fhaisnéis seo a leanas i ndearbhú comhlíontachta de bhun Chaibidil 5, Roinn 6.
	1.	Ainmneacha agus seoltaí na cuideachta a mhonaraigh an táirge críochnaithe ceirmeacha agus a iompórtáladh isteach san Aontas Eorpach.
	2.	Céannacht an earra ceirmeacha.
	3.	Dáta an dearbhaithe.
	4.	Deimhniú go gcomhlíonann an t-earra ceirmeacha ceanglais infheidhme na Caibidle seo agus Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004.
	Déanfar an dearbhú i scríbhinn a fhormáidiú ionas go mbeidh sé an-soiléir maidir leis an airteagal lena mbaineann sé agus déanfar é a athnuachan nuair a bheidh athruithe ar ascnamh luaidhe agus caidmiam mar thoradh ar athruithe suntasacha ar tháirgeadh.
Doiciméid a sholáthar
Roinn 8   Déanfaidh an monaróir nó an t-allmhaireoir san Aontas Eorpach doiciméadacht iomchuí lena léirítear go gcomhlíonann na hearraí ceirmeacha na tairseacha ascnaimh le haghaidh luaidhe agus caidmiam de réir Roinn 3 agus Roinn 4 den Chaibidil seo, arna iarraidh sin, a chur ar fáil don údarás rialaithe don Aontas Eorpach. Áireofar sa doiciméadacht sin torthaí na hanailíse comhlánaithe, dálaí na tástála, agus ainm agus seoladh na saotharlainne a rinne an tástáil.
Caibidil 6 — Ceanglais speisialta maidir le gobáin do leanaí déanta as leaistiméir nó rubair
Tairseacha le haghaidh gobáin do leanaí
Roinn 1   I dtuaslagán tástála (tuaslagán seile saorga), ní fhéadfaidh an leaistiméir nó páirteanna rubair de dhidí agus gobáin níos mó ná:
	— 0.01 milleagram N-nítreasaimíní in aghaidh an chileagraim d’ábhar;
	— iomlán 0.1 milleagram substaintí N-níotrósaithe in aghaidh an chileagraim d’ábhar. Is substaintí iad substaintí N-níotrósaithe ar féidir iad a thiontú ina N-nítreasaimíní.
Déanfar rialuithe anailíseacha i gcomhréir leis na bunrialacha i bpointe 1 d’Iarscríbhinn 3, agus úsáid á baint as modh anailíseach bailíochtaithe a chomhlíonann na critéir a leagtar amach i bpointe 2 d’Iarscríbhinn 3.
Caibidil 7 — Forálacha maidir le hallmhairí ó thríú tíortha
Allmhairí ó thríú tíortha
Roinn 1   Earraí cistine plaisteacha dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (AE) Uimh. 284/2011 ón gCoimisiún an 22 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha sonracha agus nósanna imeachta mionsonraithe maidir le hallmhairiú earraí cistine plaisteacha polaimíde agus meilimín de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, nó a choinsínítear ó Dhaon-Phoblacht na Síne agus Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, an tSín agus a allmhairítear ó thríú tíortha, ní fhéadfar iad a thabhairt isteach sa tSualainn ach amháin ag na chéad phointí sonracha seo a leanas:
–	Gothenburg Landvetter;
–	Helsingborg;
–	Stócólm Arlanda;
–	Stócólm Norvik; agus
–	Södertälje.
___________________

1. Tiocfaidh na rialacháin seo i bhfeidhm an 1 Iúil 2023.
2. De thoradh na rialachán seo, aisghairtear leis seo an méid seo a leanas: 
a) Rialacháin na Gníomhaireachta Náisiúnta Bia (LIVSFS 2011:7) maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia;
b) Rialacháin na Gníomhaireachta Náisiúnta Bia (LIVSFS 2011:10) maidir le hallmhairiú ábhar agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia.
3. Tiocfaidh na forálacha i gCaibidil 2 maidir le clárú, áfach, i bhfeidhm an 1 Eanáir 2024. Níl feidhm ag an bhforáil i gCaibidil 2, Roinn 4 maidir le gníomhaíochtaí a tosaíodh roimh an 1 Eanáir 2024. 



ANNICA SOHLSTRÖM



	Elin Häggqvist
	(Gnóthaí Dlíthiúla)

Iarscríbhinn 1
(a ghabhann le LIVSFS 2022:XX)

Liosta substaintí atá údaraithe chun scannán ceallalóis athghinte a mhonarú
1. Na substaintí a fhéadfar a úsáid chun scannán ceallalóis athghinte a mhonarú, ní mór cáilíocht mhaith theicniúil a bheith iontu ó thaobh íonachta de. I gcás roinnt substaintí tá srianta sonracha ann, ar chúiseanna tocsaineolaíocha.
2. Tá srianta inneachair sa cholún ‘Srianta’ thíos. Sloinntear na céatadáin sa liosta mar chéatadán de réir meáchain (w/w) agus ríomhtar iad i gcoibhneas le méid an scannáin cheallalóis athghinte ainhidriúil neamhbhrataithe.



Roinn 1
Scannán ceallalóis athghinte neamhbhrataithe

	Ainm
	Srianta

	A. Ceallalós rialaithe
	> 72% sa scannán

	B. Breiseáin
	

	B1. 	Cobhsaitheoirí taise
	< 27% ar an iomlán de na substaintí seo sa scannán

	· bis(2-hiodrocsaitil)éitear 
[= gliocól dé-eitiléine]
· eatáindé-ól [gliocól eitiléine]

	Le haghaidh scannán atá ceaptha lena bheith brataithe agus le húsáid le haghaidh bia nach bhfuil tais, i.e. nach bhfuil uisce ann atá saor go fisiciúil ar an dromchla. Ní ceadmhach do scannán de cheallalós athghinte atá i dteagmháil le bia bis(2-hiodrocsaitil)éitear agus eatáindé-ól a aistriú i méideanna níos mó ná 30 mg/kg bia san iomlán.

	· 1,3-bútáindé-ól
· gliocról
· própán-1,2 dé-ól [= 1,2-gliocól próipiléine]
	

	· ocsaíd phoileitiléine [= gliocól poileitiléine]
· 1,2-ocsaíd polapróipiléine [= 1,2 1,2-gliocól próipiléine]
	Meánmheáchan móilíneach 250-1 200
Meánmheáchan móilíneach < 400 agus inneachar 1,3-própán-1,2 dé-ól saor < 1% (w/w)

	· soirbíotól
· gliocól teitireitiléine
· gliocól trí-eitiléine
· úiré
	

	B2. Breiseáin eile
	< 1% ar an iomlán de na substaintí seo sa scannán

	Grúpa 1
	Ní fhéadfaidh méid na substainte nó an ghrúpa substaintí i ngach fleasc a bheith níos mó ná
2 mg/dm2 sa scannán neamhbhrataithe

	· aigéad aicéiteach agus a NH4, salainn CA, Mg, K agus Na
· aigéad ascorbach agus a NH4, salainn CA, Mg, K agus Na
· aigéad beansóch agus beansóáit sóidiam
· aigéad formach agus a NH4, salainn CA, Mg, K agus Na
	




	Ainm
	Srianta

	· aigéid shailleacha líneacha, sháithithe nó neamhsháithithe le líon cothrom adamh carbóin (C8-C20) agus aigéad beiniceach agus aigéad ricinoleach agus a NH4, salainn CA, Mg, K, Na, Al agus Zn
· aigéad citreach, aigéad dl-lachtach, aigéad mhailéach, 
aigéad l-tartarach agus a salainn Na agus K
· aigéad sorbach agus a NH4, salainn CA, Mg, K agus Na
· aimíd d’aigéid shailleacha líneacha, sháithithe nó neamhsháithithe le líon cothrom adamh carbóin (C8-C20) agus aimíd d’aigéad beiniach agus d’aigéad ricinoleach
· stáirse inite agus plúr inite a tharlaíonn go nádúrtha
· stáirse inite agus plúr inite atá modhnaithe go ceimiceach
· aimileois
· carbónáití agus clóiríd chailciam agus mhaignéisiam
· eistir ghliocróil le haigéid shailleacha líneacha, sháithithe nó neamhsháithithe le líon cothrom d’adamh carbóin (C8-C20) agus/nó eistir le haigéad adópach, aigéad citreach, aigéad 12-hiodrocsastéarach (ocsaistearin) agus aigéid ricinoleacha
· eistir pholaocsai-eitiléine (8-14 ghrúpa ocsaieitiléine) a bhfuil aigéid shailleacha líneacha, sháithithe nó neamhsháithithe acu le líon cothrom d’adamh carbóin (C8-C20)
· eistir shorbatóil le aigéid shailleacha líneacha, sháithithe nó neamhsháithithe le líon cothrom d’adamh carbóin (C8-C20)
· mona- agus/nó dé-eistir d’aigéad stéarach le heatanediol agus/nó bis(2-hiodrocsaeitil)éitear agus/nó gliocól trí-eitiléine
· ocsaídí agus hiodrocsaídí alúmanaim, cailciam, maignéisiam agus sileacain agus sileacáití alúmanaim, cailciam, maignéisiam agus potaisiam, ainhidriúil agus le huisce criostalaithe
	

	· ocsaíd phoileitiléine [= gliocól poileitiléine]
· próipianáit sóidiam
	Meánmheáchan móilíneach 1 200–4 000




	Ainm
	Srianta

	Grúpa 2
	< 1 mg/dm2  iomlán na substaintí sin sa scannán neamhbhrataithe agus ní fhéadfaidh méid na substainte nó an ghrúpa substaintí i ngach fleasc a bheith níos mó ná 0.2 mg/dm2 (nó tairseach níos ísle, má shonraítear í) sa scannán neamhbhrataithe

	· ailcile sóidiam (C8-C18) sulfónáit bheinséine
· sulfónáit naftailéine sóidiam iseapróipil
· ailcile sóidiam (C8-C18) sulfáit
· ailcile sóidiam (C8-C18) sulfónáit
· dé-octylsulphosuccinate sóidiam
	

	· dítéaráit de mhonaicéatáit trí-aimín déhiodrocsaeitile déhiodrocsaitile
	< 0.05 mg/dm2 iomlán na substainte sin sa scannán neamhbhrataithe

	· sulfáit amóiniam, mhaignéisiam agus photaisiam láirile
· Dé-aimíneatán N,N'-distearoyl, dé-aimíneatán N,N'-dipalmitoyl, , agus Dé-aimíneatán N,N'-dioleoyl
· Ocsasailín 2-heipidadecyl-4,4-bis (stéaráit eitiléine)
	

	· sulfáit phoileitiléine-aimínstéaraimíde
	< 0.1 mg/dm2 iomlán na substainte sin sa scannán neamhbhrataithe

	Grúpa 3 — Gníomhairí ancaireachta
	< 1 mg/dm2 iomlán na substaintí sin sa scannán neamhbhrataithe

	· táirgí comhdhlúthaithe meilimín-úiré-formaildéad modhnaithe le tris(2-hiodrocsaeitil)aimín
	Ábhar d’fhormaildéad saor sa scannán neamhbhrataithe< 0,5 mg/dm2
Ábhar de shaormheilimín sa scannán neamhbhrataithe < 0.3 mg/dm2

	· táirgí comhdhlúthaithe d’fhormaildéad meilimín neamhmhodhnaithe, nó ar féidir iad a mhodhnú le ceann amháin nó níos mó de na substaintí seo a leanas:
bútánól, dé-eitiléintrí-aimín, eatánól, trí-eitiléinteitriolaimín, teitreitileitimín, trí-(2-hiodrocsa-eitil)aimín, 3,3'—
diaminodipropylamine, 4,4' — diamindébhúitiolaimín
	Ábhar d’fhormaildéad saor sa scannán neamhbhrataithe< 0,5 mg/dm2 
Ábhar de shaormheilimín sa scannán neamhbhrataithe < 0.3 mg/dm2




	Ainm
	Srianta

	· aimíní polailiciléine, trasnasctha agus mar chaití
(a) 	roisín polaimíde-eipirfíhiodráitídrin atá bunaithe ar dhé-aimíneapróipilmeitiolaimín agus ar eipioclóirídrin
(b) 	roisín eipaclóihidrin pholaimíde atá bunaithe ar eipioclóirídrin, aigéad adópach, caprolactam, dé-eitiléintríimín agus/nó eitiléin
	dé-aimín
(c) 	roisín polaimíde-eipirilihidrin atá bunaithe ar aigéad adópach, ar dhé-eitiléintriaimín agus ar eipioclóirídrin, nó ar mheascán d’eipioclóirídrin agus d’ amóinia
(d) 	roisín polaimíde-polaimín-epiaclóirídrin atá bunaithe ar eipioclóirídrin, adipáit démheitile agus dé-eitiléintriaimín
(e) 	roisín polaimíde-polaimín-epiaclóirídrin atá bunaithe ar eipioclóirídrin, adipimíd agus dé-aimíneapróipilmeitiolaimín
	

	· poileitiléiníní agus poileitiléinimíní
	< 0.75 mg/dm2 iomlán na substaintí sin sa scannán neamhbhrataithe 

	· táirge comhdhlúthaithe úiré-fhormaildéad neamhmhodhnaithe, nó is féidir a mhodhnú le ceann amháin nó níos mó de na substaintí seo a leanas: aigéad aimínimeitilulfónach, aigéad sulfainileach, bútánól, dé-aimíneabútán, dé-aimínidé-eitilimín, diaminodipropylamine, Diaimíneaprópán, dé-eitiléintríaimín, eatánól, guanidine, meatánól, teitreaeitiléinpeintimín, tríeitiléintetramine, suilfít sóidiam
	Ábhar d’fhormaildéad saor sa scannán neamhbhrataithe< 0,5 mg/dm2

	Grúpa 4
	< 0.01 mg/dm2 iomlán na substaintí sin sa scannán neamhbhrataithe

	· táirgí ó imoibriú idir aimíní olaí inite agus ocsaíd phoileitiléine
· sulfáit láirile mhonaeatánóilimín

	





Roinn 2
Scannán ceallalóis athghinte brataithe
	
	Ainm
	Srianta

	
	

	A.	Ceallalós rialaithe
	Féach Roinn 1

	
	

	B. 	Breiseáin
	Féach Roinn 1

	
	

	C. 	Cumhdach
	≤ 50 mg/dm2 sa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia 

	
	

	C1. 	Polaiméirí
	< 50 mg/dm2 iomlán na substaintí sin sa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia

	· eitil, hiodrocsa-eitil, hiodrocsapróipil agus éitir mheitile ceallalóis
	

	· níotráit cheallalóis
	< 20 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia cion nítrigine idir 10.8% agus 12.2% i níotráit cheallalóis

	
	

	C2. 	Roisíní
	< 12.5 mg/dm2 iomlán na substaintí sin agus an bratú ar an taobh i dteagmháil le bia a bhratú/a líonadh agus chun scannán ceallalóise athghinte a mhonarú le bratuithe níotráite ceallalóise

	
	

	· cáiséin
· cófónaíocht agus/nó a tháirgí ó pholaiméiriú, ó hidriginiú nó ó dhí-chomhréireacht agus a n-eistir meatánóil, eatánóil nó alcóil ilfhiúsacha (C2-C6) nó meascáin de na halcól sin
· cófónaíocht agus/nó a tháirgí polaiméirithe, hidriginithe nó dí-chomhréireachta comhdhlúthaithe le haigéad aicrileach, le haigéad mhailéach, le haigéad citreach, le haigéad fumaric agus/nó le haigéad ftalach agus/nó le formaildéad 2,2 bis (4-hiodrocsaifeinil)própáin agus iad eistearaithe le meatánól, eatánól nó alcóil ilfhiúsacha (C2-C6) nó meascáin de na halcól sin
	




	Ainm
	Srianta

	· eistir a dhíorthaítear ó éitear bis(2-hiodrocsaitil) éitir le táirgí breise -péine agus/nó dipentéin agus/nó diterpene agus ainhidríd mhailéach
· geilitín inite
· ola castor agus a tháirgí díhiodráitithe nó hidriginithe agus a tháirgí comhdhlúthaithe le polaigliocról, aigéad adipeach, aigéad citreach, aigéad meallach, aigéad fealach agus aigéad seibéiteach
· guma nádúrtha [= damar]
· pola--péine [= roisíní teirpéine]
roisíní úiré-formaildéad (féach oibreáin ancaireachta)
	

	
	

	C3. 	Plaisteacháin
	< 6 mg/dm2 iomlán na substaintí sin sa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia

	· ciotráit tríbhúitile aicéitile
· ciotráit aicéitile trí(2-eitilheicsil)
· adipáit dé-iseabúitile
· adipáit dé-bhúitile
· colláit dé-heicsile
	

	· taláit bhúitile beinsile
	< 2 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia

	· taláit dé-n-bhúitile
	< 3 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia

	· taláit déchioglaiheicsile
	< 4 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia

	· fosfáit défheinil 2-eitilheicsil
	< 2.4 mg/kg of food in contact with this type of coating, or < 0.4 mg/dm2 isa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia

	· monaicéatáit ghliocróil [= monoacetin]
· Dé-aicéatáit ghliocróil [= diacetin]
· trí-aicéatáit ghliocróil [= triacetin]
· sebacáit débhúitile
· seabáit dé(2-eitilheicsil) [= sebacáit dheoiseitile]
· tartráit dé-n-bhúitile
· tartráit dé-iseabúitile
	

	
	

	C4. 	Breiseáin eile
	< 6 mg/dm2 iomlán na substaintí sin sa scannán ceallalóise athghinte neamhbhrataithe lena n-áirítear an bratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia




	Ainm
	Srianta

	
	

	C4.1. Breiseáin a liostaítear i Roinn 1
	Na srianta céanna atá i Roinn 1
(mar sin féin, an méid arna shloinneadh mar mg/dm2 is tagairt í don scannán ceallalóis athghinte neamhbhrataithe agus don bhratú ar an taobh atá i dtadhall le bia)

	
	

	C4.2. Breiseáin bhrataithe shonracha
	Ní fhéadfaidh méid na substainte nó an ghrúpa substaintí i ngach fleasc a bheith níos mó ná 2 mg/dm2 (nó tairseach níos ísle, má shonraítear) sa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia

	
	

	· 1-heicsibeacanól agus 1-octadecanól
· eistir aigéad sailleach líneach, sáithithe nó neamhsháithithe le líon cothrom adamh carbóin (C8-C20)) agus aigéad ricinoleach ina bhfuil eatánól,1-bútánól, n-amil agus alcól oleoile
· céaracha montanicí íonaithe (C26-C32) agus/nó a n-eistir le heasaióil agus/nó 1,3 bútáindé-ól agus/nó a gcuid salann cailciam agus potaisiam lict
· céir carnauba
· céir bheach
· céir esparto
· céir candelilla
	

	· démheitilpolysiloxane
	< 1 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia

	· ola phónaire soighe eipocsaídithe (cion ocsaíd eitiléine 6% go 8%)
	

	· paraifín scagtha agus micrea-chéaracha scagtha
· tetrastearate pentaerythritol
	

	· fosfáití mona-agus bis(octadecyldietylenoxide)
	< 0.2 mg/dm2 de na substaintí sin sa bhratú ar an taobh agus iad i dtadhall le bia

	· aigéid alafatacha (C8-C20) eistearaithe le mona- nó dé-(2-hiodrocsa-eitil)aimín
	

	· 2-agus 3-treas-búitil- 4-hiodrocsa-ainisól 
[= hiodrocsanásól búitileach — BHA]
	< 0.06 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia

	· 2,6-dé-treas-búitil-4-meitilfeanól 
[= hiodrocsatolúéin bhúitilithe — BHT]
	< 0.06 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia

	· di-n-octyltin-bis(2-eitilheicsil) mailéáit 
	< 0.06 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia




	Ainm
	Srianta

	C5. Tuaslagóirí
	Ní fhéadfaidh méid iomlán na substaintí go léir a áirítear a bheith níos mó ná 0.6 mg/dm2 sa bhratú ar an taobh agus é i dteagmháil le bia

	· aicéatáit bhúitile
· aicéatáit eitile
· aicéatáit iseabúitile
· aicéatáit iseapróipil
· aicéatáit phróipile
· aicéatón
· 1-bútánól
· eatánól
· 2-bútánól
· 2-própánól
· 1-própánól
· cyclohexane
· éitear monabhúitile eitiléinglycol
· aicéatáit éitir eitiléinglycol
· éitear monaeitile eitiléinglycol
· aicéatáit éitir eitiléinglycol
· monamheitiléitir ghliocóil eitiléine
· aicéatáit mhonaimeitiléitir eitiléinglycol
· ceatón eitile meitile
· cetón iseabúitile meitile
· teitrihidreafúrán
	

	· tolúéin
	< 0.06 mg/dm2 den tsubstaint sin sa bhratú ar an taobh agus í i dteagmháil le bia






Iarscríbhinn 2
(a ghabhann le LIVSFS 2022:XX)

Cuid 1 — Bunrialacha chun ascnamh luaidhe agus caidmiam a chinneadh

1.   Tuaslagán tástála (insamhlóir)
Tuaslagán úr-ullmhaithe d’aigéad aicéiteach in uisce 4% (de réir toirte).

2.   Coinníollacha tástála
2.1   Tástáil a dhéanamh ag teocht 22 ± 2 C ar feadh 24 ± 0.5 uair an chloig.

2.2   Agus ascnamh luaidhe á chinneadh, clúdaigh an sampla go cuí agus é a nochtadh do ghnáthshoilsiú saotharlainne.
	Agus ascnamh caidmiam nó luaidhe agus caidmiam á chinneadh, clúdaigh an sampla ionas go mbeidh an dromchla eastósctha go cinnte sa dorchadas iomlán.

3.   Líonadh
3.1 Earraí is féidir a líonadh
Líon an sampla leis an tuaslagán aigéid aicéiteaigh go leibhéal nach mó ná 1 mm ó phointe an rólíonta, arna thomhas ó bharrfhaobhar an tsampla.
	Ba cheart samplaí a bhfuil ciumhais chothroma nó imeall fána beag acu a líonadh ionas nach mbeidh an fad idir dromchla an leachta agus an pointe traslíonta níos mó ná 6 mm, arna thomhas feadh na himill fána.

3.2 Earraí nach féidir a líonadh
An chuid sin de dhromchla an earra nach mbeartaítear a bheith i dtadhall le bia, clúdaítear í ar dtús le ciseal cosanta iomchuí atá in ann gníomhú an tuaslagáin aigéid aicéiteaigh a sheasamh. Tumtar an sampla ansin i gcoimeádán ina bhfuil toirt aitheanta de thuaslagán aigéid aicéiteaigh sa chaoi go mbeidh an dromchla a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia clúdaithe go hiomlán leis an tuaslagán tástála.

4.   Achar dromchla a chinneadh
Tá achar dromchla na n-earraí i gcatagóir 1 cothrom le hachar dromchla an mheiscis a fhoirmítear leis an dromchla leachtach saor de thoradh ar riachtanais líonta phointe 3 thuas a bhreathnú.


Cuid 2 — Modhanna anailíse chun ascnamh luaidhe agus caidmiam a chinneadh

1.   Cuspóir agus raon feidhme
Fágann an modh seo gur féidir ascnamh shonrach luaidhe nó caidmiam a chinneadh.

2.   Prionsabal
Déantar cinneadh maidir le hascnamh sonrach luaidhe nó caidmiam trí úsáid a bhaint as modh anailíse uirlise a chomhlíonann na ceanglais cháilíochta a leagtar amach i bpointe 4.

3.   Imoibrithe
· Beidh gach imoibrí de cháilíocht anailíseach, mura sonraítear a mhalairt.
· Aon tagairt d’uisce, tagróidh sí d’uisce driogtha nó d’uisce de cháilíocht choibhéiseach.

3.1  4 % (de réir toirte) d’aigéad aicéiteach in uisce
Cuir 40 ml d’aigéad aicéiteach oighreach le huisce agus déan meascán de 1 000 ml.

3.2   Tuaslagáin stoic
Tuaslagáin stoic a ullmhú ina bhfuil 1 000 mg luaidhe in aghaidh an lítir agus 500 mg ar a laghad de chaidmiam in aghaidh an lítir sa tuaslagán aigéid aicéiteaigh 4% dá dtagraítear i bpointe 3.1.

4.   Ceanglais cháilíochta don mhodh anailíse uirlise

4.1   Teorainn braite
Ní mór an teorainn braite do luaidhe agus caidmiam a bheith cothrom le nó níos ísle ná:
· 0.1 mg/lítear le haghaidh luaidhe;
· 0.01 mg/lítear le haghaidh caidmiam.
Sainmhínítear an teorainn braite mar thiúchan na gné san aigéad aicéiteach 4 % dá dtagraítear i bpointe 3.1 a thugann comhartha atá dhá oiread torann cúlra na hionstraime.

4.2   Teorainn cainníochtaithe
Ní mór teorainn an chainníochtaithe do luaidhe agus caidmiam a bheith cothrom le nó níos lú ná:
· 0.2 mg/lítear le haghaidh luaidhe;
· 0.02 mg/lítear le haghaidh caidmiam.

4.3   Aisghabháil
Ní mór aisghabháil luaidhe agus caidmiam a chuirtear leis an aigéad aicéiteach 4% dá dtagraítear i bpointe 3.1 a bheith laistigh de 80% go 120% den mhéid breise.

4.4   Sainiúlacht
Ní mór don mhodh anailíse ionstraimigh a bheith saor ó chur isteach a bhaineann le maitrís agus speictreach.

5.   Modh

5.1   Ullmhú an tsampla

Ní mór don sampla a bheith glan agus saor ó ramhar agus ó shubstaintí eile a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don tástáil.
	Nigh an sampla i dtuaslagán ina bhfuil glantach leachtach tí ag teocht thart ar 40 °C. Sruthlaigh an sampla ar dtús in uisce buacaire agus ansin in uisce driogtha nó in uisce driogtha de cháilíocht chomhionann. Lig an draein uisce agus ansin tirim chun stains a sheachaint. Ní dhéanfar teagmháil leis an dromchla a bheidh le scrúdú tar éis é a ghlanadh.

5.2   Luaidhe nó caidmiam a chinneadh
· Déanfar an sampla ullmhaithe a thástáil mar a leagtar amach i gCuid 1.
· Sula mbaintear an réiteach tástála chun luaidhe agus/nó caidmiam a chinneadh, déan cion an tsampla a homaiginiú trí mhodh iomchuí, rud a sheachnaíonn aon chaillteanas tuaslagáin nó scríobadh an dromchla atá á thástáil.
· Tástáil bhán a dhéanamh ar an tuaslagán tástála a úsáidtear le haghaidh gach sraithe cinntí.
· Cinntí a dhéanamh maidir le luaidhe agus caidmiam faoi choinníollacha iomchuí.


Iarscríbhinn 3
(a ghabhann le LIVSFS 2022:XX)
1. Rialacha bunúsacha chun scaoileadh N-Nítreasaimíní agus substaintí N-Nítreasáithithe a chinneadh

1.1   Réiteach tástála (réiteach saliva saorga)
Déantar an tuaslagán tástála (réiteach saliva saorga) a tháirgeadh mar a leanas: tuaslaig 4.2 g de dhécharbónáit sóidiam (NaHCO3), 0.5 g clóiríd sóidiam (NaCl), 0.2 g carbónáit photaisiam (K2CO3) agus 30.0 mg de nítrít sóidiam (NaNO2) i lítear amháin uisce driogtha nó uisce de cháilíocht choibhéiseach. Is é 9 pH an tuaslagáin.

1.2   Coinníollacha tástála
Déanfar samplaí d’ábhar ó líon iomchuí teats nó dummies a thumadh go hiomlán sa tuaslagán seile saorga ar feadh 24 uair an chloig ag teocht 40  2C.
2. Critéir maidir leis an modh chun scaoileadh N-Nítreasaimíní agus substaintí N-Nítreasáithithe a chinneadh

2.1   Cinntear scaoileadh N-Nítreasaimíní i dtoirt gach tuaslagáin shamplaigh mar a ullmhaítear é i gcomhréir le pointe 1. Eastósctar na N-Nítreasaimíní as an tuaslagán samplach le déchlóraimeatán saor ó nítreasaimín (CH2Cl2) agus cinntear iad trí chrómatagrafaíocht gháis.

2.2   Cinntear scaoileadh substaintí N-Nítreasáithithe i dtoirt dhifriúil de gach tuaslagán samplach mar a ullmhaítear é i gcomhréir le pointe 1. Aistrítear na substaintí níotrósa-iniompartha (tiontaithe) go nítreasaimíní tríd an tuaslagán tástála a aigéadú le haigéad hidreaclórach. Ansin déantar na nítreasaimíní a bhaint as an tuaslagán déchlóraimeatáin agus déantar iad a chinneadh trí chrómatagrafaíocht gháis.
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