1. ------IND- 2020 0530 PL- DA- ------ 20200903 --- --- PROJET

Udkast af 24. august 2020

Forskrift

fra udviklingsministeren[[1]](#footnote-2))

...2020

om ændring af forskrift om metode til udarbejdelse af erklæring om ydeevne for byggevarer og påsætning af et byggemærke på disse[[2]](#footnote-3))

I medfør af artikel 8, stk. 8, i loven af 16. april 2004 om byggevarer (Polens lovtidende af 2020, nr. 215 og 471) dekreteres hermed følgende:

§ 1. I forskriften fra ministeren for infrastruktur og byggeri af 17. november 2016 om metode til udarbejdelse af erklæring om ydeevne for byggevarer og påsætning af et byggemærke på disse (Polens lovtidende, nr. 1966, af 2018, nr. 1233 og af 2019, nr. 1176 og 2164) foretages følgende ændringer af tabellen i bilag 1:

1) I lp. 1 erstattes byggevaregruppen "Færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton" med følgende:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton | - til byggeanvendelser[[3]](#footnote-4)) | - | 2+ |
| – til andre anvendelser i byggearbejder, undtagen mindre arkitektoniske arbejder | - | 4 |

".

2) Brugt i lp. 1, 3, 4-9, 14, 17, 19, 21-23, 25-27, 29, 30, 33-35 og 37 i forskellige numre og sager erstattes "underlagt krav om reaktion ved brand" med "vedrørende krav om reaktion ved brand" i det pågældende nummer og sag

3) I lp. 10:

a) I byggevaregruppen:

– "Branddetekteringssystemer og brandalarmsystemer – komponenter: branddetektorer, kontrol- og signalenheder, alarmtransmissionsenheder, kortslutningsisolatorer, alarmenheder, strømforsyninger, input/output-enheder, manuelle brandvarslingspunkter, betjeningspaneler til brandtjenester, fjernsignallering og serviceudstyr, stikudgange til montering af lineære elementer, responsindikatorer":

– Udtrykket "stikudgange til montering af lineære elementer" er fjernet.

– Udtrykket "responsindikatorer" erstattes af "forhøjede responsindikatorer".

– Udtrykket "strømforsyninger" slettes fra "Selvstændige branddetektorer, selvstændige kuliltedetektorer, strømforsyninger".

– "Branddæmpnings- og slukningssystemer – komponenter: eksterne brandhaner, vandstrømningssensorer/-afbrydere, tryksensorer/-afbrydere, brandhaneventiler, tilslutninger for brandtjenester, brandpumper og brandpumpesæt, dyser/sprinklere/udgange, ventilenheder til kontrol og nødsituationer, ventilenheder til luftkontrol og nødsituationer, overløbsventilenheder, boostere, ventilenheder til tryktanke og tilhørende udløsningsanordninger, retningsventiler og udløsningsanordninger, ikke-elektriske låseanordninger, fleksible forbindelsesstykker, trykmålere og trykafbrydere, mekaniske vægte, retur- og envejsventiler, kontrol- og signaludstyr, strømforsyninger, dispensere til skummidler, skumdyser, vandforsyninger til brandbekæmpelse, fastgørelseselementer, armaturer, regulerings- og lukkearmaturer, tubesystemer, rørophæng og rørophængssæt, beholdere til slukningsmidler, betjeningspaneler til brandtjenester":

– Udtrykket "vandforsyningspumper til brandbekæmpelse" erstattes af "vandforsyningspumper og pumpeenheder til brandbekæmpelse".

– Udtrykket "rørsystemer" erstattes af "plastrørsystemer og pressede (pressede) metalrørsystemer".

– Udtrykket "rørophæng og rørophængssæt" er slettet.

b) Byggevaregruppen slettes:

– "Eksplosionsforebyggende systemer – sæt"

– "Eksplosionsforebyggende systemer – komponenter: detektorer, lyddæmpningsapparater, eksplosionssensorer, byggevarer til eksplosionsaflastning, styre- og signaludstyr, strømforsyninger, driftspaneler til brandtjenester"

c) I byggevaregruppen:

– "

Røg- og varmekontrolsystemer – komponenter: røggardiner, brandventiler, kanaler, mekaniske ventilatorer, røgspjæld, aflastningsventil, styre- og signaludstyr, driftspaneler til brandtjenester, knapper til manuel røgventilation, strømforsyninger, lineære aktuatorer, roterende aktuatorer, spjæld til kompenserende luftindsugning, tryksensorer

"Udtrykket "mekaniske ventilatorer" erstattes af "mekanisk røgudsugningsudstyr (ventilatorer)".

– "Systemer til integration af brandslukningsudstyr – sæt: visualiserings- og/eller kontrolsystemer" slettes "/eller".

4) I lp. 12 i byggevaregruppen:

a) "Produkter til markering og afstribning af veje, trafiksignaler og trafikstyringsudstyr til vej- og fodgængertrafik, faste belysnings- og kabelmaster, passive sikkerhedsforanstaltninger for fodgængere og systemer til adskillelse af trafik, passive sikkerhedsforanstaltninger for fodgængere og systemer til adskillelse af trafik, herunder gangbroer (præfabrikerede) og sikkerhedsbarrierer" erstattes udtrykket "passive sikkerhedsforanstaltninger for fodgængere og systemer til adskillelse af trafik, herunder gangbroer (præfabrikerede) og sikkerhedsbarrierer" med "passive sikkerhedsforanstaltninger for fodgængere, herunder rækværker på broer, viadukter og overføringer"

b) "Trafikstøjsreducerende udstyr/sæt, afspærringsbarrierer, trafiktærskler, trafikseparatorer, helleanlæg, vejblokader, blokposter, vejspejle, sikkerhedsværn, stålhegnssystemer/-sæt til at forhindre, at dyr kommer ud på vejen, barrierer på brokonstruktioner" erstattes udtrykket "rækværk på brokonstruktioner" med "rækværk og håndlister på vejtekniske konstruktioner, undtagen rækværk på broer, viadukter og overføringer, segment- og trådhegn og vejbarrierer".

5) I lp. 16 byggevaregruppen "Produkter af armeret beton: stænger, valsetråd (ruller), fastgørelseselementer, loddet/svejset net, armeringsmåtter, strimler med hakker, loddede/svejsede præfabrikerede armeringer" omformuleres som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkter til armeret beton:stænger, valsetråd (ruller), fastgørelseselementer, strimler med hulrum | - til armering | - | 1+ |
| Armeringsprodukter til beton: loddet/svejset net, armeringsmåtter, forloddede/forsvejsede præfabrikerede armeringer | – til anvendelse med armering af strukturelle elementer | - | 1+ |
| – til armering af ikke-strukturelle elementer | - | 4 |

".

6) I lp. 17 byggevaregruppen "Beskyttelses- og reparationsprodukter: mørtel og reparationsblandinger, injektionsstøbning og produkter til injektionsstøbning, konserveringsprodukter til murværksbyggeri" omformuleres som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkter til beskyttelse og reparation: mørtel og reparationsmasse, produkter til stop-og-bland-injektioner, produkter til tørring af vægkonstruktioner | - til anvendelser ved lave ydeevnekrav | - | 4 |
| - til andre anvendelser i byggearbejder | - | 2+ |

".

7) I lp. 19 byggevaregruppen "Stive terrænbelægninger: fliser, mosaik, net- og paneloverdækninger, gulvriste, parketgulv, planker, komposit- og laminerede elementer, træbaserede produkter, hævede og sænkede gulve markedsført som sæt" omformuleres som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stive terrænbelægninger:plader, mosaik, net- og pladeoverdækninger, gulvriste, parketgulv, planker, komposit- og laminerede elementer, træbaserede produkterDobbeltgulve og overlagsgulve, der markedsføres som sæt | – til intern anvendelse, herunder i beskyttede transportområder – til brandreaktion | Alfl\*, A2fl\*, Bfl\*, Cfl\* | 1 |
| Alfl\*\*, A2 fl\*\*, Bfl\*\*, Cfl\*\*, Dfl, Efl | 3 |
| (Afl – Efl)\*\*\*, Ffl | 4 |
| – til intern anvendelse – tilkrav vedrørende farlige stoffer | - | 3 |
| – til andre interne anvendelser | - | 4 |

".

8) I lp. 21 i byggevaregruppen "Sidespor" erstattes ordet "tagsten" med "tagsten og mosaik".

9) I lp. 22 byggevaregruppen "Fleksible tagsystemer mekanisk fastgjort til vandtætning, herunder befæstelse, fugning, kantbehandling med eller uden varmeisolering" omformuleres som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sæt til mekanisk fastgjorte, fleksible vandtætningsmembraner til tage sammen med et system til fastgørelse, forbindelser, kantbearbejdning med eller uden varmeisolering | - til anvendelse som vandtætningsbeskyttelse til tage | - | 2+ |
| - til anvendelser, der er omfattet af krav om eksterne brandmæssige egenskaber | BTAG(t1)[[4]](#footnote-5)) | 3 |
| BTAG[[5]](#footnote-6)) | 4 |

".

10) I lp. 23:

a) I byggevaregruppen "Asfalt" erstattes ordet "asfalt" med "asfalt, inklusive emulsioner, tilsætningsstoffer og tilslagsmateriale til mineralasfaltblandinger".

b) Byggevaregruppen "Vandtætningsprodukter og -sæt til brodæk" omformuleres som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vandtætningsprodukter og -sæt til vandtætning af broer på bygge- og anlægskonstruktioner | – til brug på vejtekniske platforme | - | 2+ |

".

11) lp. 28 omformuleres som følger:

"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Rør, tanke og hjælpeudstyr, der ikke er i kontakt med drikkevand[[6]](#footnote-7)) |

 |
| Produkter til transport/distribution/oplagring af gas og flydende brændstoffer specifikt til opvarmnings-/kølesystemer i bygninger, fra en ekstern lagertank eller fra en regulatorstation for fjernvarmenet til fremløb til enheder til opvarmning/køling i en bygning: rørsæt, rør, fittings, tanke, lækagealarmsystemer og enheder til forhindring af overfyldning, tilslutninger, bindemidler, svejseaggregater, svejsetætninger, pakninger, sikkerhedskanaler og -slanger, rør-/slangeholdere, regulerings- og lukkearmaturer, sikkerhedstilbehør | – til brug i installationer på steder, som er underlagt brandsikkerhedskrav | - | 1 |
| 28. |
| – til andre anvendelse i installationer og tilslutninger | - | 3 |
| Produkter til transport/fjernelse/opbevaring af vand, som ikke er beregnet til menneskelig konsum: rørsæt, rør, armaturer, tanke, lækagealarmsystemer og enheder til forhindring af overfyldning, tilslutningselementer, bindemidler, svejseaggregater, svejsetætninger, pakninger, sikkerhedskanaler og -slangerrør-/slangeholdere,regulerings- og lukkearmaturer,sikkerhedstilbehør | – til brug i installationer på områder, som er underlagt krav om reaktion ved brand | A1\*, A2\*, B\*, C\* | 1 |
| A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D, E | 3 |
| (A1 - E)\*\*\*, F | 4 |
| – i varmeinstallationer, tilslutninger og netværk | - | 3 |
| – til andre anvendelse i installationer og tilslutninger | - | 4 |

".

12) I lp. 32 efter byggevaregruppen "Fastgørelseselementer til fastgørelse af stålelementer og -ark, fastgørelseselementer, som er dynamisk fastgjort, fastgørelseselementer til sandwichpaneler" indsættes byggevaregruppen "Fastgørelseselementer/slanger/produktstøtter" som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Befæstelseselementer/støtter til rør/kanaler | – til fastgørelse og støtte af brandbekæmpelse og brandbekæmpelsessystemer | - | 1 |
| – til anvendelser, der er omfattet af krav om reaktion ved brand | A1\*, A2\*, B\*, C\* | 1 |
| A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D, E | 3 |
| (A1-E) \*\*\*, F | 4 |
| – til andre anvendelser | - | 3 |

".

13) I lp. 33 omformuleres byggevaregruppen "Faldsikringer og håndlister" som følger:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rækværk og håndlistesæt til beskyttelse mod fald fra højder | – til anvendelser, der er omfattet af krav om reaktion ved brand | A1\*, A2\*, B\*, C\* | 1 |
| A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D, E | 3 |
| (A1 - E)\*\*\*, F | 4 |
| – til andre anvendelser | - | 4 |

".

14) lp. 36 omformuleres som følger:

"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Produkter til ventilations- og airconditionanlæg[[7]](#footnote-8)) |

 |
| Produkter til luftdistribution og airconditionanlæg: ventilations-kanaler | – til anvendelser, som er underlagt krav om reaktion ved brand til bygninger | A1\*, A2\*, B\*, C\* | 1 |
| 36. |
| A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D, E | 3 |
| (A1 - E)\*\*\*, F | 4 |
| - til resterende anvendelser i bygninger | - | 3 |
| Produkter til luftdistribution og distribution[[8]](#footnote-9)20a)): spjæld, indløb og udløb, indløb og udløb.Mursten med huller | – til anvendelser, som er underlagt krav om reaktion ved brand til bygninger | A1\*, A2\*, B\*, C\* | 1 |
| A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D, E | 3 |
| (A1 - E)\*\*\*, F | 4 |
| - til resterende anvendelser i bygninger | - | 4 |

".

15) I lp. 37 i byggevaregruppen "Transmissionskabler, styrekabler og kommunikationskabler" erstattes udtrykket "underlagt krav om brandmodstandsdygtighed" med "underlagt krav om brandmodstandsdygtighed".

§ 2. For byggevarer, som inden ikrafttrædelsen af denne forskrift ikke var underlagt en forpligtelse om at påsætte et byggemærke, der omfatter pumpeenheder til drikkevandsforsyningssystemer, tilsætningsstoffer og tilslagsmateriale til mineralasfaltblandinger, rækværk og håndlistesæt til beskyttelse mod fald, produkter til ventilations- og airconditionanlæg, er det indtil den 31. december 2021 ikke et krav, at byggevarens producent udarbejder en national erklæring ved markedsføring eller tilgængeliggørelse på det nationale marked af en sådan byggevare.

§ 3. For byggevarer, hvor det nationale system til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans er ændret, og som omfatter færdigstøbte byggevarer af normal-, let- eller porebeton, armeringsprodukter til beton: loddet/svejset net, armeringsmåtter, færdigstøbte forsvejsede/svejsede betonprodukter, sikkerheds- og reparationsprodukter: mørtel og reparationsblandinger, smeltede og sprøjtestøbte produkter, produkter til tørring af murværkskonstruktioner, stive terrænbelægninger: fliser, mosaik, net- og paneloverdækninger, gulvriste, parketgulv, planker, komposit- og laminerede elementer, træbaserede produkter, hævede og sænkede gulve markedsført som sæt, tagsystemer med mekanisk fastgjorte, fleksible vandtætningsprodukter, herunder befæstelsessystemer, fuger, kantbehandling med eller uden varmeisolering, må byggevarens producent indtil den 31. december 2021 benytte nationale erklæringer om ydeevne, som allerede er udarbejdet, ved markedsføring eller tilgængeliggørelse på det nationale marked af en byggevare.

§ 4. Nærværende forskrift træder i kraft den 30. december 2020.

UDVIKLINGSMINISTEREN

TIL RETLIG,

LOVMÆSSIG OG UDARBEJDELSESMÆSSIG OVERHOLDELSE

Aneta Mijal

Vicedirektør for departementet for retlige anliggender

under udviklingsministeriet

/underskrevet elektronisk/

1. Udviklingsministeren leder regeringens administrative afdeling – byggeri, fysisk planlægning og udvikling og boliganliggender i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1, i premierministerens forskrift af 18. november 2019 om udviklingsministerens specifikke aktivitetsområde (Polens lovtidende [Dziennik Ustaw], nr. 2261). [↑](#footnote-ref-2)
2. ) Der er foretaget notifikation af denne forskrift til Europa-Kommissionen den ………. under nr. ………… i henhold til § 4 i forskrift af 23. december 2002 fra ministerkabinettet om funktionen af det nationale system til notifikation af standarder og retsakter (Polens lovtidende, nr. 2039, og af 2004, nr. 597), som gennemfører bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).

3) Konstruktioner omfatter elementer, produkter og sæt heraf, der påvirker opfyldelsen af grundlæggende krav til bæreevne og stabilitet i byggeskonstruktioner i henhold til forskrift nr. 305/2011. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. ) BTAG (t1) – i overensstemmelse med bilag 3, stk. 4.1, nr. 1, til forskrift fra Polens minister for infrastruktur af 12. april 2002 om tekniske krav til bygninger og deres placering (Polens lovtidende af 2019, nr. 1065). [↑](#footnote-ref-5)
5. ) BTAG – i overensstemmelse med bilag 3, stk. 4.1, nr. 2, til forskrift fra Polens minister fra infrastruktur af 12. april 2002 om tekniske krav til bygninger og deres placering (Polens lovtidende af 2019, nr. 1065). [↑](#footnote-ref-6)
6. ) Gælder ikke for produkter udelukkende til brug i industrielle processer. [↑](#footnote-ref-7)
7. ) Gælder ikke for produkter udelukkende til brug i industrielle processer. [↑](#footnote-ref-8)
8. 20a) Finder ikke anvendelse for produkter, der bruges til gravitationsventilation. [↑](#footnote-ref-9)