**ROOTSI TRANSPORDIAMET**

Transportstyrelsens logotyp.Rootsi transpordiameti

õigusaktide kogu

Eeskirjad,  
millega muudetakse Rootsi transpordiameti eeskirju ja üldisi nõuandeid (TSFS 2023:36) laiade jagamatute veoste veo kohta;

vastu võetud 5. aprillil 2024.

TSFS 2024:18

Avaldatud  
19. aprillil 2024

MAANTEELIIKLUS

Maanteeliikluse korralduse (1998:1276) 4. peatüki paragrahvi 15 kohaselt, mis puudutab Rootsi transpordiameti eeskirju ja üldisi nõuandeid (TSFS 2023:36) laiade jagamatute veoste veo kohta, sätestab[[1]](#footnote-2) amet, et

*osaliselt* sõnastatakse § 10 järgmiselt,

*osaliselt* sõnastatakse jõustumis- ja üleminekusätete punkt 3 järgmiselt.

§ 10 Märgid peavad olema:

1. vaheldumisi punaste ja valgete väljadega, millel on 45–60° nurk ja laiusega 7–10 cm,

2.sama laiusega väljadega, välja arvatud äärepoolseimad väljad,

3. e-märgisega vastavalt Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjadele 104 või 150 ja

4. paigutatud nii, et väljad tõusevad sõidukist või koormast väljapoole ja allapoole.

### Jõustumine ja üleminekusätted

1. Seadus jõustub 1. septembril 2023.

2. Selle seadusega tunnistatakse kehtetuks Rootsi transpordiameti määrused (TSFS 2010:141) laiade jagamatute veoste veo osas.

3. Kuni 31. juulini 2025 võib ülemisi ääretulelaternaid, helkureid ja laternaid, mida kasutatakse veose kõige välimise serva tähistamiseks ette- ja tahapoole ning hoiatussilte kasutada vanade määruste kohaselt.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Käesolev seadus jõustub 10. mail 2024.

Rootsi transpordiameti nimel  
JONAS BJELFVENSTAM

Kristofer Elo

(maantee- ja raudteeosakond)

Avaldaja: Kristina Nilsson, Rootsi Transpordiamet, Norrköping ISSN 2000-1975

1. Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord. [↑](#footnote-ref-2)