HOSPODÁRSTVO A MORE

Úrad štátneho tajomníka pre hospodárstvo

Výnos č. XXX/2023

Súhrn: Výnos, ktorým sa ustanovuje nariadenie o legálnej metrologickej kontrole tachografov.

Metrologická kontrola metód merania a meradiel v Portugalsku je v súlade so všeobecným systémom schváleným zákonným dekrétom č. 29/2022 zo 7. apríla, všeobecnými regulačnými ustanoveniami uvedenými vo všeobecnom nariadení o metrologickej kontrole schválenom výnosom č. 211/2022 z 23. augusta, ako aj s ustanoveniami obsiahnutými v osobitných výnosoch každého meradla.

Vzhľadom na uverejnenie tohto právneho systému je potrebné prijať osobitné predpisy, ktorými sa má riadiť metrologická kontrola tachografov, pričom sa zrušuje výnos č. 625/86 z 25. októbra.

Tento výnos bol predmetom postupu pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, ktorý je stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015.

Preto:

Podľa článku 2 písm. a) a článku 25 ods. 1 zákonného dekrétu č. 29/2022 zo 7. apríla v spojení s ustanoveniami článku 1 ods. 4 nariadenia pripojeného k výnosu č. 211/2022 z 23. augusta vláda prostredníctvom štátneho tajomníka pre hospodárstvo nariaďuje:

Článok 1

**Predmet úpravy**

Týmto sa schvaľuje nariadenie o legálnej metrologickej kontrole tachografov, ktoré je pripojené k tomuto výnosu, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 2

**Doložka o zrušení**

Výnos č. 625/86 z 25. októbra sa zrušuje.

Článok 3

**Nadobudnutie účinnosti**

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

xx xxxxxx 2023. – Štátny tajomník pre hospodárstvo, *Pedro Cilínio*.

PRÍLOHA

**NARIADENIE O LEGÁLNEJ METROLOGICKEJ KONTROLE TACHOGRAFOV**

Článok 1

**Rozsah pôsobnosti**

Toto nariadenie sa vzťahuje na tachografy, ktoré spĺňajú metrologické vlastnosti a charakteristiky a špecifikácie stanovené v nariadení (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára, ďalej len „prístroje“.

Článok 2

**Vymedzenie pojmov**

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. aktivácia: fáza, počas ktorej sa digitálny tachograf stáva plne funkčným a vykonáva všetky funkcie vrátane bezpečnostných funkcií pomocou karty skúšobného strediska;
2. karta skúšobného strediska: tachografová karta, ktorá identifikuje držiteľa karty a umožňuje testovanie, parametrizáciu a aktiváciu digitálnych tachografov a/alebo sťahovanie z tachografov;
3. tachografová karta: čipová karta určená na použitie s digitálnym tachografom, ktorá mu umožňuje identifikovať funkcie držiteľa, ako aj prenos a ukladanie údajov;
4. záznamový list: hárok určený na prijímanie a uchovávanie zaznamenaných údajov, ktorý sa vkladá do analógového tachografu a na ktorý značkovacie zariadenia nepretržite zaznamenávajú informácie;
5. snímač pohybu: komponent tachografu, ktorý vysiela signál predstavujúci rýchlosť vozidla a/alebo prejdenú vzdialenosť;
6. tachografové alebo záznamové zariadenie: zariadenia určené na inštaláciu na palube cestných vozidiel na zobrazovanie, zaznamenávanie, tlač, uchovávanie a automatické alebo poloautomatické zobrazovanie údajov o pohybe vozidiel vrátane rýchlosti a údajov o určitých obdobiach činnosti ich vodičov;
7. jednotka vozidla: zariadenia okrem snímača pohybu a káblov, ktoré ho spájajú. Jednotka môže byť samostatná alebo pozostávať z niekoľkých jednotiek rozmiestnených vo vozidle. Jednotka vozidla zahŕňa okrem iného spracovateľskú jednotku, dátovú pamäť, funkciu merania času, dve rozhrania čipových kariet (vodič a spolujazdec), tlačiareň, obrazovku, konektory a prístroje na zadávanie údajov o používateľovi.

Článok 3

**Uvedenie do prevádzky**

Do prevádzky sa môžu uvádzať len tachografy schválené na základe nariadenia (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára.

Článok 4

**Údaje**

Údaje tachografov sa vyjadrujú vo vhodných veličinách na základe jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI).

Článok 5

**Legálna metrologická kontrola**

Legálna metrologická kontrola tachografov spadá do zodpovednosti portugalského inštitútu kvality Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.) a zahŕňa činnosti prvotného overenia, pravidelného overovania a mimoriadneho overenia.

Článok 6

**Prvotné overenie**

(1) Prvotné overenie sa vykonáva pred uvedením prístroja do prevádzky alebo po jeho oprave a vždy, keď dôjde k porušeniu systému plombovania.

(2) Skúšky prvotného overenia sa vykonávajú v súlade s metrologickými a technickými požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára.

(3) Hodnoty najväčších dovolených chýb pre prvotné overenie sa rovnajú hodnotám stanoveným v nariadení (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára.

Článok 7

**Pravidelné overovanie**

(1) Periodicity pravidelného overovania je stanovená v nariadení (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára.

(2) Skúšky pravidelného overovania sú rovnaké ako skúšky stanovené pre prvotné overenie.

(3) Hodnoty najväčších dovolených chýb pri pravidelnom overovaní sa rovnajú hodnotám stanoveným v nariadení (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára.

Článok 8

**Mimoriadne overenie**

(1) Mimoriadne overenie zahŕňa skúšky pravidelného overovania.

(2) Pri mimoriadnom overovaní sa hodnoty najväčších dovolených chýb musia rovnať hodnotám najväčších dovolených chýb stanoveným pre pravidelné overovanie.

Článok 9

**Nápisy a označenia**

(1) Tachografy musia viditeľne a čitateľne zobrazovať nápisy a označenia v súlade s metrologickými požiadavkami stanovenými v článku 3 tohto nariadenia.

(2) Bez toho, aby boli dotknuté špecifikácie, tachografy musia mať plomby na týchto prvkoch:

1. akékoľvek pripojenie, ktoré v prípade odpojenia spôsobí nezistiteľné zmeny alebo nezistiteľnú stratu údajov;
2. montážny štítok, pokiaľ nie je aplikovaný tak, že ho nemožno odstrániť bez zničenia označenia.

Článok 10

**Prechodné ustanovenie**

Používané prístroje môžu zostať v prevádzke, pokiaľ sú v dobrom stave a pri skúškach metrologického overovania sa vyskytnú len chyby, ktoré nepresahujú najväčšie dovolené chyby.

Článok 11

**Konečné ustanovenie**

Ustanovenia predchádzajúcich článkov nebránia uvádzaniu na trh ani následnému používaniu tachografov s osvedčeniami o posúdení zhody vydanými orgánmi uznanými podľa platných právnych predpisov Európskej únie v rámci činnosti legálnej metrológie na základe špecifikácií a postupov zabezpečujúcich metrologickú kvalitu, ako je kvalita uvedená v tomto nariadení, pričom rovnocennosť posudzuje IPQ, I.P.